| iPF9010S/iPF9110用紙リファレンスガイド |  |

| この用紙ガイドは、キヤノン iPF9010S/iPF9110で印刷することができる用紙について説明しています。 プリンタおよび用紙をご使用になる前に、本ガイド、用紙に付属の取扱説明書ならびにプリンタの製品マニュアルをよく読んで、最適の条件でご使用ください。

●記載されている用紙の販売地域について
この用紙リファレンスガイドは、日本で販売されている用紙に関する情報を記載しています。
●プリンタの操作について
用紙のセットやカット方法など、プリンタ操作について詳しくは製品マニュアルをご覧ください。
●用紙リファレンスガイドの更新について
用紙リファレンスガイドは、Media Configuration Toolをバージョンアップすると自動的に更新されます。[imagePROGRAFサポート情報]からimagePROGRAFの専用サイトへアクセスして、Media Configuration Toolの最新版をダウンロードしてください。
●キヤノン純正紙と出力確認紙について
用紙ガイドに記載されている用紙の種類には、キヤノン純正紙と出力確認紙があります。 「会社名」の欄にキヤノン株式会社またはキヤノンマーケティングジャパン株式会社と記されているものはキヤノン純正紙です。 「会社名」の欄にその他の名称が記されているものが出力確認紙です。キヤノンが一定の評価を行い、iPF9010S/iPF9110での通紙を確認した用紙です。しかし､キヤノンがその商品と品質に対して保証するものではありません。商品に関するご意見、お問い合わせは「会社名」欄に記されている、それぞれの会社にご連絡ください。
●用紙の取り扱いについて
すべての用紙は、擦ったり、キズをつけたりしないように丁寧に扱ってください。手袋を着用することをお勧めします。 印刷面に、手に付いた汗や油分が付かないよう取り扱ってください。印刷品質が低下する場合があります。 印刷後は、インクが十分に乾いてから取り扱ってください。また、乾かす際は用紙が重ならないように離して乾燥させることをお勧めします。 印刷後は印刷物の表面に触れないように丁寧に取り扱ってください。顔料インクはインクの特性上、擦ったり、引っかいたりした場合、インクが剥がれる場合があります。 用紙は湿度などの変化により伸縮する場合があります。使用する環境に十分になじませてから使用してください。 使用後、環境変化が予測される場合はプリンタから取り外し袋に入れて保管してください。
●ロール紙をセットするときは
ロール紙の先端が不揃いだったり、汚れやテープ跡があったりすると、給紙不良の原因になります。 ロール紙の先端がカールしているときは、カールを取ってからセットしてください。
●ロール紙の排紙について
排紙された紙の状態によって、次の用紙の排紙を妨げたり、キズをつける場合がありますので、1枚ずつ取り除いてください。
●用紙の種類が選択できない場合
操作パネル、プリンタドライバでプリンタにセットした用紙の種類が選択できない場合は、「ブラックインク」の欄に「BK」と表記されている用紙はスペシャル1から順に5までを、「MBK」と表記されている用紙はスペシャル6から順に10までを試してください。
●インク乾燥に時間のかかるロール紙のカット方法について（イジェクトカット）
「ロール紙仕様」の「オートカット」の欄に「イジェクトカット」と記載されている用紙は、インクの乾きが遅い用紙です。印刷後にオートカットして印刷物が落下すると、印刷面が擦れてインクが剥がれてしまう場合があります。印刷物が落下しないように手で支えながらイジェクトカットしてください。 操作について詳しくは、プリンタの製品マニュアルをご覧ください。
●カラーキャリブレーションについて
カラーキャリブレーションは、[プリントヘッド]の個体差や印刷環境によって変化する色味のばらつきを補正する機能です。 「カラーキャリブレーション」の欄に「×」と記載されている用紙は、カラーキャリブレーションの実行（調整用パターン）には使用できませんが、「○」と記載されている用紙で調整した補正値は適用されます。 操作について詳しくは、プリンタの製品マニュアルをご覧ください。
●使用環境について
推奨環境以外で使用した場合には、以下のようなトラブルが発生することがあります。推奨使用環境の範囲内で印刷してください。 <低湿度環境（30％以下）> 用紙にカールやシワが発生する 用紙とプリントヘッドが接触しやすくなり、印字面にキズがついたり、プリントヘッドを損傷する場合がある カットした印刷物がプリンタに貼り付き、下に落ちない（フィルム系用紙） 用紙がプリンタに貼り付き搬送不良となり、正常に排紙されない（フィルム系用紙） 印刷ムラが発生する（フィルム系用紙） <高湿度環境（60％以上）> 印刷物が乾燥しない 用紙表面の波うち（凹凸）が激しくなる 綺麗にカットできない（クロス系用紙） フチなし印刷で余白が残る
■普通紙
学校での研究発表などのカラープリントや、式次第などのモノクロプリントに気軽に活用できます。ローコストなので、テスト出力用としても使えます。 普通紙（上質）は、白色度が高い、厚手のインクジェット用紙です。 製品仕様
カテゴリ | 商品名 | 会社名 | 形態 | 操作パネル | プリンタ ドライバ | ブラックインク | 製品仕様 | 推奨環境 | ラミネート
坪量 | 厚さ | ベース材料 | 表面仕上げ | 紙管
普通紙 | 普通紙 | キヤノン 株式会社 | ロール紙 | [普通紙] | [普通紙] | MBK | 64g/m² | 0.09mm | 紙 | 普通紙 | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 適用可
普通紙（上質） | 普通紙（上質） | キヤノン 株式会社 | ロール紙 | [普通紙（上質）] | [普通紙（上質）] | MBK | 91g/m² | 0.12mm | 紙 | 普通紙 | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 適用可
普通紙（高発色） | RJPHハイグレード普通紙 | 株式会社 オストリッチダイヤ | ロール紙 | [普通紙（高発色）] | [普通紙（高発色）] | MBK | 81g/m² | 0.10mm | 紙 | 普通紙 | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 適用可
使用上の注意 普通紙および普通紙（上質）は、水に濡れる環境でのご利用を避けてください。
ロール紙仕様
商品名 | サイズ | 紙幅 | ロール 紙長 | 入り数 | フチなし 印刷 | オート カット | 巻き取り装置 | インク乾燥時間 | 先端プレカット紙の除去 | 先端プレカット長 | カラーキャリブレーション（*2）
用紙セット時（*1） | 4辺フチなし印刷時
常湿時 | 低湿・高湿時 | 常湿時 | 低湿・高湿時
普通紙 | 24インチ | 610mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
36インチ | 914mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
普通紙（上質） | 24インチ | 610mm | 45m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
36インチ | 914mm | 45m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
42インチ | 1067mm | 45m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
RJPHハイグレード普通紙 | 24インチ | 610mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
36インチ | 914mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
A2 | 420mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
A1 | 594mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
A0 | 841mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
*1: プリンタのメニューで[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[ｵﾝ]にセットした場合にカットされます。[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[自動]に設定した場合、用紙の先端の状態を自動で判別し、 必要に応じてカットします。一部の用紙を除き、工場出荷時は、[自動]が設定されています。 *2: 「×」と記載されている用紙は、カラーキャリブレーションの実行（調整用パターン）には使用できませんが、「○」と記載されている用紙で調整した補正値は適用されます。
■再生紙
古紙パルプ配合率70％以上の再生紙です。 CAD用途からプレゼン資料、簡易ポスター、POP、チラシまで、幅広い範囲での出力に活用できます。 製品仕様
カテゴリ | 商品名 | 会社名 | 形態 | 操作パネル | プリンタ ドライバ | ブラックインク | 製品仕様 | 推奨環境 | ラミネート
坪量 | 厚さ | ベース材料 | 表面仕上げ | 紙管
普通紙 | 再生紙64白 | 桜井 株式会社 | ロール紙 | [普通紙] | [普通紙] | MBK | 64g/m² | 0.09mm | 古紙 | 普通紙 | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 適用可
再生コート紙 | 再生コート紙 MB450R-132 | 王子製紙 株式会社 | ロール紙 | [再生ｺｰﾄ紙] | [再生コート紙] | MBK | 93g/m² | 0.13mm | 紙（古紙含有） | 微コート | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 適用可
使用上の注意 普通紙は、水に濡れる環境でのご利用を避けてください。
ロール紙仕様
商品名 | サイズ | 紙幅 | ロール 紙長 | 入り数 | フチなし 印刷 | オート カット | 巻き取り装置 | インク乾燥時間 | 先端プレカット紙の除去 | 先端プレカット長 | カラーキャリブレーション（*2）
用紙セット時（*1） | 4辺フチなし印刷時
常湿時 | 低湿・高湿時 | 常湿時 | 低湿・高湿時
再生紙64白 | 24インチ | 610mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
36インチ | 914mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
A2 | 420mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
A1 | 594mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
A0 | 841mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
再生コート紙 MB450R-132 | 24インチ | 610mm | 45m | 1巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
36インチ | 914mm | 45m | 1巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
42インチ | 1067mm | 45m | 1巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
*1: プリンタのメニューで[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[ｵﾝ]にセットした場合にカットされます。[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[自動]に設定した場合、用紙の先端の状態を自動で判別し、 必要に応じてカットします。一部の用紙を除き、工場出荷時は、[自動]が設定されています。 *2: 「×」と記載されている用紙は、カラーキャリブレーションの実行（調整用パターン）には使用できませんが、「○」と記載されている用紙で調整した補正値は適用されます。
■コート紙
紙ベースのコーティング紙です。線図、地図､パース画、プレゼンテーション資料の出力に適しています。 厚口コート紙は、グラフィックを中心としてフルカラーイメージを鮮明にプリントできます。店頭POPなど様々な活用が可能です。 特厚コート紙は、さらに厚いコーティングで､画材用紙のような触感があります。 プレミアムマット紙は、キヤノンの純正マット紙の中でも最も厚く、最も広い色再現性を備えた、高品位超厚口マットコート紙です。映り込みのないしっとりした画質と、落ち着いた風合いの用紙で、「写真・ファインアート」から、「高品位ポスター・POPなどの掲示物」まで幅広くご利用いただけます。 製品仕様
カテゴリ | 商品名 | 会社名 | 形態 | 操作パネル | プリンタ ドライバ | ブラックインク | 製品仕様 | 推奨環境 | ラミネート
坪量 | 厚さ | ベース材料 | 表面仕上げ | 紙管
コート紙 | 薄手コート紙 | キヤノン 株式会社 | ロール紙 | [ｺｰﾄ紙] | [コート紙] | MBK | 85g/m² | 0.13mm | 紙 | マット | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 適用可
厚口コート紙 | 厚口コート紙 | キヤノン 株式会社 | ロール紙 | [厚口ｺｰﾄ紙] | [厚口コート紙] | MBK | 142g/m² | 0.18mm | 紙 | マット | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 適用可
特厚コート紙 | IJ-MatteCote177 | 三菱製紙 株式会社 | ロール紙 | [特厚ｺｰﾄ紙] | [特厚コート紙] | MBK | 170g/m² | 0.22mm | 紙 | マット | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 適用可
プレミアムマット紙 | プレミアムマット紙 | キヤノン 株式会社 | ロール紙 | [ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾏｯﾄ紙] | [プレミアムマット紙] | MBK | 210g/m² | 0.28mm | 紙 | マット | 3インチ | 温度15～30℃ 湿度40～80％ | 適用可
色付きコート紙 | ｶﾒﾚｵﾝPOP用 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ専用黄色紙 | 五條製紙 株式会社 | ロール紙 | [色付ｺｰﾄ紙] | [色付きコート紙] | MBK | 135g/m² | 0.17mm | 紙 | マット | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 適用可
使用上の注意 印刷品質を特に重視する場合は、オートカット機能をオフにして、印字終了後にプリンタを停止させてください。印刷物が落下しないように、印刷物を手で支えた上で、[ストップ]キーを押してカットすることをお勧めします。 コート紙 排出された紙の状態によっては次の用紙の排出を妨げることがあります。そのような場合は、１枚ずつ取り除いてください。
ロール紙仕様
商品名 | サイズ | 紙幅 | ロール 紙長 | 入り数 | フチなし 印刷 | オート カット | 巻き取り装置 | インク乾燥時間 | 先端プレカット紙の除去 | 先端プレカット長 | カラーキャリブレーション（*2）
用紙セット時（*1） | 4辺フチなし印刷時
常湿時 | 低湿・高湿時 | 常湿時 | 低湿・高湿時
薄手コート紙 | 24インチ | 610mm | 40m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
36インチ | 914mm | 40m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
厚口コート紙 | 24インチ | 610mm | 40m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
36インチ | 914mm | 40m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
42インチ | 1067mm | 40m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
50インチ | 1270mm | 40m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
A2 | 420mm | 40m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
A1 | 594mm | 40m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
A0 | 841mm | 40m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
B2 | 515mm | 40m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
B1 | 728mm | 40m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
IJ-MatteCote177 | 24インチ | 610mm | 25m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 320mm | 100mm | 320mm | ×
36インチ | 914mm | 25m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 320mm | 100mm | 320mm | ×
42インチ | 1067mm | 25m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 320mm | 100mm | 320mm | ×
プレミアムマット紙（*3） | 17インチ | 432mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
24インチ | 610mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
36インチ | 914mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
42インチ | 1067mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
60インチ | 1524mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
ｶﾒﾚｵﾝPOP用 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ専用黄色紙 | 24インチ | 610mm | 31.5m | 2巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 250mm | － | － | ×
36インチ | 914mm | 31.5m | 2巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 250mm | － | － | ×
*1: プリンタのメニューで[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[ｵﾝ]にセットした場合にカットされます。[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[自動]に設定した場合、用紙の先端の状態を自動で判別し、 必要に応じてカットします。一部の用紙を除き、工場出荷時は、[自動]が設定されています。 *2: 「×」と記載されている用紙は、カラーキャリブレーションの実行（調整用パターン）には使用できませんが、「○」と記載されている用紙で調整した補正値は適用されます。 *3: 工場出荷時のプリンタの設定では[ﾛｰﾙ紙先端余白]が[20mm]に設定されておりますが、[5mm]に設定を変更することも可能です。[5mm]に設定する場合は、推奨環境内でのご使用をお勧めします。
■フォト用紙
フォト光沢紙は、銀塩写真で使われる印画紙のような光沢感があり、写真画像を高品位に仕上げたい場合に適しています。レジンコート加工を施しているため、インク吸収による波うちが起きず、フラットな仕上がりを保ちます。 フォト半光沢紙は、反射を抑えた白色光沢紙です。テカリ感がなく、ソフトで落ち着いた仕上がりになります。照明による反射が少ないため、展示会用のパネルやプレゼンテーション資料、POPなどに適しています。 製品仕様
カテゴリ | 商品名 | 会社名 | 形態 | 操作パネル | プリンタ ドライバ | ブラックインク | 製品仕様 | 推奨環境 | ラミネート
坪量 | 厚さ | ベース材料 | 表面仕上げ | 紙管
フォト光沢紙 | フォト光沢紙 （薄口）（*1） | キヤノン 株式会社 | ロール紙 | [ﾌｫﾄ光沢紙] | [フォト光沢紙] | BK | 170g/m² | 0.18mm | RC紙 | 光沢 | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度30～80％ | 適用可
IJ-RC-UF120（*1） | 三菱製紙 株式会社 | ロール紙 | [ﾌｫﾄ光沢紙] | [フォト光沢紙] | BK | 170g/m² | 0.18mm | RC紙 | 光沢 | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度30～80％ | 適用可
フォト半光沢紙 | フォト半光沢紙 （薄口）（*1） | キヤノン 株式会社 | ロール紙 | [ﾌｫﾄ半光沢紙] | [フォト半光沢紙] | BK | 167g/m² | 0.18mm | RC紙 | 半光沢 | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度30～80％ | 適用可
IJ-RC-UM120（*1） | 三菱製紙 株式会社 | ロール紙 | [ﾌｫﾄ半光沢紙] | [フォト半光沢紙] | BK | 167g/m² | 0.18mm | RC紙 | 半光沢 | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度30～80％ | 適用可
プレミアム光沢紙 | プレミアム光沢紙（*1） | キヤノン 株式会社 | ロール紙 | [ﾌﾟﾚﾐｱﾑ光沢紙] | [プレミアム光沢紙] | BK | 200g/m² | 0.20mm | RC紙 | 光沢 | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度30～80％ | 適用可
プレミアム半光沢紙 | プレミアム半光沢紙（*1） | キヤノン 株式会社 | ロール紙 | [ﾌﾟﾚﾐｱﾑ半光沢紙] | [プレミアム半光沢紙] | BK | 200g/m² | 0.20mm | RC紙 | 半光沢 | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度30～80％ | 適用可
フォト光沢紙（厚口）2 | OMNIJET ON3GP10C INSTANT DRY COOL GLOSSY PHOTO RC PAPER 10mil | ジェットグラフ 株式会社 | ロール紙 | [ﾌｫﾄ光沢紙(厚口)2] | [フォト光沢紙(厚口)2] | BK | 250g/m² | 0.26mm | RC紙 | 光沢 | 3インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 適用可
フォト半光沢紙（厚口）2 | OMNIJET ON3PP10C INSTANT DRY COOL PEARL PHOTO RC PAPER 10mil | ジェットグラフ 株式会社 | ロール紙 | [ﾌｫﾄ半光沢紙厚口2] | [フォト半光沢紙(厚口)2] | BK | 255g/m² | 0.27mm | RC紙 | 絹目 | 3インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 適用可
プレミアム光沢紙（厚口） | プレミアム光沢紙（厚口）（*1） | キヤノン 株式会社 | ロール紙 | [ﾌﾟﾚﾐｱﾑ光沢紙厚口] | [プレミアム光沢紙(厚口)] | BK | 285g/m² | 0.29mm | RC紙 | 光沢 | 3インチ | 温度15～30℃ 湿度30～80％ | 適用可
プレミアム半光沢紙（厚口） | プレミアム半光沢紙（厚口）（*1） | キヤノン 株式会社 | ロール紙 | [ﾌﾟﾚﾐｱﾑ半光沢厚口] | [プレミアム半光沢紙(厚口)] | BK | 285g/m² | 0.29mm | RC紙 | 半光沢 | 3インチ | 温度15～30℃ 湿度30～80％ | 適用可
フォト半光沢紙（ポスター） | LFPro Professional Photo Inkjet Paper semi glossy（*1） | スィーコ・ インターナショナル 株式会社 | ロール紙 | [ﾌｫﾄ半光沢紙ﾎﾟｽﾀｰ] | [フォト半光沢紙（ポスター）] | BK | 200g/m² | 0.21mm | RC紙 | 半光沢 | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度30～60％ | 適用可
使用上の注意 IJ-RC-UF120／IJ-RC-UM120 印刷品質を特に重視する場合は、オートカット機能をオフにして、印字終了後にプリンタを停止させてください。印刷物が落下しないように、印刷物を手で支えた上で、[ストップ]キーを押してカットすることをお勧めします。
*1: 環境光補正モードで使用できる用紙です。環境光補正モードについて詳しくは、プリンタの製品マニュアルをご覧ください。
ロール紙仕様
商品名 | サイズ | 紙幅 | ロール 紙長 | 入り数 | フチなし 印刷 | オート カット | 巻き取り装置 | インク乾燥時間 | 先端プレカット紙の除去 | 先端プレカット長 | カラーキャリブレーション（*2）
用紙セット時（*1） | 4辺フチなし印刷時
常湿時 | 低湿・高湿時 | 常湿時 | 低湿・高湿時
フォト光沢紙 （薄口） | 10インチ | 254mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | × | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
14インチ | 356mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | × | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
24インチ | 610mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
36インチ | 914mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
42インチ | 1067mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
A1 | 594mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
A0 | 841mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
B2 | 515mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
IJ-RC-UF120 | 50インチ | 1270mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
A2 | 420mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
フォト半光沢紙 （薄口） | 10インチ | 254mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | × | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
14インチ | 356mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | × | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
24インチ | 610mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
36インチ | 914mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
42インチ | 1067mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
A1 | 594mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
A0 | 841mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
B2 | 515mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
IJ-RC-UM120 | 50インチ | 1270mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
A2 | 420mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
プレミアム光沢紙 | 17インチ | 432mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
24インチ | 610mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
36インチ | 914mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
42インチ | 1067mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
60インチ | 1524mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
プレミアム半光沢紙 | 17インチ | 432mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
24インチ | 610mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
36インチ | 914mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
42インチ | 1067mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
60インチ | 1524mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
OMNIJET ON3GP10C INSTANT DRY COOL GLOSSY PHOTO RC PAPER 10mil | 17インチ | 432mm | 30.5m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
24インチ | 610mm | 30.5m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
36インチ | 914mm | 30.5m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
44インチ | 1118mm | 30.5m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
50インチ | 1270mm | 30.5m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
60インチ | 1524mm | 30.5m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
OMNIJET ON3PP10C INSTANT DRY COOL PEARL PHOTO RC PAPER 10mil | 17インチ | 432mm | 30.5m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
24インチ | 610mm | 30.5m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
36インチ | 914mm | 30.5m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
44インチ | 1118mm | 30.5m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
50インチ | 1270mm | 30.5m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
60インチ | 1524mm | 30.5m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
プレミアム光沢紙（厚口） | 10インチ | 254mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | × | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
17インチ | 432mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
24インチ | 610mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
36インチ | 914mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
42インチ | 1067mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
50インチ | 1270mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
60インチ | 1524mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
プレミアム半光沢紙（厚口） | 10インチ | 254mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | × | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
17インチ | 432mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
24インチ | 610mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
36インチ | 914mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
42インチ | 1067mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
50インチ | 1270mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
60インチ | 1524mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
LFPro Professional Photo Inkjet Paper semi glossy | 17インチ | 432mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
24インチ | 610mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
36インチ | 914mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
42インチ | 1067mm | 30m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
*1: プリンタのメニューで[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[ｵﾝ]にセットした場合にカットされます。[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[自動]に設定した場合、用紙の先端の状態を自動で判別し、 必要に応じてカットします。一部の用紙を除き、工場出荷時は、[自動]が設定されています。 *2: 「×」と記載されている用紙は、カラーキャリブレーションの実行（調整用パターン）には使用できませんが、「○」と記載されている用紙で調整した補正値は適用されます。
■合成紙
ディスプレイ用ポスターに適したポリプロピレン系フィルムを用いた経済性に優れた合成紙です。ラミネート加工すれば、屋外展示も可能です。 製品仕様
カテゴリ | 商品名 | 会社名 | 形態 | 操作パネル | プリンタ ドライバ | ブラックインク | 製品仕様 | 推奨環境 | ラミネート
坪量 | 厚さ | ベース材料 | 表面仕上げ | 紙管
合成紙（糊無し） | スーパー合成紙 | 桜井 株式会社 | ロール紙 | [合成紙（糊無し）] | [合成紙（糊無し）] | MBK | 95g/m² | 0.13mm | ポリプロピレン | マット | 2インチ（*1） 3インチ（*2） | 温度15～30℃ 湿度30～80％ | 適用可
合成紙（糊付き） | スーパー合成紙　糊付 | 桜井 株式会社 | ロール紙 | [合成紙（糊付き）] | [合成紙（糊付き）] | MBK | 155g/m² | 0.18mm | ポリプロピレン | マット | 2インチ（*1） 3インチ（*2） | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 適用可
スーパー合成紙　再剥離糊付 | 桜井 株式会社 | ロール紙 | [合成紙（糊付き）] | [合成紙（糊付き）] | MBK | 155g/m² | 0.18mm | ポリプロピレン | マット | 2インチ（*1） 3インチ（*2） | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 適用可
使用上の注意 印刷品質を特に重視する場合は、オートカット機能をオフにして、印字終了後にプリンタを停止させてください。印刷物が落下しないように、印刷物を手で支えた上で、[ストップ]キーを押してカットすることをお勧めします。 合成紙（糊付き） 合成紙（糊付き）がセットされているとき、先端が浮き上がっているとプリントヘッドに糊がつき故障の原因となります。その場合は先端をカットするなど、浮き上がりを整えてください。
*1: ロール紙サイズ　24/36/42インチ *2: ロール紙サイズ　50インチ
ロール紙仕様
商品名 | サイズ | 紙幅 | ロール 紙長 | 入り数 | フチなし 印刷 | オート カット | 巻き取り装置 | インク乾燥時間 | 先端プレカット紙の除去 | 先端プレカット長 | カラーキャリブレーション（*2）
用紙セット時（*1） | 4辺フチなし印刷時
常湿時 | 低湿・高湿時 | 常湿時 | 低湿・高湿時
スーパー合成紙 | 24インチ | 610mm | 50m | 1巻/箱 | × | ○ | ○（*3） | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
36インチ | 914mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○（*3） | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
42インチ | 1065mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○（*3） | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
50インチ | 1270mm | 50m | 1巻/箱 | × | ○ | ○（*3） | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
スーパー合成紙 糊付 | 24インチ | 610mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
36インチ | 914mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
42インチ | 1065mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
50インチ | 1270mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
スーパー合成紙 再剥離糊付 | 24インチ | 610mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
36インチ | 914mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
42インチ | 1065mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
50インチ | 1270mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
*1: プリンタのメニューで[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[ｵﾝ]にセットした場合にカットされます。[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[自動]に設定した場合、用紙の先端の状態を自動で判別し、 必要に応じてカットします。一部の用紙を除き、工場出荷時は、[自動]が設定されています。 *2: 「×」と記載されている用紙は、カラーキャリブレーションの実行（調整用パターン）には使用できませんが、「○」と記載されている用紙で調整した補正値は適用されます。 *3: 巻き取り装置は、湿度60%以下でご使用ください。
■フィルム
光沢感のある半透明のフィルムの表面に印刷し、後方から照明をあてます。屋内の電飾看板や鮮やかなディスプレイとして活用できます。 製品仕様
カテゴリ | 商品名 | 会社名 | 形態 | 操作パネル | プリンタ ドライバ | ブラックインク | 製品仕様 | 推奨環境 | ラミネート
坪量 | 厚さ | ベース材料 | 表面仕上げ | 紙管
バックライトフィルム | バックライトフィルム | キヤノン 株式会社 | ロール紙 | [ﾊﾞｯｸﾗｲﾄﾌｨﾙﾑ] | [バックライトフィルム] | MBK | 170g/m² | 0.14mm | PET | マット | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 適用可
バックプリントフィルム | バックライトフィルムBP-GII | 株式会社 Too | ロール紙 | [ﾊﾞｯｸﾌﾟﾘﾝﾄﾌｨﾙﾑ] | [バックプリントフィルム] | BK | 165g/m² | 0.13mm | フィルム（PET） | 光沢 | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度30～80％ | 適用可
使用上の注意 バックライトフィルムは、印字面が水に濡れる環境でのご利用は避けてください。水に濡れる環境では、印刷後にラミネート等の適切な加工をしてからご利用ください。 バックライトフィルムに印刷する場合は、プリンタドライバの[印刷品質]を[標準]または[きれい]に設定してください。印刷物にムラが見える場合は、バックライトを当てることによって緩和されます。
ロール紙仕様
商品名 | サイズ | 紙幅 | ロール 紙長 | 入り数 | フチなし 印刷 | オート カット | 巻き取り装置 | インク乾燥時間 | 先端プレカット紙の除去 | 先端プレカット長 | カラーキャリブレーション（*2）
用紙セット時（*1） | 4辺フチなし印刷時
常湿時 | 低湿・高湿時 | 常湿時 | 低湿・高湿時
バックライトフィルム | 24インチ | 610mm | 30m | 1巻/箱 | × | イジェクトカット | ○ | オフ | 要 | 100mm | 150mm | － | － | ×
36インチ | 914mm | 30m | 1巻/箱 | × | イジェクトカット | ○ | オフ | 要 | 100mm | 150mm | － | － | ×
42インチ | 1067mm | 30m | 1巻/箱 | × | イジェクトカット | ○ | オフ | 要 | 100mm | 150mm | － | － | ×
バックライトフィルムBP-GII | 24インチ | 610mm | 20m | 1巻/箱 | × | イジェクトカット | ○ | オフ | 要 | 100mm | 150mm | － | － | ×
36インチ | 914mm | 20m | 1巻/箱 | × | イジェクトカット | ○ | オフ | 要 | 100mm | 150mm | － | － | ×
44インチ | 1118mm | 20m | 1巻/箱 | × | イジェクトカット | ○ | オフ | 要 | 100mm | 150mm | － | － | ×
*1: プリンタのメニューで[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[ｵﾝ]にセットした場合にカットされます。[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[自動]に設定した場合、用紙の先端の状態を自動で判別し、 必要に応じてカットします。一部の用紙を除き、工場出荷時は、[自動]が設定されています。 *2: 「×」と記載されている用紙は、カラーキャリブレーションの実行（調整用パターン）には使用できませんが、「○」と記載されている用紙で調整した補正値は適用されます。
■クロス
のぼり用途に適したクロスです。短期屋外掲示が可能です。 製品仕様
カテゴリ | 商品名 | 会社名 | 形態 | 操作パネル | プリンタ ドライバ | ブラックインク | 製品仕様 | 推奨環境 | ラミネート
坪量 | 厚さ | ベース材料 | 表面仕上げ | 紙管
防炎クロス | 防炎クロス | キヤノン 株式会社 | ロール紙 | [防炎ｸﾛｽ] | [防炎クロス] | MBK | 230g/m² | 0.36mm | ポリエステル布 | マット | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～60％ | 推奨しない
ファブリカDP330 | 株式会社きもと | ロール紙 | [防炎ｸﾛｽ] | [防炎クロス] | MBK | 230g/m² | 0.36mm | ポリエステル布 | マット | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～60％ | 推奨しない
クロス | 屋外用高発色クロス 彩dex300DX | セーレン商事 株式会社 | ロール紙 | [ｸﾛｽ] | [クロス] | MBK | 187g/m² | 0.28mm | ポリエステル布 | マット | 2インチ（*1） 3インチ（*2） | 温度15～30℃ 湿度30～60％ | 推奨しない
ポンジクロス | ポンジクロス SS2000 | セーレン商事 株式会社 | ロール紙 | [ﾎﾟﾝｼﾞｸﾛｽ] | [ポンジクロス] | MBK | 115g/m² | 0.16mm（布厚のみ） | ポリエステル布（裏紙付） | マット | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～60％ | 推奨しない
使用上の注意 端部にほつれがある場合、ほつれをはさみなどを使用してカットし、ほつれがないようにしてください。 端部にほつれがあると、本体内部に繊維が巻きつき、故障の原因となる場合があります。
*1: ロール紙サイズ　36/42インチ *2: ロール紙サイズ　50/59インチ
ロール紙仕様
商品名 | サイズ | 紙幅 | ロール 紙長 | 入り数 | フチなし 印刷 | オート カット | 巻き取り装置 | インク乾燥時間 | 先端プレカット紙の除去 | 先端プレカット長 | カラーキャリブレーション（*2）
用紙セット時（*1） | 4辺フチなし印刷時
常湿時 | 低湿・高湿時 | 常湿時 | 低湿・高湿時
防炎クロス | 24インチ | 610mm | 20m | 1巻/箱 | ○ 2辺 | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 200mm | － | － | ×
36インチ | 914mm | 20m | 1巻/箱 | ○ 2辺 | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 200mm | － | － | ×
42インチ | 1067mm | 20m | 1巻/箱 | ○ 2辺 | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 200mm | － | － | ×
ファブリカDP330 | 50インチ | 1270mm | 25m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 200mm | － | － | ×
59インチ | 1500mm | 20m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 200mm | － | － | ×
屋外用高発色クロス 彩dex300DX | 36インチ | 914mm | 20m | 1巻/箱 | ○ 2辺 | ○ | ○ | オフ | 不要 | 350mm | 450mm | － | － | ×
42インチ | 1062mm | 20m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 350mm | 450mm | － | － | ×
50インチ | 1270mm | 20m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 350mm | 450mm | － | － | ×
59インチ | 1500mm | 20m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 350mm | 450mm | － | － | ×
ポンジクロス SS2000（*3） | 42インチ | 1062mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
50インチ | 1270mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
*1: プリンタのメニューで[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[ｵﾝ]にセットした場合にカットされます。[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[自動]に設定した場合、用紙の先端の状態を自動で判別し、 必要に応じてカットします。一部の用紙を除き、工場出荷時は、[自動]が設定されています。 *2: 「×」と記載されている用紙は、カラーキャリブレーションの実行（調整用パターン）には使用できませんが、「○」と記載されている用紙で調整した補正値は適用されます。 *3: 工場出荷時のプリンタの設定では[ﾛｰﾙ紙先端余白]が[20mm]に設定されておりますが、[5mm]に設定を変更することも可能です。[5mm]に設定する場合は、推奨環境内でのご使用をお勧めします。
■プルーフ
プルーフ用紙２は、校正用のオフセット印刷の色再現域をカバーしているため、印刷の仕上がりに近い色味が得られます。印刷業務などでのカラープルーフ出力に最適です。 製品仕様
カテゴリ | 商品名 | 会社名 | 形態 | 操作パネル | プリンタ ドライバ | ブラックインク | 製品仕様 | 推奨環境 | ラミネート
坪量 | 厚さ | ベース材料 | 表面仕上げ | 紙管
プルーフ用紙2 | IJ-Proof（DDCP-Kote）（*1） | 三菱製紙 株式会社 | ロール紙 | [ﾌﾟﾙｰﾌ用紙2] | [プルーフ用紙2] | BK | 166g/m² | 0.18mm | RC紙 | 半光沢 | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度30～80％ | 推奨しない
プルーフ用紙２（*1） | キヤノンマーケティングジャパン 株式会社 | ロール紙 | [ﾌﾟﾙｰﾌ用紙2] | [プルーフ用紙2] | BK | 166g/m² | 0.18mm | RC紙 | 半光沢 | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度30～80％ | 推奨しない
使用上の注意 IJ-Proof（DDCP-Kote） 印刷品質を特に重視する場合は、オートカット機能をオフにして、印字終了後にプリンタを停止させてください。印刷物が落下しないように、印刷物を手で支えた上で、[ストップ]キーを押してカットすることをお勧めします。 巻き取り装置に用紙を取り付けたまま長時間放置すると、印刷の品質に影響が出る場合があります。 長時間使用しない場合は、プリンタから取り外すことをお勧めします。 長時間取り付けたままの状態から印刷する場合は、[オンライン]キーを押して、オフラインモードにして、[▼]キーを押して用紙を50mm程度送ってから印刷を開始してください。
*1: 環境光補正モードで使用できる用紙です。環境光補正モードについて詳しくは、プリンタの製品マニュアルをご覧ください。
ロール紙仕様
商品名 | サイズ | 紙幅 | ロール 紙長 | 入り数 | フチなし 印刷 | オート カット | 巻き取り装置 | インク乾燥時間 | 先端プレカット紙の除去 | 先端プレカット長 | カラーキャリブレーション（*2）
用紙セット時（*1） | 4辺フチなし印刷時
常湿時 | 低湿・高湿時 | 常湿時 | 低湿・高湿時
IJ-Proof（DDCP-Kote） | 17インチ | 432mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
プルーフ用紙2 | 24インチ | 610mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
36インチ | 914mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
42インチ | 1067mm | 30m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
*1: プリンタのメニューで[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[ｵﾝ]にセットした場合にカットされます。[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[自動]に設定した場合、用紙の先端の状態を自動で判別し、 必要に応じてカットします。一部の用紙を除き、工場出荷時は、[自動]が設定されています。 *2: 「×」と記載されている用紙は、カラーキャリブレーションの実行（調整用パターン）には使用できませんが、「○」と記載されている用紙で調整した補正値は適用されます。
■アート紙
大判インクジェット印刷の可能性を広げるアート系用紙です。ポートレート、風景、水彩からデジタルアート作品まで、落ち着いた質感のある高品位画質を実現します。 キャンバスは、独特の素材感があるポリエステル織物をベースとしたクロスです。マットタイプと半光沢タイプがあり、油絵等の絵画複製用、絵画調デジタルアート作品の出力に最適です。 和紙は、インクジェット印字適性と和紙の持つ風合いを両立しました。水彩画、水墨画、和風の画像や商品向けPOPなど、暖かみと落ち着きのある演出に適しています。 製品仕様
カテゴリ | 商品名 | 会社名 | 形態 | 操作パネル | プリンタ ドライバ | ブラックインク | 製品仕様 | 推奨環境 | ラミネート
坪量 | 厚さ | ベース材料 | 表面仕上げ | 紙管
ファインアート紙（フォト） | ファインアート紙（フォト） Hahnemuhle “Photo Rag™” 188 | キヤノン 株式会社 | ロール紙 | [ﾌｧｲﾝｱｰﾄ(ﾌｫﾄ)] | [ファインアート（フォト）] | MBK | 188g/m² | 0.30mm | コットン紙 | プレーンスムーズマット | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 推奨しない
Photo Rag 188g | Hahnemühle FineArt GmbH | ロール紙 | [ﾌｧｲﾝｱｰﾄ(ﾌｫﾄ)] | [ファインアート（フォト）] | MBK | 188g/m² | 0.30mm | コットン紙 | プレーンスムーズマット | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 推奨しない
ファインアート紙（フォト厚口） | Photo Rag 308g | Hahnemühle FineArt GmbH | ロール紙 | [ﾌｧｲﾝｱｰﾄ ﾌｫﾄ厚口] | [ファインアート（フォト厚口）] | MBK | 308g/m² | 0.48mm | コットン紙 | プレーンスムーズマット | 3インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 推奨しない
ファインアート紙（画材） | German Etching 310g | Hahnemühle FineArt GmbH | ロール紙 | [ﾌｧｲﾝｱｰﾄ（画材）] | [ファインアート（画材）] | MBK | 310g/m² | 0.50mm | コットン紙 | ラフテクスチャーマット | 3インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 推奨しない
ファインアート紙（水彩） | ｉフォトモロー | 株式会社 PCM竹尾 | ロール紙 | [ﾌｧｲﾝｱｰﾄ（水彩）] | [ファインアート(水彩)] | MBK | 300g/m² | 0.48mm | 紙 | マット | 3インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 推奨しない
ファインアート紙（版画） | ｉフォトかきた | 株式会社 PCM竹尾 | ロール紙 | [ﾌｧｲﾝｱｰﾄ（版画）] | [ファインアート(版画)] | MBK | 300g/m² | 0.48mm | 紙 | マット | 3インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 推奨しない
キャンバス（マット） | Canvas Artist 340g | Hahnemühle FineArt GmbH | ロール紙 | [ｷｬﾝﾊﾞｽ(ﾏｯﾄ)] | [キャンバス（マット）] | MBK | 340g/m² | 0.52mm | ポリエステル布 | キャンバス調マット | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～60％ | 推奨しない
和紙 | 楮純白ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ対応和紙 | 株式会社 PCM竹尾 | ロール紙 | [和紙] | [和紙] | MBK | 65g/m² | 0.15mm | 楮和紙 | 和紙 | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 推奨しない
使用上の注意 印刷品質を特に重視する場合は、オートカット機能をオフにして、印字終了後にプリンタを停止させてください。印刷物が落下しないように、印刷物を手で支えた上で、[ストップ]キーを押してカットすることをお勧めします。 ｉフォトかきた アート紙のｉフォトかきたは、4辺フチなし印刷の画像を保証していません。フチなし印刷は、2辺フチなしのみ対応しています。 但し、2辺フチなし印刷する場合は、[ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ]で[ｶｯﾄ屑軽減]を[ｵﾝ]に設定してください。詳しくは、プリンタの製品マニュアルを参照してください。 Canvas Artist 340g 端部にほつれがある場合、ほつれをはさみなどを使用してカットし、ほつれがないようにしてください。 端部にほつれがあると、本体内部に繊維が巻きつき、故障の原因となる場合があります。
ロール紙仕様
商品名 | サイズ | 紙幅 | ロール 紙長 | 入り数 | フチなし 印刷 | オート カット | 巻き取り装置 | インク乾燥時間 | 先端プレカット紙の除去 | 先端プレカット長 | カラーキャリブレーション（*2）
用紙セット時（*1） | 4辺フチなし印刷時
常湿時 | 低湿・高湿時 | 常湿時 | 低湿・高湿時
ファインアート紙（フォト） Hahnemuhle “Photo Rag™” 188 | 24インチ | 610mm | 12m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
Photo Rag 188g | 36インチ | 914mm | 12m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
44インチ | 1118mm | 12m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
Photo Rag 308g | 17インチ | 432mm | 12m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
24インチ | 610mm | 12m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
36インチ | 914mm | 12m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ○
44インチ | 1118mm | 12m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ○
German Etching 310g | 17インチ | 432mm | 12m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
24インチ | 610mm | 12m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
36インチ | 914mm | 12m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
44インチ | 1118mm | 12m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
ｉフォトモロー | 17インチ | 432mm | 15m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | 60秒 | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
24インチ | 610mm | 15m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | 60秒 | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
36インチ | 916mm | 15m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | 60秒 | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
ｉフォトかきた | 17インチ | 432mm | 15m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | 60秒 | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
24インチ | 610mm | 15m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | 60秒 | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
36インチ | 916mm | 15m | 1巻/箱 | ○ | ○ | ○ | 60秒 | 不要 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ×
Canvas Artist 340g | 36インチ | 914mm | 12m | 1巻/箱 | ○ 2辺 | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 200mm | － | － | ×
44インチ | 1118mm | 12m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 200mm | － | － | ×
50インチ | 1270mm | 12m | 1巻/箱 | × | ○ | ○ | オフ | 不要 | 100mm | 200mm | － | － | ×
楮純白ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ対応和紙 | 17インチ | 432mm | 20m | 1巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
24インチ | 610mm | 20m | 1巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
36インチ | 914mm | 20m | 1巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
42インチ | 1067mm | 20m | 1巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
*1: プリンタのメニューで[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[ｵﾝ]にセットした場合にカットされます。[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[自動]に設定した場合、用紙の先端の状態を自動で判別し、 必要に応じてカットします。一部の用紙を除き、工場出荷時は、[自動]が設定されています。 *2: 「×」と記載されている用紙は、カラーキャリブレーションの実行（調整用パターン）には使用できませんが、「○」と記載されている用紙で調整した補正値は適用されます。
■CAD専用
CAD図面（線画）出力に適した用紙です。 トレーシングペーパーは、カラー印刷可能な、薄い半透明の紙です。 半透明マットフィルム（CAD）は、寸法安定性に優れ、マスター図面など、高精度な出力に適した半透明フィルムです。 製品仕様
カテゴリ | 商品名 | 会社名 | 形態 | 操作パネル | プリンタ ドライバ | ブラックインク | 製品仕様 | 推奨環境 | ラミネート
坪量 | 厚さ | ベース材料 | 表面仕上げ | 紙管
トレーシングペーパー（CAD） | カラーIJトレペ90 | 桜井 株式会社 | ロール紙 | [ﾄﾚﾍﾟ（CAD）] | [トレーシングペーパー（CAD）] | MBK | 90g/m² | 0.08mm | トレーシングペーパー | マット | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度30～80％ | 推奨しない
半透明マットフィルム（CAD） | RJFフルカラー対応 専用フィルム＃200 | 株式会社 オストリッチダイヤ | ロール紙 | [ﾏｯﾄﾌｨﾙﾑ（CAD）] | [半透明マットフィルム（CAD）] | MBK | － | 0.07mm | PETフィルム | マット | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度10～80％ | 推奨しない
クリアフィルム（CAD） | クリアフィルム スタージェット400CL | 桜井 株式会社 | ロール紙 | [ｸﾘｱﾌｨﾙﾑ(CAD)] | [クリアフィルム（CAD）] | BK | 150g/m² | 0.11mm | PETフィルム | 透明 | 2インチ | 温度15～30℃ 湿度30～60％ | 推奨しない
使用上の注意 カラーIJトレペ90 排紙トレイから１枚ずつ用紙を取り除いてください。インクが乾くまで、印刷面に触れたり、重ねたりしないようご注意ください。 半透明マットフィルム（CAD） 、トレーシングペーパー（CAD）は、水に濡れる環境でのご利用を避けてください。 クリアフィルム（CAD） クリアフィルム（CAD）でロール紙残量検知機能をお使いの場合、印刷前に用紙名称などの文字列部分を手動でカットしてください。
ロール紙仕様
商品名 | サイズ | 紙幅 | ロール 紙長 | 入り数 | フチなし 印刷 | オート カット | 巻き取り装置 | インク乾燥時間 | 先端プレカット紙の除去 | 先端プレカット長 | カラーキャリブレーション（*2）
用紙セット時（*1） | 4辺フチなし印刷時
常湿時 | 低湿・高湿時 | 常湿時 | 低湿・高湿時
カラーIJトレペ90 | 24インチ | 610mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
36インチ | 914mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
A2 | 420mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
A1 | 594mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
A0 | 841mm | 50m | 2巻/箱 | × | ○ | × | オフ | 不要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
RJFフルカラー対応 専用フィルム＃200 | 36インチ | 914mm | 40m | 1巻/箱 | × | イジェクトカット | × | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
A1 | 594mm | 40m | 1巻/箱 | × | イジェクトカット | × | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
A0 | 841mm | 40m | 1巻/箱 | × | イジェクトカット | × | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
クリアフィルム スタージェット400CL | 36インチ | 914mm | 30m | 1巻/箱 | × | イジェクトカット | × | オフ | 要 | 100mm | 100mm | － | － | ×
*1: プリンタのメニューで[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[ｵﾝ]にセットした場合にカットされます。[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]を[自動]に設定した場合、用紙の先端の状態を自動で判別し、 必要に応じてカットします。一部の用紙を除き、工場出荷時は、[自動]が設定されています。 *2: 「×」と記載されている用紙は、カラーキャリブレーションの実行（調整用パターン）には使用できませんが、「○」と記載されている用紙で調整した補正値は適用されます。
■商品名： |  | 用紙の商品名称
■会社名： |  | 用紙の製造元を記載しています。それぞれの商品に関するお問い合わせは、ここに記載されている会社にご連絡ください。
■形態： |  | 用紙の形態を記載しています。 それぞれの形態に応じた特性は別表に記載しています。
■操作パネル： |  | 操作パネルで設定する[ﾛｰﾙ紙種類]、[ｶｯﾄ紙種類]で選択する用紙の種類を記載しています。
■プリンタドライバ： |  | プリンタドライバの[用紙の種類]で選択する用紙の種類を記載しています。
■ブラックインク： |  | 使用するブラックインクの種類を記載しています。
■製品仕様： |  | 坪量（g/m²）、厚さ（mm）、ベース材料､表面仕上げ、紙管サイズ（インチ）を記載しています。
■推奨環境： |  | 用紙を使用できる温度と湿度の範囲を記載しています。
■ラミネート： |  | 一般的なコールドラミネートの適用可否を記載しています。
■フチなし印刷： |  | フチなし印刷の可否を記載しています。
■オートカット： |  | 用紙のカット方法を記載しています。
■巻き取り装置： |  | 巻き取り装置の使用可否を記載しています。
■インク乾燥時間： |  | カッター使用時のインク乾燥時間を記載しています。本表に合わせて、プリンタのインク乾燥時間を設定してください。
■先端プレカット紙の除去： |  | 先端プレカットした紙の除去が必須な用紙には「要」と記しています。プリンタのプラテン上、バスケットの中に残った先端プレカット紙を取り除いてから印刷してください。
■先端プレカット長： |  | ロール紙の先端プレカット長を記載しています。
■カラーキャリブレーション： |  | カラーキャリブレーションの対応／非対応を記載しています。
■使用上の注意： |  | 用紙ごとの注意事項および使用制限を記載しています。
記載事項は2008年8月末日現在のものです。変更になる場合がありますのでご注意ください。
用紙のお求めは、プリンタをお買い求めの販売店にご用命ください。
Copyright Canon Inc. 2008