| Guida di riferimento carta iPF9010S/iPF9110 (per l'Unione Europea) |  |

| In questa guida sono descritti i tipi di carta utilizzabili con la stampante Canon imagePROGRAF iPF9010S/iPF9110. Prima di utilizzare la stampante e la carta, leggere attentamente la guida, il manuale di istruzioni fornito con la carta e il Manuale dell'utente della stampante per l'utilizzo in condizioni ottimali.

> Disponibilità locale della carta citata in questa guida
La presente guida include informazioni relative a carta venduta nell'Unione Europea. A seconda del paese, è possibile che alcuni tipi di carta elencati in questa guida non siano disponibili a livello locale.
> Operazioni eseguibili dalla stampante
Per le istruzioni sul caricamento o il taglio di carta oppure su altre operazioni eseguibili dalla stampante, fare riferimento al Manuale dell'utente.
> Aggiornamento della Guida di riferimento carta
La Guida di riferimento carta viene aggiornata automaticamente quando si aggiorna Media Configuration Tool. Per scaricare l'ultima versione di Media Configuration Tool, accedere al sito Web di imagePROGRAF da imagePROGRAF Informazioni sul supporto.
> Carta originale Canon
I tipi carta contrassegnati con "†" nel nome prodotto si riferiscono a tipi di carta originale Canon. Se si intende utilizzare carta non originale, rivolgersi al produttore della carta indicato nel relativo manuale di istruzioni.
> Gestione della carta
Maneggiare la carta con cura, prestando attenzione a non graffiarla o danneggiarla. Si consiglia di indossare guanti quando si maneggia la carta. Maneggiare la carta evitando il contatto tra la superficie di stampa e il sudore e il grasso delle mani per non influire sulla qualità della stampa. Dopo la stampa lasciar asciugare l'inchiostro prima di toccare la carta. Si consiglia di non impilare i documenti stampati finché non risultino completamente asciutti. Dopo la stampa maneggiare le stampe con cura evitando di toccare la superficie di stampa. Per loro natura gli inchiostri pigmentati possono staccarsi se graffiati o sfregati. La carta potrebbe deformarsi a causa di variazioni nell'umidità o altri fattori ambientali. Lasciar trascorrere un periodo di adattamento della carta all'ambiente prima dell'uso. Se si prevedono cambiamenti nelle condizioni ambientali si consiglia, dopo l'uso, di rimuovere la carta dalla stampante e riporla nella borsa.
> Caricamento del rotolo
Il disallineamento dei bordi del rotolo, la presenza di macchie o di segni di nastro adesivo possono comportare problemi di alimentazione della carta. Se il bordo del rotolo è arricciato, appiattirlo prima di caricare il rotolo.
> Espulsione di carta in rotolo
A seconda della condizione della carta dopo l'espulsione, la presenza di fogli di carta già espulsa potrebbe impedire l'espulsione del foglio successivo o danneggiare altri fogli. Rimuovere i singoli fogli via via che vengono espulsi.
>Se la carta non è selezionabile
Se non è possibile selezionare nel pannello di controllo o nel driver della stampante il tipo di carta caricata, provare a specificare come speciale (da Speciale 1 a Speciale 5) carta contraddistinta da "BK" nella colonna Inchiostro nero, oppure provare a specificare come speciale (da Speciale 6 a Speciale 10) carta contraddistinta da "MBK".
> Opzioni per il taglio di rotoli con un intervallo di asciugatura inchiostro lungo (Taglio all'espulsione)
L'intervallo di asciugatura inchiostro è più lungo nel caso di carta per la quale Taglio automatico è impostato su "Taglio all'espulsione" nella sezione Specifiche del rotolo. Se si utilizza il taglio automatico dopo la stampa e il documento cade, l'inchiostro potrebbe asportarsi dalla superficie stampata. Mantenere il documento dopo la stampa mentre si attende che venga tagliato dalla stampante. Per istruzioni dettagliate, fare riferimento al Manuale dell'utente della stampante.
> Calibrazione del colore
La calibrazione del colore è una funzionalità che consente di compensare le variazioni di colore derivanti dalle diverse della Testina di stampa utilizzate o dall'ambiente di stampa, al fine di garantire una maggior uniformità del colore. Sebbene la carta contraddistinta da una "No" nella colonna Calibrazione del colore non sia utilizzabile per eseguire la calibrazione del colore (ovvero per stampare i grafici per la regolazione), come base per la regolazione di questi tipi di carta verrà utilizzato il valore di regolazione ottenuto dalla calibrazione eseguita utilizzando carta contraddistinta da una "Sì". Per istruzioni dettagliate, fare riferimento al Manuale dell'utente della stampante.
> Ambiente operativo
Se utilizzata in un ambiente diverso da quello consigliato, la stampante può presentare col tempo i problemi descritti di seguito. Assicurarsi di effettuare le stampe nell'ambiente operativo consigliato. <Ambiente a bassa umidità (30% max.)> La carta si arriccia o si piega. È più probabile il contatto tra carta e testina di stampa, pertanto la superficie di stampa potrebbe graffiarsi e la testina di stampa risultare danneggiata. La stampa tagliata si incolla alla stampante e non viene espulsa (supporto pellicola). La carta si incolla alla stampante, rendendone impossibile il trasferimento e impedendone la normale espulsione (supporto pellicola). Stampa disuniforme (supporto pellicola) <Ambiente ad alta umidità (60% max.)> La stampa non si asciuga. Superficie di stampa ondulata La carta non può essere tagliata correttamente (supporto tessuto). I margini rimangono perché è attivata la stampa senza bordi.
Carta comune
Facilmente utilizzabile per la stampa a colori di presentazioni di progetti a scuola oppure per la stampa monocromatica di programmi di manifestazioni. Grazie al costo contenuto, può essere utilizzata anche per la stampa di prove. Carta comune (alta qualità): carta pesante, particolarmente bianca, concepita per la stampa a getto d'inchiostro. Specifiche del prodotto
Categoria | Tipo | Pannello di controllo | Driver della stampante | Inchiostro nero | Ambiente consigliato | Plastificazione
Carta comune | Rotolo | Carta comune | Carta comune | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80% | Applicabile
Carta comune (alta qualità) | Rotolo | Crt com(alta q) | Carta comune (alta qualità) | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80% | Applicabile
Carta comune (Alto livello) | Rotolo | Crt com(alto l) | Carta comune (Alto livello) | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80% | Applicabile
Precauzioni Evitare di utilizzare Carta comune e Carta comune (alta qualità) in ambienti in cui la carta potrebbe bagnarsi.
Specifiche del rotolo
Categoria | Formato | Stampa senza bordo | Taglio automatico | Unità di prelievo carta | Tempo di asciugatura inchiostro | Rimozione della carta del pretaglio bordo | Lunghezza estremità pretaglio | Calibrazione del colore (*2)
Durante il caricamento della carta (*1) | Stampa senza bordo
Umidità normale | Umidità bassa/alta | Umidità normale | Umidità bassa/alta
Carta comune | 24" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Carta comune (alta qualità) | 24" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Carta comune (Alto livello) | 24" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
A2 | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
A1 | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
A0 | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
*1: La carta viene tagliata quando è stato selezionato Acceso per Estr. pretaglio nel menu della stampante. Se è stato selezionato Automatico per Estr. pretaglio, la stampante determinerà lo stato del bordo iniziale e taglierà automaticamente la carta a seconda dei casi. Automatico rappresenta l'impostazione predefinita per la maggior parte dei tipi di carta. *2: La carta contraddistinta da una "No" non è utilizzabile per eseguire la calibrazione del colore (ovvero per stampare i grafici per la regolazione). Tuttavia, come base per la regolazione di questi tipi di carta verrà utilizzato il valore di regolazione ottenuto dalla calibrazione eseguita utilizzando carta contraddistinta da una "Sì".
Carta riciclata
Carta riciclata contenente una miscela al 70% di pasta di carta utilizzata. Questo tipo di carta è particolarmente versatile e può essere utilizzata in vari ambiti, incluso CAD, grafiche per presentazioni, poster semplici, poster pubblicitari, volantini o foglietti illustrativi. Specifiche del prodotto
Categoria | Tipo | Pannello di controllo | Driver della stampante | Inchiostro nero | Ambiente consigliato | Plastificazione
Carta comune | Rotolo | Carta comune | Carta comune | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80% | Applicabile
Carta patinata riciclata | Rotolo | Patin. ricicl. | Carta patinata riciclata | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80% | Applicabile
Precauzioni Evitare di utilizzare Carta comune in ambienti in cui la carta potrebbe bagnarsi.
Specifiche del rotolo
Categoria | Formato | Stampa senza bordo | Taglio automatico | Unità di prelievo carta | Tempo di asciugatura inchiostro | Rimozione della carta del pretaglio bordo | Lunghezza estremità pretaglio | Calibrazione del colore (*2)
Durante il caricamento della carta (*1) | Stampa senza bordo
Umidità normale | Umidità bassa/alta | Umidità normale | Umidità bassa/alta
Carta comune | 24" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
A2 | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
A1 | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
A0 | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Carta patinata riciclata | 24" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
*1: La carta viene tagliata quando è stato selezionato Acceso per Estr. pretaglio nel menu della stampante. Se è stato selezionato Automatico per Estr. pretaglio, la stampante determinerà lo stato del bordo iniziale e taglierà automaticamente la carta a seconda dei casi. Automatico rappresenta l'impostazione predefinita per la maggior parte dei tipi di carta. *2: La carta contraddistinta da una "No" non è utilizzabile per eseguire la calibrazione del colore (ovvero per stampare i grafici per la regolazione). Tuttavia, come base per la regolazione di questi tipi di carta verrà utilizzato il valore di regolazione ottenuto dalla calibrazione eseguita utilizzando carta contraddistinta da una "Sì".
Carta patinata
Carta patinata a base di carta. La carta patinata è adatta a disegni di linee, cartine, viste prospettiche e grafiche per presentazioni. Carta patinata pesante assicura stampe nitide di grafica e altre immagini a colori. Può essere utilizzata in numerosi ambiti, inclusi cartelloni pubblicitari. Carta patinata estra-pesante è più pesante della normale carta patinata pesante ed è caratterizzata da una speciale trama. Carta opaca di alta qualità è carta patinata opaca extra-pesante ad alta risoluzione che assicura un'ampia riproducibilità dei colori. Antiriflesso e caratterizzata da un aspetto morbido, può essere utilizzata in diversi ambiti, dalle foto, ai disegni artistici, ai poster ad alta risoluzione fino ai cartelloni pubblicitari. Specifiche del prodotto
Categoria | Nome prodotto | Tipo | Pannello di controllo | Driver della stampante | Inchiostro nero | Ambiente consigliato | Plastificazione
Carta patinata | - | Rotolo | Carta patinata | Carta patinata | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80% | Applicabile
Carta patinata pesante | - | Rotolo | Patin. Pesante | Carta patinata pesante | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80% | Applicabile
Carta patinata estra-pesante | - | Rotolo | Crt.pat.ex-pes. | Carta patinata estra-pesante | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80% | Applicabile
Carta opaca di alta qualità | - | Rotolo | Crt op alta q | Carta opaca di alta qualità | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 40-80% | Applicabile
Carta patinata colorata | - | Rotolo | Color. patinata | Carta patinata colorata | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80% | Applicabile
Matte Coated Paper 90gsm | Matte Coated Paper 90gsm | Rotolo | Matte Coated 90 | Matte Coated Paper 90gsm | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80% | Applicabile
Matt Coated Paper | Matt Coated Paper 9171 | Rotolo | Matt Coated P | Matt Coated Paper | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80% | Applicabile
Matt Coated Paper 140g | Matt Coated Paper 140g | Rotolo | Matt Coat 140g | Matt Coated Paper 140g | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80% | Applicabile
Extra Matt Coated Paper | Matt Coated Paper 7215 | Rotolo | Extra Matt Coat | Extra Matt Coated Paper | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80% | Applicabile
Opaque Paper | Opaque paper White | Rotolo | Opaque Paper | Opaque Paper | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80% | Applicabile
Hi Res Graphic Paper | High Resolution Graphic paper Self ADH | Rotolo | Hi Res Gra P | Hi Res Graphic Paper | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80% | Applicabile
Hi Res Barrier Paper | High Resolution Barrier Paper | Rotolo | Hi Res BarrierP | Hi Res Barrier Paper | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80% | Applicabile
Photo Realistic Paper 210g | Photo Realistic Paper 210g | Rotolo | Photo Realistic | Photo Realistic Paper 210g | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80% | Applicabile
Precauzioni Se la qualità di stampa è prioritaria, disattivare la funzione di taglio automatico e arrestare la stampante prima della stampa. Si consiglia di mantenere la stampa con le mani per evitare che cada prima di premere il pulsante Stop e tagliarla. Carta patinata A seconda della condizione della carta dopo l'espulsione, la presenza di fogli di carta già espulsa potrebbe impedire l'espulsione del foglio successivo. Rimuovere i singoli fogli via via che vengono espulsi.
Specifiche del rotolo
Categoria | Formato | Stampa senza bordo | Taglio automatico | Unità di prelievo carta | Tempo di asciugatura inchiostro | Rimozione della carta del pretaglio bordo | Lunghezza estremità pretaglio | Calibrazione del colore (*2)
Durante il caricamento della carta (*1) | Stampa senza bordo
Umidità normale | Umidità bassa/alta | Umidità normale | Umidità bassa/alta
Carta patinata | 24" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Carta patinata pesante | 24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
A2 | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
A1 | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
A0 | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
B2 | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
B1 | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
Carta patinata estra-pesante | 24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | No
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | No
Carta opaca di alta qualità (*3) | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
60" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
Carta patinata colorata | 24" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 250 mm | - | - | No
36" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 250 mm | - | - | No
Matte Coated Paper 90gsm | 24" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Matt Coated Paper | 24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
Matt Coated Paper 140g | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
60" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Extra Matt Coated Paper | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | - | - | No
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | No
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | No
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | - | - | No
60" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | - | - | No
Opaque Paper | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | - | - | Sì (*4)
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Sì (*4)
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Sì (*4)
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Sì (*4)
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | - | - | Sì (*4)
60" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | - | - | Sì (*4)
Hi Res Graphic Paper | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
60" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Hi Res Barrier Paper | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | - | - | No
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | No
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | No
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | - | - | No
60" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | - | - | No
Photo Realistic Paper 210g | 10" | Sì | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | No
14" | Sì | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | No
17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | - | - | No
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | No
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | No
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | - | - | No
60" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 320 mm | - | - | No
*1: La carta viene tagliata quando è stato selezionato Acceso per Estr. pretaglio nel menu della stampante. Se è stato selezionato Automatico per Estr. pretaglio, la stampante determinerà lo stato del bordo iniziale e taglierà automaticamente la carta a seconda dei casi. Automatico rappresenta l'impostazione predefinita per la maggior parte dei tipi di carta. *2: La carta contraddistinta da una "No" non è utilizzabile per eseguire la calibrazione del colore (ovvero per stampare i grafici per la regolazione). Tuttavia, come base per la regolazione di questi tipi di carta verrà utilizzato il valore di regolazione ottenuto dalla calibrazione eseguita utilizzando carta contraddistinta da una "Sì". *3: Per impostazione predefinita, Mrg.rot.est.vic sulla stampante è impostato su 20mm, tuttavia è possibile cambiarlo in 5mm. Se si specifica 5mm, per ottenere risultati ottimali, utilizzare la stampante nelle condizioni ambientali consigliate. *4: La calibrazione del colore è possibile solo con il modello iPF9110.
Carta fotografica
Caratterizzata da una lucentezza simile a quella della carta per foto sviluppate con sale d'argento, Carta lucida per foto è adatta per immagini fotografiche ad alta definizione. Presenta inoltre un rivestimento resinoso che consente di ovviare ai problemi di assorbimento dell'inchiostro e assicura una finitura liscia. Carta semilucida per foto è leggermente meno lucida. La finitura morbida di questa carta è attenuata in modo da garantire riflessi minimi. Il basso fattore di riflessione contribuisce a fare di questa carta la scelta ideale per tabelloni e grafiche per presentazioni utilizzate in occasione di mostre oppure per cartelloni pubblicitari. Specifiche del prodotto
Categoria | Nome prodotto | Tipo | Pannello di controllo | Driver della stampante | Inchiostro nero | Ambiente consigliato | Plastificazione
Carta lucida per foto (*1) | - | Rotolo | Lucida per foto | Carta lucida per foto | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80% | Applicabile
Carta semilucida per foto (*1) | - | Rotolo | Semil. per foto | Carta semilucida per foto | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80% | Applicabile
Carta lucida di alta qualità 200 (*1) | Carta lucida di alta qualità 200 (†) | Rotolo | Luc. AltaQ 200 | Carta lucida di alta qualità 200 | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80% | Applicabile
Carta semilucida alta qual. 200 (*1) | Carta semilucida alta qual. 200 (†) | Rotolo | Semil.AltaQ 200 | Carta semilucida alta qual. 200 | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80% | Applicabile
Foto lucida grossa 2 | - | Rotolo | Foto luc grs 2 | Foto lucida grossa 2 | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80% | Applicabile
Foto semilucida grossa 2 | - | Rotolo | Foto smlu grs 2 | Foto semilucida grossa 2 | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80% | Applicabile
Carta lucida di alta qualità 280 (*1) | Carta lucida di alta qualità 280 (†) | Rotolo | Luc. AltaQ 280 | Carta lucida di alta qualità 280 | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80% | Applicabile
Carta semilucida alta qual. 280 (*1) | Carta semilucida alta qual. 280 (†) | Rotolo | Semil.AltaQ 280 | Carta semilucida alta qual. 280 | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80% | Applicabile
Poster foto semilucida (*1) | - | Rotolo | Pos foto semilu | Poster foto semilucida | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-60% | Applicabile
Glossy Photographic Paper 190gsm (*1) | Photo Quality Paper Glossy 190gsm | Rotolo | GlossyPhoto 190 | Glossy Photographic Paper 190gsm | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-60% | Applicabile
Instant Dry Papers Glossy 200g (*1) | Economy Glossy Photo Paper 200g | Rotolo | Inst Dry Glossy | Instant Dry Papers Glossy 200g | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-60% | Applicabile
Glossy Photographic Paper 240gsm | Photo Quality Paper Glossy 240gsm | Rotolo | GlossyPhoto 240 | Glossy Photographic Paper 240gsm | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-60% | Applicabile
Photo paper High Glossy 250g | Photo paper High Glossy 250g | Rotolo | Photo Hi Glossy | Photo paper High Glossy 250g | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-60% | Applicabile
Glossy Photographic Paper 270gsm | Photo Quality Paper Glossy 270gsm | Rotolo | GlossyPhoto 270 | Glossy Photographic Paper 270gsm | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-60% | Applicabile
HW Glossy Photo Paper | Photo Quality Paper Glossy 300gsm | Rotolo | HW Gloss Photo | HW Glossy Photo Paper | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-60% | Applicabile
Satin Photographic Paper 190gsm (*1) | Photo Quality Paper Satin 190gsm | Rotolo | SatinPhoto 190 | Satin Photographic Paper 190gsm | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-60% | Applicabile
Instant Dry Papers Satin 200g (*1) | Economy Satin Photo Paper 200g | Rotolo | Inst Dry Satin | Instant Dry Papers Satin 200g | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-60% | Applicabile
Photo paper Satin 240g | Photo paper Satin 240g | Rotolo | Photo Satin | Photo paper Satin 240g | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-60% | Applicabile
Satin Photographic Paper 240gsm | Photo Quality Paper Satin 240gsm | Rotolo | SatinPhoto 240 | Satin Photographic Paper 240gsm | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-60% | Applicabile
Photo paper Semi Matt 250g | Photo paper Semi Matt 250g | Rotolo | Photo Semi Matt | Photo paper Semi Matt 250g | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-60% | Applicabile
Photo paper Pearl 260g | Photo paper Pearl 260g | Rotolo | Photo Pearl | Photo paper Pearl 260g | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80% | Applicabile
Satin Photographic Paper 270gsm | Photo Quality Paper Satin 270gsm | Rotolo | SatinPhoto 270 | Satin Photographic Paper 270gsm | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-60% | Applicabile
HW Satin Photo Paper | Photo Quality Paper Glacier 300gsm | Rotolo | HW Satin Photo | HW Satin Photo Paper | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-60% | Applicabile
*1: Questa carta non può essere utilizzata nella Modalità corrispondenza luce ambientale. Per informazioni dettagliate sulla Modalità corrispondenza luce ambientale, fare riferimento al manuale dell'utente della stampante.
Specifiche del rotolo
Categoria | Formato | Stampa senza bordo | Taglio automatico | Unità di prelievo carta | Tempo di asciugatura inchiostro | Rimozione della carta del pretaglio bordo | Lunghezza estremità pretaglio | Calibrazione del colore (*2)
Durante il caricamento della carta (*1) | Stampa senza bordo
Umidità normale | Umidità bassa/alta | Umidità normale | Umidità bassa/alta
Carta lucida per foto | 10" | Sì | Sì | No | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
14" | Sì | Sì | No | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
A2 | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
A1 | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
A0 | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
B2 | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
Carta semilucida per foto | 10" | Sì | Sì | No | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
14" | Sì | Sì | No | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
A2 | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
A1 | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
A0 | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
B2 | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
Carta lucida di alta qualità 200 | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
60" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
Carta semilucida alta qual. 200 | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
60" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
Foto lucida grossa 2 | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
44" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
60" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
Foto semilucida grossa 2 | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
44" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
60" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
Carta lucida di alta qualità 280 | 10" | Sì | Sì | No | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
60" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
Carta semilucida alta qual. 280 | 10" | Sì | Sì | No | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
60" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
Poster foto semilucida | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
Glossy Photographic Paper 190gsm | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
60" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
Instant Dry Papers Glossy 200g | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
60" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Glossy Photographic Paper 240gsm | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
60" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
Photo paper High Glossy 250g | 10" | Sì | Sì | No | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
14" | Sì | Sì | No | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
16" | Sì | Sì | No | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
60" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Glossy Photographic Paper 270gsm | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
60" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
HW Glossy Photo Paper | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
60" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Satin Photographic Paper 190gsm | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
60" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
Instant Dry Papers Satin 200g | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
60" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Photo paper Satin 240g | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
60" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Satin Photographic Paper 240gsm | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
60" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
Photo paper Semi Matt 250g | 10" | Sì | Sì | No | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
14" | Sì | Sì | No | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
16" | Sì | Sì | No | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
60" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Photo paper Pearl 260g | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
60" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Satin Photographic Paper 270gsm | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
60" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
HW Satin Photo Paper | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
60" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
*1: La carta viene tagliata quando è stato selezionato Acceso per Estr. pretaglio nel menu della stampante. Se è stato selezionato Automatico per Estr. pretaglio, la stampante determinerà lo stato del bordo iniziale e taglierà automaticamente la carta a seconda dei casi. Automatico rappresenta l'impostazione predefinita per la maggior parte dei tipi di carta. *2: La carta contraddistinta da una "No" non è utilizzabile per eseguire la calibrazione del colore (ovvero per stampare i grafici per la regolazione). Tuttavia, come base per la regolazione di questi tipi di carta verrà utilizzato il valore di regolazione ottenuto dalla calibrazione eseguita utilizzando carta contraddistinta da una "Sì".
Carta sintetica
Carta sintetica estremamente economica che utilizza una pellicola a base di polipropilene, un materiale adatto per i cartelloni. Se plastificata può essere esposta all'esterno. Specifiche del prodotto
Categoria | Tipo | Pannello di controllo | Driver della stampante | Inchiostro nero | Ambiente consigliato | Plastificazione
Carta sintetica | Rotolo | Carta sintet. | Carta sintetica | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80% | Applicabile
Carta sintetica adesiva | Rotolo | Car.sint.ades. | Carta sintetica adesiva | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80% | Applicabile
Precauzioni Se la qualità di stampa è prioritaria, disattivare la funzione di taglio automatico e arrestare la stampante prima della stampa. Si consiglia di mantenere la stampa con le mani per evitare che cada prima di premere il pulsante Stop e tagliarla. Carta sintetica adesiva Se il bordo iniziale della Carta sintetica adesiva si arriccia verso l'alto, è possibile che l'adesivo si incolli alla testina di stampa danneggiandola. In questo caso, intraprendere le azioni necessarie per appiattire la carta, ad esempio tagliando il bordo iniziale.
Specifiche del rotolo
Categoria | Formato | Stampa senza bordo | Taglio automatico | Unità di prelievo carta | Tempo di asciugatura inchiostro | Rimozione della carta del pretaglio bordo | Lunghezza estremità pretaglio | Calibrazione del colore (*2)
Durante il caricamento della carta (*1) | Stampa senza bordo
Umidità normale | Umidità bassa/alta | Umidità normale | Umidità bassa/alta
Carta sintetica | 24" | No | Sì | Sì (*3) | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36" | No | Sì | Sì (*3) | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42" | No | Sì | Sì (*3) | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
50" | No | Sì | Sì (*3) | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Carta sintetica adesiva | 24" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
*1: La carta viene tagliata quando è stato selezionato Acceso per Estr. pretaglio nel menu della stampante. Se è stato selezionato Automatico per Estr. pretaglio, la stampante determinerà lo stato del bordo iniziale e taglierà automaticamente la carta a seconda dei casi. Automatico rappresenta l'impostazione predefinita per la maggior parte dei tipi di carta. *2: La carta contraddistinta da una "No" non è utilizzabile per eseguire la calibrazione del colore (ovvero per stampare i grafici per la regolazione). Tuttavia, come base per la regolazione di questi tipi di carta verrà utilizzato il valore di regolazione ottenuto dalla calibrazione eseguita utilizzando carta contraddistinta da una "Sì". *3: L'Unità di prelievo carta può essere utilizzata con umidità non superiore al 60%.
Pellicola
La stampa viene effettuata sulla parte anteriore lucida e dona un effetto brillante se illuminata da dietro. Può essere utilizzata per cartelloni illuminati installati in ambienti interni. Specifiche del prodotto
Categoria | Nome prodotto | Tipo | Pannello di controllo | Driver della stampante | Inchiostro nero | Ambiente consigliato | Plastificazione
Pellic. per retroilluminaz. | Pellic. per retroilluminaz. (†) | Rotolo | Pell. retroill. | Pellic. per retroilluminaz. | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80% | Applicabile
Pellic. per retrostampa | - | Rotolo | Pell. retrost. | Pellic. per retrostampa | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80% | Applicabile
Uni Opaque Backlit Film | Universal Opaque White Film | Rotolo | Opaq Backlit F | Uni Opaque Backlit Films | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-60% | Applicabile
Roll-Up Film | Pop-up Gloss Film | Rotolo | Roll-Up Film | Roll-Up Film | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-60% | Applicabile
Precauzioni Evitare di utilizzare Pellic. per retroilluminaz. quando la superficie di stampa risulta umida. Se il supporto verrà utilizzata in ambienti umidi, plastificarla prima dell'uso o altri trattamenti appropriati dopo la stampa. Quando si stampa su Pellic. per retroilluminaz., impostare Qualità stampa su Standard o Alta nel driver della stampante. La stampa potrebbe risultare disuniforme, tuttavia questo effetto verrà attenuato dalla retroilluminazione.
Specifiche del rotolo
Categoria | Formato | Stampa senza bordo | Taglio automatico | Unità di prelievo carta | Tempo di asciugatura inchiostro | Rimozione della carta del pretaglio bordo | Lunghezza estremità pretaglio | Calibrazione del colore (*2)
Durante il caricamento della carta (*1) | Stampa senza bordo
Umidità normale | Umidità bassa/alta | Umidità normale | Umidità bassa/alta
Pellic. per retroilluminaz. | 24" | No | Taglio all'espulsione | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 150 mm | - | - | No
36" | No | Taglio all'espulsione | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 150 mm | - | - | No
42" | No | Taglio all'espulsione | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 150 mm | - | - | No
Pellic. per retrostampa | 24" | No | Taglio all'espulsione | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 150 mm | - | - | No
36" | No | Taglio all'espulsione | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 150 mm | - | - | No
44" | No | Taglio all'espulsione | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 150 mm | - | - | No
Uni Opaque Backlit Film | 24" | No | Taglio all'espulsione | No | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36" | No | Taglio all'espulsione | No | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42" | No | Taglio all'espulsione | No | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
50" | No | Taglio all'espulsione | No | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Roll-Up Film | 24" | No | Taglio all'espulsione | No | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36" | No | Taglio all'espulsione | No | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42" | No | Taglio all'espulsione | No | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
50" | No | Taglio all'espulsione | No | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
*1: La carta viene tagliata quando è stato selezionato Acceso per Estr. pretaglio nel menu della stampante. Se è stato selezionato Automatico per Estr. pretaglio, la stampante determinerà lo stato del bordo iniziale e taglierà automaticamente la carta a seconda dei casi. Automatico rappresenta l'impostazione predefinita per la maggior parte dei tipi di carta. *2: La carta contraddistinta da una "No" non è utilizzabile per eseguire la calibrazione del colore (ovvero per stampare i grafici per la regolazione). Tuttavia, come base per la regolazione di questi tipi di carta verrà utilizzato il valore di regolazione ottenuto dalla calibrazione eseguita utilizzando carta contraddistinta da una "Sì".
Tessuto
Adatti per intestazioni. Il tessuto può essere esposto all'esterno per brevi periodi. Specifiche del prodotto
Categoria | Nome prodotto | Tipo | Pannello di controllo | Driver della stampante | Inchiostro nero | Ambiente consigliato | Plastificazione
Tess. resist. alla fiamma | Tess. resist. alla fiamma (†) | Rotolo | Tes.res.fiamma | Tess. resist. alla fiamma | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-60% | Non consigliata
Striscione tessuto | - | Rotolo | Strisc. tessuto | Striscione tessuto | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-60% | Non consigliata
Striscione tessuto sottile | - | Rotolo | Strsc.tess.sott | Striscione tessuto sottile | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-60% | Non consigliata
Scrim Banner | Scrim Banner | Rotolo | Scrim Banner | Scrim Banner | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80% | Applicabile
Adhensive Matt Vinyl Stretch | Adhesive Matt Stretch Vinyl/9173 | Rotolo | Adhesstre Vinyl | Adhensive Matt Vinyl Stretch | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80% | Applicabile
Precauzioni Tagliare con cura eventuali sfilacci dal bordo utilizzando le forbici o uno strumento analogo. Le fibre di un bordo con sfilacci possono impigliarsi nella stampante e causare guasti.
Specifiche del rotolo
Categoria | Formato | Stampa senza bordo | Taglio automatico | Unità di prelievo carta | Tempo di asciugatura inchiostro | Rimozione della carta del pretaglio bordo | Lunghezza estremità pretaglio | Calibrazione del colore (*2)
Durante il caricamento della carta (*1) | Stampa senza bordo
Umidità normale | Umidità bassa/alta | Umidità normale | Umidità bassa/alta
Tess. resist. alla fiamma | 24" | Sì (solo due lati) | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 200 mm | - | - | No
36" | Sì (solo due lati) | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 200 mm | - | - | No
42" | Sì (solo due lati) | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 200 mm | - | - | No
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 200 mm | - | - | No
59" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 200 mm | - | - | No
Striscione tessuto | 36" | Sì (solo due lati) | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 350 mm | 450 mm | - | - | No
42" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 350 mm | 450 mm | - | - | No
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 350 mm | 450 mm | - | - | No
59" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 350 mm | 450 mm | - | - | No
Striscione tessuto sottile (*3) | 42" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Scrim Banner | 24" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
60" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Adhensive Matt Vinyl Stretch | 24" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
*1: La carta viene tagliata quando è stato selezionato Acceso per Estr. pretaglio nel menu della stampante. Se è stato selezionato Automatico per Estr. pretaglio, la stampante determinerà lo stato del bordo iniziale e taglierà automaticamente la carta a seconda dei casi. Automatico rappresenta l'impostazione predefinita per la maggior parte dei tipi di carta. *2: La carta contraddistinta da una "No" non è utilizzabile per eseguire la calibrazione del colore (ovvero per stampare i grafici per la regolazione). Tuttavia, come base per la regolazione di questi tipi di carta verrà utilizzato il valore di regolazione ottenuto dalla calibrazione eseguita utilizzando carta contraddistinta da una "Sì". *3: Per impostazione predefinita, Mrg.rot.est.vic sulla stampante è impostato su 20mm, tuttavia è possibile cambiarlo in 5mm. Se si specifica 5mm, per ottenere risultati ottimali, utilizzare la stampante nelle condizioni ambientali consigliate.
Carta per bozza
La carta per bozza copre la gamma di riproduzione dei colori per la stampa di bozze in offset, assicurando colori paragonabili a quelli della finitura di stampa. È particolarmente appropriata per la stampa di bozze a colori. Specifiche del prodotto
Categoria | Nome prodotto | Tipo | Pannello di controllo | Driver della stampante | Inchiostro nero | Ambiente consigliato | Plastificazione
Carta per bozza (*1) | - | Rotolo | Car. per bozza | Carta per bozza | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80% | Non consigliata
Glossy Proofing Paper 195g (*1) | Professional Proof and Photo Glossy 195g | Rotolo | Glossy Proofing | Glossy Proofing Paper 195g | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-60% | Non consigliata
Semiglossy Proofing Paper 195g (*1) | Professional Proof and Photo Semiglossy 195g | Rotolo | SemiGlProof 195 | Semiglossy Proofing Paper 195g | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-60% | Non consigliata
Commercial Proofing Paper (*1) | Proofing Paper Glossy 200gsm | Rotolo | Comm Proofing | Commercial Proofing Paper | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80% | Non consigliata
Commercial RC Proofing 210gsm | Proofing Paper Glossy 210gsm | Rotolo | RC Proofing 210 | Commercial RC Proofing 210gsm | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-60% | Non consigliata
Semiglossy Proofing Paper 255g (*1) | Professional Proof and Photo Semiglossy 255g | Rotolo | SemiGlProof 255 | Semiglossy Proofing Paper 255g | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80% | Non consigliata
Commercial RC Proofing 270gsm | Proofing Paper Glossy 270gsm | Rotolo | RC Proofing 270 | Commercial RC Proofing 270gsm | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-60% | Non consigliata
Precauzioni Se la qualità di stampa è prioritaria, disattivare la funzione di taglio automatico e arrestare la stampante prima della stampa. Si consiglia di mantenere la stampa con le mani per evitare che cada prima di premere il pulsante Stop e tagliarla. Se la carta viene lasciata per lunghi periodi nell'unità di prelievo, potrebbero verificarsi problemi di qualità della stampa. Si consiglia di rimuovere la carta dalla stampante se non si intende stampare per un lungo periodo. Se si desidera stampare con carta caricata da molto tempo, premere il pulsante Online per portare la stampante in modalità fuori linea. Premere quindi il tasto ▼ per far avanzare la carta di circa 50 mm e avviare la stampa.
*1: Questa carta non può essere utilizzata nella Modalità corrispondenza luce ambientale. Per informazioni dettagliate sulla Modalità corrispondenza luce ambientale, fare riferimento al manuale dell'utente della stampante.
Specifiche del rotolo
Categoria | Formato | Stampa senza bordo | Taglio automatico | Unità di prelievo carta | Tempo di asciugatura inchiostro | Rimozione della carta del pretaglio bordo | Lunghezza estremità pretaglio | Calibrazione del colore (*2)
Durante il caricamento della carta (*1) | Stampa senza bordo
Umidità normale | Umidità bassa/alta | Umidità normale | Umidità bassa/alta
Carta per bozza | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
24" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
36" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
42" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
Glossy Proofing Paper 195g | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
60" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Semiglossy Proofing Paper 195g | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
60" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Commercial Proofing Paper | 24" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 320 mm | - | - | Sì
36" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 320 mm | - | - | Sì
42" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 320 mm | - | - | Sì
Commercial RC Proofing 210gsm | 24" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
36" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
42" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
Semiglossy Proofing Paper 255g | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
60" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Commercial RC Proofing 270gsm | 24" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42" | No | Sì | Sì | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
*1: La carta viene tagliata quando è stato selezionato Acceso per Estr. pretaglio nel menu della stampante. Se è stato selezionato Automatico per Estr. pretaglio, la stampante determinerà lo stato del bordo iniziale e taglierà automaticamente la carta a seconda dei casi. Automatico rappresenta l'impostazione predefinita per la maggior parte dei tipi di carta. *2: La carta contraddistinta da una "No" non è utilizzabile per eseguire la calibrazione del colore (ovvero per stampare i grafici per la regolazione). Tuttavia, come base per la regolazione di questi tipi di carta verrà utilizzato il valore di regolazione ottenuto dalla calibrazione eseguita utilizzando carta contraddistinta da una "Sì".
Carta belle arti
La carta per belle arti amplia le potenzialità della stampa a getto d'inchiostro di grande formato. Assicura una qualità delle immagini nitida e ad alta definizione in diversi ambiti di applicazione, dal ritratto, al paesaggio, all'acquerello, fino alle opere d'arte digitali. La tela è costituita da tessuto in poliestere dall'aspetto speciale al tatto. Disponibile in versione opaca e semilucida, è adatta per la riproduzione di pitture a olio o altri dipinti, nonché per le stampe di opere d'arte digitali simili a dipinti. La carta giapponese Washi assicura la compatibilità tra la stampa a getto d'inchiostro e l'aspetto della stampa Washi tradizionale. È adatta per trasmettere un senso di calore e uno speciale effetto in cartelloni pubblicitari che riproducono acquerelli, disegni a inchiostro o immagini di sapore orientale. Specifiche del prodotto
Categoria | Nome prodotto | Tipo | Pannello di controllo | Driver della stampante | Inchiostro nero | Ambiente consigliato | Plastificazione
Carta per foto di Belle Arti | Carta per foto di Belle Arti (†) | Rotolo | Foto artistica | Foto artistica | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80% | Non consigliata
Photo Rag 188g | Rotolo | Foto artistica | Foto artistica | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80% | Non consigliata
Carta pesante per foto di Belle Arti | Photo Rag 308g | Rotolo | Foto art. pes. | Foto artistica pesante | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80% | Non consigliata
Carta ruvida per Belle Arti | German Etching 310g | Rotolo | Foto art. ruv. | Foto artistica ruvida | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80% | Non consigliata
Acquerello artistico | - | Rotolo | Acquerello art. | Acquerello artistico | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80% | Non consigliata
Stampa artistica | - | Rotolo | Stampa artist. | Stampa artistica | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80% | Non consigliata
Prem Art Paper Smooth | Art paper smooth | Rotolo | Prem Art P SMTH | Prem Art Paper Smooth | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80% | Non consigliata
Art Paper Extra Smooth 250g | Art Paper Extra Smooth 250g | Rotolo | Art Extr Smooth | Art Paper Extra Smooth 250g | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80% | Applicabile
Prem Art Paper Embossed | Art paper embossed | Rotolo | Prem Art P EMB | Prem Art Paper Embossed | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80% | Non consigliata
Water Res Art Canvas | Water Resistant Paper Art Canvas/9172 | Rotolo | Wat Res Art CVS | Water Res Art Canvas | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 40-60% | Non consigliata
Tela opaca | Canvas Artist 340g | Rotolo | Tela opaca | Tela opaca | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-60% | Non consigliata
Carta giapponese Washi | - | Rotolo | Crt.giapp.Washi | Carta giapponese Washi | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80% | Non consigliata
Precauzioni Se la qualità di stampa è prioritaria, disattivare la funzione di taglio automatico e arrestare la stampante prima della stampa. Si consiglia di mantenere la stampa con le mani per evitare che cada prima di premere il pulsante Stop e tagliarla. Stampa artistica Non è garantito che la carta per Stampa artistica sia compatibile con la stampa senza bordi su tutti e quattro i lati. È compatibile solo con la stampa senza bordi su due lati. Prima di questo tipo di stampa senza bordo, impostare tuttavia Rid.polv.taglio su Acceso nel MENU PRINCIPALE. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al manuale dell'utente della stampante. Tela opaca Tagliare con cura eventuali sfilacci dal bordo utilizzando le forbici o uno strumento analogo. Le fibre di un bordo con sfilacci possono impigliarsi nella stampante e causare guasti.
Specifiche del rotolo
Categoria | Formato | Stampa senza bordo | Taglio automatico | Unità di prelievo carta | Tempo di asciugatura inchiostro | Rimozione della carta del pretaglio bordo | Lunghezza estremità pretaglio | Calibrazione del colore (*2)
Durante il caricamento della carta (*1) | Stampa senza bordo
Umidità normale | Umidità bassa/alta | Umidità normale | Umidità bassa/alta
Carta per foto di Belle Arti | 24" (*3) | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
36" (*4) | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
44" (*4) | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
Carta pesante per foto di Belle Arti | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sì
44" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | Sì
Carta ruvida per Belle Arti | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
44" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Acquerello artistico | 17" | No | Sì | Sì | 60 sec. | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24" | Sì | Sì | Sì | 60 sec. | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | 60 sec. | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
Stampa artistica | 17" | No | Sì | Sì | 60 sec. | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24" | Sì | Sì | Sì | 60 sec. | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | 60 sec. | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
Prem Art Paper Smooth | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 150 mm | 150 mm | - | - | No
24" | Sì (solo due lati) | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 150 mm | 150 mm | - | - | No
36" | Sì (solo due lati) | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 150 mm | 150 mm | - | - | No
Art Paper Extra Smooth 250g | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 150 mm | 150 mm | - | - | Sì
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | Sì
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | Sì
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 150 mm | 150 mm | - | - | Sì
Prem Art Paper Embossed | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36" | Sì | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
Water Res Art Canvas (*5) | 17" | No | Taglio all'espulsione | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 200 mm | - | - | No
24" | Sì (solo due lati) | Taglio all'espulsione | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 200 mm | - | - | No
36" | Sì (solo due lati) | Taglio all'espulsione | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 200 mm | - | - | No
42" | Sì (solo due lati) | Taglio all'espulsione | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 200 mm | - | - | No
60" | No | Taglio all'espulsione | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 200 mm | - | - | No
Tela opaca | 36" | Sì (solo due lati) | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 200 mm | - | - | No
44" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 200 mm | - | - | No
50" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 200 mm | - | - | No
Carta giapponese Washi | 17" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42" | No | Sì | Sì | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
*1: La carta viene tagliata quando è stato selezionato Acceso per Estr. pretaglio nel menu della stampante. Se è stato selezionato Automatico per Estr. pretaglio, la stampante determinerà lo stato del bordo iniziale e taglierà automaticamente la carta a seconda dei casi. Automatico rappresenta l'impostazione predefinita per la maggior parte dei tipi di carta. *2: La carta contraddistinta da una "No" non è utilizzabile per eseguire la calibrazione del colore (ovvero per stampare i grafici per la regolazione). Tuttavia, come base per la regolazione di questi tipi di carta verrà utilizzato il valore di regolazione ottenuto dalla calibrazione eseguita utilizzando carta contraddistinta da una "Sì". *3: Soltanto per la Carta per foto di Belle Arti. *4: Soltanto per la Photo Rag 188g. *5: Per impostazione predefinita, Mrg.rot.est.vic sulla stampante è impostato su 20mm, tuttavia è possibile cambiarlo in 5mm. Se si specifica 5mm, per ottenere risultati ottimali, utilizzare la stampante nelle condizioni ambientali consigliate.
Carta CAD
Questa carta è adatta a stampe grafice CAD (disegno di linee). Carta per lucidi CAD: carta sottile e traslucida utilizzabile per la stampa a colori. Pellic. opaca trasl. per CAD: assicura un'elevata stabilità dimensionale, pertanto è particolarmente adatta a stampe di precisione, ad esempio disegni master. Specifiche del prodotto
Categoria | Nome prodotto | Tipo | Pannello di controllo | Driver della stampante | Inchiostro nero | Ambiente consigliato | Plastificazione
Carta per lucidi CAD | - | Rotolo | Crt. lucidi CAD | Carta per lucidi CAD | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80% | Non consigliata
Pellic. opaca trasl. per CAD | - | Rotolo | Pell.opaca CAD | Pellic. opaca trasl. per CAD | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80% | Non consigliata
Pellicola trasparente per CAD | - | Rotolo | Pell.trasp. CAD | Pellicola trasparente per CAD | BK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-60% | Non consigliata
Standard Paper1569B 80g | Standard Paper1569B 80g | Rotolo | Standard P 80g | Standard Paper1569B 80g | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 30-80% | Applicabile
Standard Paper1570B 90g | Standard Paper1570B 90g | Rotolo | Standard P 90g | Standard Paper1570B 90g | MBK | Temperatura: 15-30°C Umidità: 10-80% | Applicabile
Precauzioni Carta per lucidi CAD Rimuovere un foglio alla volta dal vassoio di uscita. Non toccare la superficie di stampa o impilare i fogli uno sull'altro prima che l'inchiostro sia asciutto. Evitare di utilizzare Pellic. opaca trasl. per CAD e Carta per lucidi CAD quando risultano umide. Pellicola trasparente per CAD Se si utilizza la rilevazione automatica della carta in rotolo residua con Pellicola trasparente per CAD, prima della stampa tagliare manualmente la parte di pellicola che include il nome del supporto o altro testo.
Specifiche del rotolo
Categoria | Formato | Stampa senza bordo | Taglio automatico | Unità di prelievo carta | Tempo di asciugatura inchiostro | Rimozione della carta del pretaglio bordo | Lunghezza estremità pretaglio | Calibrazione del colore (*2)
Durante il caricamento della carta (*1) | Stampa senza bordo
Umidità normale | Umidità bassa/alta | Umidità normale | Umidità bassa/alta
Carta per lucidi CAD | 24" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
A2 | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
A1 | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
A0 | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Pellic. opaca trasl. per CAD | 36" | No | Taglio all'espulsione | No | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
A1 | No | Taglio all'espulsione | No | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
A0 | No | Taglio all'espulsione | No | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Pellicola trasparente per CAD | 36" | No | Taglio all'espulsione | No | Disattivato | Necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Standard Paper1569B 80g | 24" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Standard Paper1570B 90g | 17" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42" | No | Sì | No | Disattivato | Non necessario | 100 mm | 100 mm | - | - | No
*1: La carta viene tagliata quando è stato selezionato Acceso per Estr. pretaglio nel menu della stampante. Se è stato selezionato Automatico per Estr. pretaglio, la stampante determinerà lo stato del bordo iniziale e taglierà automaticamente la carta a seconda dei casi. Automatico rappresenta l'impostazione predefinita per la maggior parte dei tipi di carta. *2: La carta contraddistinta da una "No" non è utilizzabile per eseguire la calibrazione del colore (ovvero per stampare i grafici per la regolazione). Tuttavia, come base per la regolazione di questi tipi di carta verrà utilizzato il valore di regolazione ottenuto dalla calibrazione eseguita utilizzando carta contraddistinta da una "Sì".
Tipo: | Visualizza il tipo carta. Le proprietà sono riportate in una tabella distinta in base al tipo.
Pannello di controllo: | Visualizza i tipi carta selezionati con e Tipo rot. carta eTipo taglierina, le opzioni impostate sul pannello di controllo.
Driver della stampante: | Visualizza i tipi carta selezionati con Tipo carta del driver della stampante.
Inchiostro nero: | Visualizza i tipi di inchiostro nero utilizzati.
Ambiente consigliato: | Visualizza gli intervalli di temperatura e umidità previsti per l'utilizzo della carta.
Plastificazione: | Indica se è possibile effettuare la normale plastificazione a freddo.
Stampa senza bordo: | Indica se la stampa senza bordo è supportata.
Taglio automatico: | Consente di visualizzare il metodo di taglio carta.
Unità di prelievo carta: | Indica che non è possibile utilizzare l'unità di prelievo carta.
Tempo di asciugatura inchiostro: | Indica il tempo di asciugatura inchiostro in caso di utilizzo della taglierina. Utilizzare questa tabella per impostare il tempo di asciugatura inchiostro della stampante.
Rimozione della carta del pretaglio bordo: | Viene indicato come obbligatorio nel caso di carta per la quale è necessario rimuovere i residui prodotti quando viene tagliato il bordo iniziale. Rimuovere i residui dalla platina o dall'impilatrice di uscita prima di stampare.
Lunghezza estremità pretaglio: | Indica la lunghezza di pretaglio dell'estremità della carta in rotolo.
Calibrazione del colore: | Indica se è possibile utilizzare la carta per la calibrazione del colore.
Precauzioni: | Visualizza le precauzioni e le limitazioni per i singoli tipi carta.
Le informazioni riportate in questa guida sono quelle disponibili alla fine del mese di agosto del 2008 e sono soggette a modifica in qualsiasi momento.
Per l'acquisto della carta, rivolgersi al distributore della stampante.
Copyright Canon Inc. 2008