| iPF9010S/iPF9110 Papier-Referenzhandbuch (für die EU) |  |

| Dieses Papier-Referenzhandbuch beschreibt die mit Canon imagePROGRAF iPF9010S/iPF9110 druckbaren Papiertypen. Bevor Sie den Drucker und das Papier verwenden, lesen Sie dieses Handbuch durch, sowie ebenfalls die Anweisungen, die im Benutzerhandbuch vom Drucker zur Verwendung unter optimalen Voraussetzungen mit dem Papier und dem Drucker mitgeliefert wurden.

> Lokale Verfügbarkeit der Papiertypen in diesem Handbuch
Die Informationen in diesem Handbuch beziehen sich auf Papiertypen, die in der EU handelsüblich sind. Möglicherweise sind einige in diesem Handbuch aufgeführten Papiertypen nicht an Ihrem Standort erhältlich.
> Druckerfunktionen
Anweisungen zum Einlegen oder Schneiden von Papier sowie zu weiteren Druckerfunktionen finden Sie im Benutzerhandbuch vom Drucker.
> Aktualisierung des Papier-Referenzhandbuchs
Das Papier-Referenzhandbuch wird automatisch zusammen mit dem Media Configuration Tool aktualisiert. Zum Herunterladen der aktuelle Version des Media Configuration Tools besuchen Sie die imagePROGRAF-Website, die Sie über die imagePROGRAF Support-Information erreichen.
> Echtes Canon-Papier
Die mit "†" gekennzeichneten Papiertypen im Produktnamen sind die echtes Canon-Papier angegebenen. Zur Verwendung vom Papier, die nicht als echtes Canon-Papier angegeben wurden, setzen Sie sich bitte mit den entsprechenden Papierherstellern aus den Handbüchern in Verbindung, die in dem Papier angegeben sind.
> Handhaben vom Papier
Gehen Sie sorgfältig mit dem Papier um und reiben und beschädigen Sie diese nicht. Wir empfehlen Ihnen, beim Umgang mit dem Papier Handschuhe zu tragen. Die Druckoberfläche des Papiers sollte frei von Schweiß und Fett von den Händen bleiben. Dies kann die Druckqualität beeinträchtigen. Lassen Sie nach dem Druck die Tinte vor weiterer Verwendung abtrocknen. Es wird empfohlen, gedruckte Dokumente getrennt aufzubewahren und nicht zu stapeln, bis sie getrocknet sind. Behandeln Sie nach dem Druck die Ausdrucke vorsichtig und berühren Sie die Druckoberfläche nicht. Pigmenttinten können ggf. verschmieren, wenn sie gerieben oder zerkratzt werden. Papier kann sich durch Änderungen der Luftfeuchtigkeit oder sonstiger Umweltfaktoren ausdehnen oder schrumpfen. Lassen Sie dem Papier vor der Verwendung ausreichend Zeit, sich an die Umgebungsbedingungen anzupassen. Wenn mit Änderungen der Umgebungsbedingungen gerechnet werden muss, entfernen Sie das Papier nach der Verwendung aus dem Drucker und bewahren Sie es in seiner Verpackung auf.
> Laden von Rollen
Nicht ausgerichtete Rollenpapierränder, Verunreinigungen und Bandmarkierungen können Ursache für eine fehlerhafte Papierzufuhr sein. Sollte die Rolle nicht glatt ist, glätten Sie zunächst die gewellte Ecke vor dem Einlegen der Rolle.
> Ausgeben von Rollenpapier
Je nach dem Zustand des ausgegebenen Papiers kann die Ausgabe des folgenden Blatts behindert, oder es können weitere Blätter beschädigt werden. Entnehmen Sie die einzelnen Blätter nach ihrer Ausgabe.
> Wenn kein Papier ausgewählt werden kann
Wenn das eingelegte Papier am Bedienfeld oder im Druckertreiber nicht zur Auswahl steht, legen Sie Papier als Sonderpapier (Optionen "Spezial 1" bis "Spezial 5") fest, das in der Spalte "Schwarze Tinte" mit "BK" gekennzeichnet ist, oder legen Sie Papier als "Spezial 6" bis "Spezial 10" fest, das mit "MBK" gekennzeichnet ist.
> Schneideoptionen für Rollen mit langer Tintentrocknungszeit (Ausgabeschnitt)
Bei Papier mit der Bezeichnung "Ausgabeschnitt" in der Spalte "Auto Ausschneiden" unter "Rollenangaben" benötigt die Tinte längere Zeit zum Trocknen. Wenn Sie das Papier nach dem Drucken automatisch schneiden lassen und die Dokumente herunterfallen, kann auf die gedruckte Oberfläche Tinte abfärben. Halten Sie das Dokument nach dem Druck, bis es vom Drucker geschnitten wird. Detaillierte Hinweise entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch vom Drucker.
> Farbkalibrierung
Die Farbkalibrierung ist ein Merkmal, das die Farbveränderungen der individuellen Unterschiede zwischen Druckkopfen oder der Druckumgebung ausgleicht, um eine bessere Farbübereinstimmung zu gewährleisten. Mit "Nein" in der Spalte "Farbkalibrierung" gekennzeichnetes Papier kann nicht zur Farbkalibrierung (d. h. zum Drucken der Einstellungsmuster) verwendet werden; der Ausrichtungswert aus der Kalibrierung mit Papier, das mit Ja markiert ist, dient jedoch auch als Ausrichtungsbasis für diese Papiertypen. Detaillierte Hinweise entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch vom Drucker.
> Betriebsumgebung
Wenn Sie eine andere als die empfohlene Umgebung verwenden, kann es zu folgenden Problemen kommen: Der Druck sollte immer in der empfohlenen Betriebsumgebung durchgeführt werden. <Geringe Umgebungsluftfeuchtigkeit (unter 30%)> Papier kann sich wellen oder zerknittern. Das Papier und der Druckkopf berühren sich möglicherweise gegenseitig. Dies führt zu einer zerkratzten Druckoberfläche und kann den Druckkopf beschädigen. Das Schnittdruckmittel klebt am Drucker und fällt nicht herunter (Filmmedien). Das Papier klebt am Drucker und verhindert den Transfer und die normale Ausgabe (Filmmedien). Ungleichmäßiger Druck (Filmmedien) <Hohe Umgebungsluftfeuchtigkeit (über 60%)> Das Dokument trocknet nicht. Wellige Papieroberfläche Kann nicht gut geschnitten werden (Stoffmedien). Ränder bleiben bei dem randlosen Drucks.
Normalpapier
Leicht für den Farbdruck zur Projektpräsentation in der Schule oder zum Schwarzweiß-Druck für Programm von Festivitäten anwendbar. Kann aufgrund der niedrigen Kosten auch als Testdruck verwendet werden. Normalpapier (Hohe Qualität) ist besonders weißes, schweres Papier für den Tintendruck. Angaben zum Produkt
Kategorie | Typ | Bedienfeld | Druckertreiber | Schwarze Tinte | Empfehlte Umgebung | Schichtstoff
Normalpapier | Rolle | Normalpapier | Normalpapier | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80% | Anwendbar
Normalpapier (Hohe Qualität) | Rolle | Normalpap. (HQ) | Normalpapier (Hohe Qualität) | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80% | Anwendbar
Normalpapier (Hochwertig) | Rolle | Normalpap. (HW) | Normalpapier (Hochwertig) | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80% | Anwendbar
Vorsichtsmaßnahmen Vermeiden Sie die Verwendung von Normalpapier und Normalpapier (Hohe Qualität) in Umgebungen, in denen das Papier ggf. feucht werden kann.
Rollenangaben
Kategorie | Größe | Randloses Drucken | Auto Ausschneiden | Medien- aufnahme- einheit | Tinten- trocknungs- zeit | Entnahme von vorgeschnittenem Papier | Vorderkante-Vorschnittlänge | Farbkalibrierung (*2)
Beim Einlegen von Papier (*1) | Beim randlosen Drucken
Normale Luftfeuchtigkeit | Niedrige/Hohe Luftfeuchtigkeit | Normale Luftfeuchtigkeit | Niedrige/Hohe Luftfeuchtigkeit
Normalpapier | 24 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
Normalpapier (Hohe Qualität) | 24 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
42 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
Normalpapier (Hochwertig) | 24 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
A2 | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
A1 | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
A0 | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
*1: Papier wird geschnitten, wenn Sie im Druckermenü die Option Ein für Geschnit. Ende gewählt haben. Wenn Sie für Geschnit. Ende die Option Automatisch gewählt haben, bestimmt der Drucker den Status der Vorderkante automatisch und schneidet das Papier nach Bedarf. Automatisch ist die Standardeinstellung für die meisten Papiertypen. *2: Mit "Nein" gekennzeichnetes Papier kann nicht zur Farbkalibrierung (d. h. zum Drucken der Einstellungsmuster) verwendet werden. Der Ausrichtungswert aus der Kalibrierung mit Papier, das mit "Ja" markiert ist, dient jedoch auch als Ausrichtungsbasis für diese Papiertypen.
Recycle Papier
Recycle Papier mit 70% Mischanteil von gebrauchtem holzfreiem Papier. Dieses vielseitige Papier unterstützt verschiedene Anwendungen wie CAD, Präsentationsgrafiken, leichte Poster, Anzeigen für Einkaufsorte und Werbezettel oder Broschüren. Angaben zum Produkt
Kategorie | Typ | Bedienfeld | Druckertreiber | Schwarze Tinte | Empfehlte Umgebung | Schichtstoff
Normalpapier | Rolle | Normalpapier | Normalpapier | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80% | Anwendbar
Beschichtetes Recycling-Papier | Rolle | Recycle, besch. | Beschichtetes Recycling-Papier | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80% | Anwendbar
Vorsichtsmaßnahmen Vermeiden Sie die Verwendung von Normalpapier in Umgebungen, in denen das Papier ggf. feucht werden kann.
Rollenangaben
Kategorie | Größe | Randloses Drucken | Auto Ausschneiden | Medien- aufnahme- einheit | Tinten- trocknungs- zeit | Entnahme von vorgeschnittenem Papier | Vorderkante-Vorschnittlänge | Farbkalibrierung (*2)
Beim Einlegen von Papier (*1) | Beim randlosen Drucken
Normale Luftfeuchtigkeit | Niedrige/Hohe Luftfeuchtigkeit | Normale Luftfeuchtigkeit | Niedrige/Hohe Luftfeuchtigkeit
Normalpapier | 24 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
A2 | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
A1 | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
A0 | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
Beschichtetes Recycling-Papier | 24 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
42 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
*1: Papier wird geschnitten, wenn Sie im Druckermenü die Option Ein für Geschnit. Ende gewählt haben. Wenn Sie für Geschnit. Ende die Option Automatisch gewählt haben, bestimmt der Drucker den Status der Vorderkante automatisch und schneidet das Papier nach Bedarf. Automatisch ist die Standardeinstellung für die meisten Papiertypen. *2: Mit "Nein" gekennzeichnetes Papier kann nicht zur Farbkalibrierung (d. h. zum Drucken der Einstellungsmuster) verwendet werden. Der Ausrichtungswert aus der Kalibrierung mit Papier, das mit "Ja" markiert ist, dient jedoch auch als Ausrichtungsbasis für diese Papiertypen.
Beschichtetes Papier
Papierbasierendes, beschichtetes Papier. Beschichtetes Papier ist eine gute Wahl bei Linienzeichnungen, Landkarten, Perspektivenzeichnungen und Präsentationsgrafiken. Schweres beschichtetes Papier liefert einen scharfen Grafiken und Farbbildern. Anwendbar für vielseitige Anwendungen einschließlich von Einkaufsort-Anzeigen. Extra schweres beschicht. Papier ist noch schwerer als herkömmliches schweres, beschichtetes Papier und weist eine unverkennbare Textur auf. Premium-Matt-Papier ist ein extra-schweres, mattes, beschichtetes Papier mit hoher Auflösung und bietet eine breite Farbwiedergabefähigkeit. Spiegelfrei und mit einem angenehmen Aussehen und Griffigkeit kann es für Fotos und Feingrafiken bis zu Hochauflösungspostern und Einkaufsort-Anzeigen verwendet werden. Angaben zum Produkt
Kategorie | Produktname | Typ | Bedienfeld | Druckertreiber | Schwarze Tinte | Empfehlte Umgebung | Schichtstoff
Beschichtetes Papier | - | Rolle | Besch. Papier | Beschichtetes Papier | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80% | Anwendbar
Schweres beschichtetes Papier | - | Rolle | Schw. besch. | Schweres beschichtetes Papier | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80% | Anwendbar
Extra schweres beschicht. Papier | - | Rolle | Extra s. besch. | Extra schweres beschicht. Papier | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80% | Anwendbar
Premium-Matt-Papier | - | Rolle | Prem.Mattpapier | Premium-Matt-Papier | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 40-80% | Anwendbar
Beschichtetes Farbpapier | - | Rolle | Besch. Farbpap. | Beschichtetes Farbpapier | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80% | Anwendbar
Matte Coated Paper 90gsm | Matte Coated Paper 90gsm | Rolle | Matte Coated 90 | Matte Coated Paper 90gsm | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80% | Anwendbar
Matt Coated Paper | Matt Coated Paper 9171 | Rolle | Matt Coated P | Matt Coated Paper | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80% | Anwendbar
Matt Coated Paper 140g | Matt Coated Paper 140g | Rolle | Matt Coat 140g | Matt Coated Paper 140g | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80% | Anwendbar
Extra Matt Coated Paper | Matt Coated Paper 7215 | Rolle | Extra Matt Coat | Extra Matt Coated Paper | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80% | Anwendbar
Opaque Paper | Opaque paper White | Rolle | Opaque Paper | Opaque Paper | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80% | Anwendbar
Hi Res Graphic Paper | High Resolution Graphic paper Self ADH | Rolle | Hi Res Gra P | Hi Res Graphic Paper | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80% | Anwendbar
Hi Res Barrier Paper | High Resolution Barrier Paper | Rolle | Hi Res BarrierP | Hi Res Barrier Paper | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80% | Anwendbar
Photo Realistic Paper 210g | Photo Realistic Paper 210g | Rolle | Photo Realistic | Photo Realistic Paper 210g | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80% | Anwendbar
Vorsichtsmaßnahmen Wenn die Druckqualität in Priorität liegt, stellen Sie das Automatische Schnittfunktion aus und halten Sie den Drucker nach dem Drucken an. Wir empfehlen, das Dokument mit der Hand zu halten damit das Dokument nicht herunterfällt und bevor Sie die Taste Stop für das Schneiden zu verwenden, und dann Papier Schneiden. Beschichtetes Papier Je nach dem Zustand des ausgegebenen Papiers kann die Ausgabe des folgenden Blatts behindert werden. Entnehmen Sie die einzelnen Blätter nach ihrer Ausgabe.
Rollenangaben
Kategorie | Größe | Randloses Drucken | Auto Ausschneiden | Medien- aufnahme- einheit | Tinten- trocknungs- zeit | Entnahme von vorgeschnittenem Papier | Vorderkante-Vorschnittlänge | Farbkalibrierung (*2)
Beim Einlegen von Papier (*1) | Beim randlosen Drucken
Normale Luftfeuchtigkeit | Niedrige/Hohe Luftfeuchtigkeit | Normale Luftfeuchtigkeit | Niedrige/Hohe Luftfeuchtigkeit
Beschichtetes Papier | 24 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
Schweres beschichtetes Papier | 24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
A2 | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
A1 | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
A0 | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
B2 | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
B1 | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
Extra schweres beschicht. Papier | 24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Nein
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Nein
Premium-Matt-Papier (*3) | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
60 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
Beschichtetes Farbpapier | 24 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 250 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 250 mm | - | - | Nein
Matte Coated Paper 90gsm | 24 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
42 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
Matt Coated Paper | 24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
Matt Coated Paper 140g | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
60 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
Extra Matt Coated Paper | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | - | - | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Nein
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Nein
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | - | - | Nein
60 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | - | - | Nein
Opaque Paper | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | - | - | Ja (*4)
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Ja (*4)
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Ja (*4)
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Ja (*4)
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | - | - | Ja (*4)
60 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | - | - | Ja (*4)
Hi Res Graphic Paper | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
24 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
42 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
60 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
Hi Res Barrier Paper | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | - | - | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Nein
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Nein
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | - | - | Nein
60 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | - | - | Nein
Photo Realistic Paper 210g | 10 Zoll | Ja | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Nein
14 Zoll | Ja | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Nein
17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | - | - | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Nein
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Nein
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | - | - | Nein
60 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 320 mm | - | - | Nein
*1: Papier wird geschnitten, wenn Sie im Druckermenü die Option Ein für Geschnit. Ende gewählt haben. Wenn Sie für Geschnit. Ende die Option Automatisch gewählt haben, bestimmt der Drucker den Status der Vorderkante automatisch und schneidet das Papier nach Bedarf. Automatisch ist die Standardeinstellung für die meisten Papiertypen. *2: Mit "Nein" gekennzeichnetes Papier kann nicht zur Farbkalibrierung (d. h. zum Drucken der Einstellungsmuster) verwendet werden. Der Ausrichtungswert aus der Kalibrierung mit Papier, das mit "Ja" markiert ist, dient jedoch auch als Ausrichtungsbasis für diese Papiertypen. *3: Standardmäßig ist NaheEnde RllRnd auf 20mm im Drucker eingestellt. Sie können diesen aber auch auf 5mm ändern. Wenn Sie 5mm festlegen, verwenden Sie den Drucker unter den empfohlenen Umgebungsbedingungen, um die besten Ergebnisse zu erhalten. *4: Die Farbkalibrierung kann nur auf dem Modell iPF9110 durchgeführt werden.
Fotopapier
Bei glänzendem Papier, wie fotografisches Papier für Silberhalogenidefotos ist Glanzfotopapier für hoch auflösende Fotobilder geeignet. Dieses Papier ist harzbeschichtet, verhindert Probleme bei der Tintenabsorption und garantiert einen flachen Abschluss. Halbglanz-Fotopapier ist wenig glänzendes, weißes Papier glänzend. Der sanfte Abschluss dieses Papiers zur Bereitstellung einer minimalen Blendung gedämpft. Seine geringe Widerspiegelung macht es zu einer guten Wahl für Anzeigetafeln und Präsentationsgrafiken in Ausstellungen, oder für Einkaufsort-Anzeigen. Angaben zum Produkt
Kategorie | Produktname | Typ | Bedienfeld | Druckertreiber | Schwarze Tinte | Empfehlte Umgebung | Schichtstoff
Glanzfotopapier (*1) | - | Rolle | Glanzfoto | Glanzfotopapier | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80% | Anwendbar
Halbglanz-Fotopapier (*1) | - | Rolle | Halbglanz-Foto | Halbglanz-Fotopapier | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80% | Anwendbar
Premium-Glanzpapier 200 (*1) | Premium-Glanzpapier 200 (†) | Rolle | Prem-Glanzp 200 | Premium-Glanzpapier 200 | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80% | Anwendbar
Premium-Halbglanzpapier 200 (*1) | Premium-Halbglanzpapier 200 (†) | Rolle | Prem.Hlb-Gl.200 | Premium-Halbglanzpapier 200 | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80% | Anwendbar
Schweres Glanzfotopapier 2 | - | Rolle | Schw. Glnzfoto2 | Schweres Glanzfotopapier 2 | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80% | Anwendbar
Schweres Halbglanz-Fotopapier 2 | - | Rolle | S. Hlbglnzfoto2 | Schweres Halbglanz-Fotopapier 2 | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80% | Anwendbar
Premium-Glanzpapier 280 (*1) | Premium-Glanzpapier 280 (†) | Rolle | Prem-Glanzp 280 | Premium-Glanzpapier 280 | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80% | Anwendbar
Premium-Halbglanzpapier 280 (*1) | Premium-Halbglanzpapier 280 (†) | Rolle | Prem.Hlb-Gl.280 | Premium-Halbglanzpapier 280 | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80% | Anwendbar
Poster-Halbglanz-Fotopapier (*1) | - | Rolle | Pos-Hlbglnzfoto | Poster-Halbglanz-Fotopapier | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-60% | Anwendbar
Glossy Photographic Paper 190gsm (*1) | Photo Quality Paper Glossy 190gsm | Rolle | GlossyPhoto 190 | Glossy Photographic Paper 190gsm | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-60% | Anwendbar
Instant Dry Papers Glossy 200g (*1) | Economy Glossy Photo Paper 200g | Rolle | Inst Dry Glossy | Instant Dry Papers Glossy 200g | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-60% | Anwendbar
Glossy Photographic Paper 240gsm | Photo Quality Paper Glossy 240gsm | Rolle | GlossyPhoto 240 | Glossy Photographic Paper 240gsm | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-60% | Anwendbar
Photo paper High Glossy 250g | Photo paper High Glossy 250g | Rolle | Photo Hi Glossy | Photo paper High Glossy 250g | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-60% | Anwendbar
Glossy Photographic Paper 270gsm | Photo Quality Paper Glossy 270gsm | Rolle | GlossyPhoto 270 | Glossy Photographic Paper 270gsm | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-60% | Anwendbar
HW Glossy Photo Paper | Photo Quality Paper Glossy 300gsm | Rolle | HW Gloss Photo | HW Glossy Photo Paper | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-60% | Anwendbar
Satin Photographic Paper 190gsm (*1) | Photo Quality Paper Satin 190gsm | Rolle | SatinPhoto 190 | Satin Photographic Paper 190gsm | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-60% | Anwendbar
Instant Dry Papers Satin 200g (*1) | Economy Satin Photo Paper 200g | Rolle | Inst Dry Satin | Instant Dry Papers Satin 200g | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-60% | Anwendbar
Photo paper Satin 240g | Photo paper Satin 240g | Rolle | Photo Satin | Photo paper Satin 240g | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-60% | Anwendbar
Satin Photographic Paper 240gsm | Photo Quality Paper Satin 240gsm | Rolle | SatinPhoto 240 | Satin Photographic Paper 240gsm | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-60% | Anwendbar
Photo paper Semi Matt 250g | Photo paper Semi Matt 250g | Rolle | Photo Semi Matt | Photo paper Semi Matt 250g | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-60% | Anwendbar
Photo paper Pearl 260g | Photo paper Pearl 260g | Rolle | Photo Pearl | Photo paper Pearl 260g | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80% | Anwendbar
Satin Photographic Paper 270gsm | Photo Quality Paper Satin 270gsm | Rolle | SatinPhoto 270 | Satin Photographic Paper 270gsm | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-60% | Anwendbar
HW Satin Photo Paper | Photo Quality Paper Glacier 300gsm | Rolle | HW Satin Photo | HW Satin Photo Paper | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-60% | Anwendbar
*1: Dieses Papier kann im Anpassungsmodus für Lichtverhältnisse verwendet werden. Weitere Informationen zum Anpassungsmodus für Lichtverhältnisse finden Sie im Benutzerhandbuch des Druckers.
Rollenangaben
Kategorie | Größe | Randloses Drucken | Auto Ausschneiden | Medien- aufnahme- einheit | Tinten- trocknungs- zeit | Entnahme von vorgeschnittenem Papier | Vorderkante-Vorschnittlänge | Farbkalibrierung (*2)
Beim Einlegen von Papier (*1) | Beim randlosen Drucken
Normale Luftfeuchtigkeit | Niedrige/Hohe Luftfeuchtigkeit | Normale Luftfeuchtigkeit | Niedrige/Hohe Luftfeuchtigkeit
Glanzfotopapier | 10 Zoll | Ja | Ja | Nein | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
14 Zoll | Ja | Ja | Nein | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
A2 | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
A1 | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
A0 | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
B2 | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
Halbglanz-Fotopapier | 10 Zoll | Ja | Ja | Nein | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
14 Zoll | Ja | Ja | Nein | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
A2 | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
A1 | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
A0 | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
B2 | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
Premium-Glanzpapier 200 | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
60 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
Premium-Halbglanzpapier 200 | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
60 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
Schweres Glanzfotopapier 2 | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
44 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
60 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
Schweres Halbglanz-Fotopapier 2 | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
44 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
60 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
Premium-Glanzpapier 280 | 10 Zoll | Ja | Ja | Nein | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
60 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
Premium-Halbglanzpapier 280 | 10 Zoll | Ja | Ja | Nein | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
60 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
Poster-Halbglanz-Fotopapier | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
Glossy Photographic Paper 190gsm | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
60 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
Instant Dry Papers Glossy 200g | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
60 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
Glossy Photographic Paper 240gsm | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
60 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
Photo paper High Glossy 250g | 10 Zoll | Ja | Ja | Nein | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
14 Zoll | Ja | Ja | Nein | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
16 Zoll | Ja | Ja | Nein | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
60 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
Glossy Photographic Paper 270gsm | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
60 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
HW Glossy Photo Paper | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
60 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
Satin Photographic Paper 190gsm | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
60 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
Instant Dry Papers Satin 200g | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
60 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
Photo paper Satin 240g | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
60 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
Satin Photographic Paper 240gsm | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
60 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
Photo paper Semi Matt 250g | 10 Zoll | Ja | Ja | Nein | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
14 Zoll | Ja | Ja | Nein | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
16 Zoll | Ja | Ja | Nein | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
60 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
Photo paper Pearl 260g | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
60 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
Satin Photographic Paper 270gsm | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
60 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
HW Satin Photo Paper | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
42 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
60 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
*1: Papier wird geschnitten, wenn Sie im Druckermenü die Option Ein für Geschnit. Ende gewählt haben. Wenn Sie für Geschnit. Ende die Option Automatisch gewählt haben, bestimmt der Drucker den Status der Vorderkante automatisch und schneidet das Papier nach Bedarf. Automatisch ist die Standardeinstellung für die meisten Papiertypen. *2: Mit "Nein" gekennzeichnetes Papier kann nicht zur Farbkalibrierung (d. h. zum Drucken der Einstellungsmuster) verwendet werden. Der Ausrichtungswert aus der Kalibrierung mit Papier, das mit "Ja" markiert ist, dient jedoch auch als Ausrichtungsbasis für diese Papiertypen.
Synthetisches Papier
Sehr ökonomisches, synthetisches Papier mit Polypropylen-Beschichtung, ein Material zum Anzeigen von Postern. Kann nach der Beschichtung draußen angezeigt werden. Angaben zum Produkt
Kategorie | Typ | Bedienfeld | Druckertreiber | Schwarze Tinte | Empfehlte Umgebung | Schichtstoff
Synthetikpapier | Rolle | Synthetikpapier | Synthetikpapier | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80% | Anwendbar
Haftsynthetikpapier | Rolle | Haftsynth.pap. | Haftsynthetikpapier | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80% | Anwendbar
Vorsichtsmaßnahmen Wenn die Druckqualität in Priorität liegt, stellen Sie das Automatische Schnittfunktion aus und halten Sie den Drucker nach dem Drucken an. Wir empfehlen, das Dokument mit der Hand zu halten damit das Dokument nicht herunterfällt und bevor Sie die Taste Stop für das Schneiden zu verwenden, und dann Papier Schneiden. Haftsynthetikpapier Wenn die Vorderkante von Haftsynthetikpapier sich nach oben wellt, kann der Haftstoff am Druckkopf hängen bleiben und diesen beschädigen. Stellen Sie daher sicher, dass das Papier glatt ist, indem Sie z. B. die Vorderkante abschneiden.
Rollenangaben
Kategorie | Größe | Randloses Drucken | Auto Ausschneiden | Medien- aufnahme- einheit | Tinten- trocknungs- zeit | Entnahme von vorgeschnittenem Papier | Vorderkante-Vorschnittlänge | Farbkalibrierung (*2)
Beim Einlegen von Papier (*1) | Beim randlosen Drucken
Normale Luftfeuchtigkeit | Niedrige/Hohe Luftfeuchtigkeit | Normale Luftfeuchtigkeit | Niedrige/Hohe Luftfeuchtigkeit
Synthetikpapier | 24 Zoll | Nein | Ja | Ja (*3) | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ja | Ja (*3) | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
42 Zoll | Nein | Ja | Ja (*3) | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
50 Zoll | Nein | Ja | Ja (*3) | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
Haftsynthetikpapier | 24 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
42 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
*1: Papier wird geschnitten, wenn Sie im Druckermenü die Option Ein für Geschnit. Ende gewählt haben. Wenn Sie für Geschnit. Ende die Option Automatisch gewählt haben, bestimmt der Drucker den Status der Vorderkante automatisch und schneidet das Papier nach Bedarf. Automatisch ist die Standardeinstellung für die meisten Papiertypen. *2: Mit "Nein" gekennzeichnetes Papier kann nicht zur Farbkalibrierung (d. h. zum Drucken der Einstellungsmuster) verwendet werden. Der Ausrichtungswert aus der Kalibrierung mit Papier, das mit "Ja" markiert ist, dient jedoch auch als Ausrichtungsbasis für diese Papiertypen. *3: Die Medienaufnahmeeinheit kann bis zu 60% Luftfeuchtigkeit verwendet werden.
Film
Dieser wird auf eine glänzende, durchsichtige Vorderseite gedruckt, wobei Licht von der Rückseite einscheint. Dieser ist für die Firmenschild-Innenbeleuchtung und eine lebendige Anzeige geeignet. Angaben zum Produkt
Kategorie | Produktname | Typ | Bedienfeld | Druckertreiber | Schwarze Tinte | Empfehlte Umgebung | Schichtstoff
Gegenlichtfilm | Gegenlichtfilm (†) | Rolle | Gegenlichtfilm | Gegenlichtfilm | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80% | Anwendbar
Backprint-Film | - | Rolle | Backprint-Film | Backprint-Film | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80% | Anwendbar
Uni Opaque Backlit Film | Universal Opaque White Film | Rolle | Opaq Backlit F | Uni Opaque Backlit Film | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-60% | Anwendbar
Roll-Up Film | Pop-up Gloss Film | Rolle | Roll-Up Film | Roll-Up Film | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-60% | Anwendbar
Vorsichtsmaßnahmen Verwenden Sie keinen Gegenlichtfilm, wenn die Druckoberfläche feucht wird. Sollten Medien in einer feuchten Umgebung verwendet werden, durchführen Sie Beschichtung oder andere angebrachte Bearbeitung nach dem Druck. Beim Drucken auf Gegenlichtfilm setzen Sie die Druckqualit. im Druckertreiber auf Standard oder Hoch. Der Druck kann unregelmäßig erscheinen; dieser Effekt wird jedoch durch das Gegenlicht gemildert.
Rollenangaben
Kategorie | Größe | Randloses Drucken | Auto Ausschneiden | Medien- aufnahme- einheit | Tinten- trocknungs- zeit | Entnahme von vorgeschnittenem Papier | Vorderkante-Vorschnittlänge | Farbkalibrierung (*2)
Beim Einlegen von Papier (*1) | Beim randlosen Drucken
Normale Luftfeuchtigkeit | Niedrige/Hohe Luftfeuchtigkeit | Normale Luftfeuchtigkeit | Niedrige/Hohe Luftfeuchtigkeit
Gegenlichtfilm | 24 Zoll | Nein | Ausgabeschnitt | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 150 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ausgabeschnitt | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 150 mm | - | - | Nein
42 Zoll | Nein | Ausgabeschnitt | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 150 mm | - | - | Nein
Backprint-Film | 24 Zoll | Nein | Ausgabeschnitt | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 150 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ausgabeschnitt | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 150 mm | - | - | Nein
44 Zoll | Nein | Ausgabeschnitt | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 150 mm | - | - | Nein
Uni Opaque Backlit Film | 24 Zoll | Nein | Ausgabeschnitt | Nein | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ausgabeschnitt | Nein | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
42 Zoll | Nein | Ausgabeschnitt | Nein | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
50 Zoll | Nein | Ausgabeschnitt | Nein | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
Roll-Up Film | 24 Zoll | Nein | Ausgabeschnitt | Nein | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ausgabeschnitt | Nein | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
42 Zoll | Nein | Ausgabeschnitt | Nein | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
50 Zoll | Nein | Ausgabeschnitt | Nein | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
*1: Papier wird geschnitten, wenn Sie im Druckermenü die Option Ein für Geschnit. Ende gewählt haben. Wenn Sie für Geschnit. Ende die Option Automatisch gewählt haben, bestimmt der Drucker den Status der Vorderkante automatisch und schneidet das Papier nach Bedarf. Automatisch ist die Standardeinstellung für die meisten Papiertypen. *2: Mit "Nein" gekennzeichnetes Papier kann nicht zur Farbkalibrierung (d. h. zum Drucken der Einstellungsmuster) verwendet werden. Der Ausrichtungswert aus der Kalibrierung mit Papier, das mit "Ja" markiert ist, dient jedoch auch als Ausrichtungsbasis für diese Papiertypen.
Tuch
Geeignet für Banner-Druck. Das Tuch kann für einen kurzen Zeitraum draussen aufgehängt werden. Angaben zum Produkt
Kategorie | Produktname | Typ | Bedienfeld | Druckertreiber | Schwarze Tinte | Empfehlte Umgebung | Schichtstoff
Flammwidriges Cloth | Flammwidriges Cloth (†) | Rolle | Flammwidr.Cloth | Flammwidriges Cloth | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-60% | Nicht empfehlenswert
Stoffbanner | - | Rolle | Stoffbanner | Stoffbanner | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-60% | Nicht empfehlenswert
Stoffbanner dünn | - | Rolle | Stoffban. dünn | Stoffbanner dünn | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-60% | Nicht empfehlenswert
Scrim Banner | Scrim Banner | Rolle | Scrim Banner | Scrim Banner | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80% | Anwendbar
Adhensive Matt Vinyl Stretch | Adhesive Matt Stretch Vinyl/9173 | Rolle | Adhesstre Vinyl | Adhensive Matt Vinyl Stretch | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80% | Anwendbar
Vorsichtsmaßnahmen Schneiden Sie mögliche Fransen an der Kante mit einer Schere oder einem ähnlichen Gegenstand ab. Die Fasern an einer ausgefransten Kante können zu Verwicklungen im Drucker und damit zu einer Fehlfunktion führen.
Rollenangaben
Kategorie | Größe | Randloses Drucken | Auto Ausschneiden | Medien- aufnahme- einheit | Tinten- trocknungs- zeit | Entnahme von vorgeschnittenem Papier | Vorderkante-Vorschnittlänge | Farbkalibrierung (*2)
Beim Einlegen von Papier (*1) | Beim randlosen Drucken
Normale Luftfeuchtigkeit | Niedrige/Hohe Luftfeuchtigkeit | Normale Luftfeuchtigkeit | Niedrige/Hohe Luftfeuchtigkeit
Flammwidriges Cloth | 24 Zoll | Ja (nur beidseitig) | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 200 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Ja (nur beidseitig) | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 200 mm | - | - | Nein
42 Zoll | Ja (nur beidseitig) | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 200 mm | - | - | Nein
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 200 mm | - | - | Nein
59 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 200 mm | - | - | Nein
Stoffbanner | 36 Zoll | Ja (nur beidseitig) | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 350 mm | 450 mm | - | - | Nein
42 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 350 mm | 450 mm | - | - | Nein
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 350 mm | 450 mm | - | - | Nein
59 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 350 mm | 450 mm | - | - | Nein
Stoffbanner dünn (*3) | 42 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
Scrim Banner | 24 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
42 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
60 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
Adhensive Matt Vinyl Stretch | 24 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
42 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
*1: Papier wird geschnitten, wenn Sie im Druckermenü die Option Ein für Geschnit. Ende gewählt haben. Wenn Sie für Geschnit. Ende die Option Automatisch gewählt haben, bestimmt der Drucker den Status der Vorderkante automatisch und schneidet das Papier nach Bedarf. Automatisch ist die Standardeinstellung für die meisten Papiertypen. *2: Mit "Nein" gekennzeichnetes Papier kann nicht zur Farbkalibrierung (d. h. zum Drucken der Einstellungsmuster) verwendet werden. Der Ausrichtungswert aus der Kalibrierung mit Papier, das mit "Ja" markiert ist, dient jedoch auch als Ausrichtungsbasis für diese Papiertypen. *3: Standardmäßig ist NaheEnde RllRnd auf 20mm im Drucker eingestellt. Sie können diesen aber auch auf 5mm ändern. Wenn Sie 5mm festlegen, verwenden Sie den Drucker unter den empfohlenen Umgebungsbedingungen, um die besten Ergebnisse zu erhalten.
Prüfdruck
Prüfdruckpapier deckt die Farbwiedergabeskala für den Prüfversatzdruck ab und liefert eine mit dem Druckabschluss vergleichbare Farbe. Es eignet sich besonders für den Farbprüfdruck beim Drucken von Tasks. Angaben zum Produkt
Kategorie | Produktname | Typ | Bedienfeld | Druckertreiber | Schwarze Tinte | Empfehlte Umgebung | Schichtstoff
Prüfdruck-Papier (*1) | - | Rolle | Prüfdruck-Pap. | Prüfdruck-Papier | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80% | Nicht empfehlenswert
Glossy Proofing Paper 195g (*1) | Professional Proof and Photo Glossy 195g | Rolle | Glossy Proofing | Glossy Proofing Paper 195g | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-60% | Nicht empfehlenswert
Semiglossy Proofing Paper 195g (*1) | Professional Proof and Photo Semiglossy 195g | Rolle | SemiGlProof 195 | Semiglossy Proofing Paper 195g | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-60% | Nicht empfehlenswert
Commercial Proofing Paper (*1) | Proofing Paper Glossy 200gsm | Rolle | Comm Proofing | Commercial Proofing Paper | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80% | Nicht empfehlenswert
Commercial RC Proofing 210gsm | Proofing Paper Glossy 210gsm | Rolle | RC Proofing 210 | Commercial RC Proofing 210gsm | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-60% | Nicht empfehlenswert
Semiglossy Proofing Paper 255g (*1) | Professional Proof and Photo Semiglossy 255g | Rolle | SemiGlProof 255 | Semiglossy Proofing Paper 255g | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80% | Nicht empfehlenswert
Commercial RC Proofing 270gsm | Proofing Paper Glossy 270gsm | Rolle | RC Proofing 270 | Commercial RC Proofing 270gsm | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-60% | Nicht empfehlenswert
Vorsichtsmaßnahmen Wenn die Druckqualität in Priorität liegt, stellen Sie das Automatische Schnittfunktion aus und halten Sie den Drucker nach dem Drucken an. Wir empfehlen, das Dokument mit der Hand zu halten damit das Dokument nicht herunterfällt und bevor Sie die Taste Stop für das Schneiden zu verwenden, und dann Papier Schneiden. Die Druckqualität kann beeinträchtigt werden, wenn Papier für längere Zeiträume im Medienmagazin eingelegt ist. Es ist empfehlenswert, Papier aus dem Drucker zu entfernen, wenn Sie über einen längeren Zeitraum nicht drucken möchten. Wenn Sie auf Papier drucken möchten, das eine lange Zeit eingelegt ist, drücken Sie Online, um den Drucker in den Offline-Modus zu bringen. Drücken Sie die Taste ▼, um Papier ungefähr 50 mm zuzuführen und starten Sie den Druck.
*1: Dieses Papier kann im Anpassungsmodus für Lichtverhältnisse verwendet werden. Weitere Informationen zum Anpassungsmodus für Lichtverhältnisse finden Sie im Benutzerhandbuch des Druckers.
Rollenangaben
Kategorie | Größe | Randloses Drucken | Auto Ausschneiden | Medien- aufnahme- einheit | Tinten- trocknungs- zeit | Entnahme von vorgeschnittenem Papier | Vorderkante-Vorschnittlänge | Farbkalibrierung (*2)
Beim Einlegen von Papier (*1) | Beim randlosen Drucken
Normale Luftfeuchtigkeit | Niedrige/Hohe Luftfeuchtigkeit | Normale Luftfeuchtigkeit | Niedrige/Hohe Luftfeuchtigkeit
Prüfdruck-Papier | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
24 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
36 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
42 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
Glossy Proofing Paper 195g | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
24 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
42 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
60 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
Semiglossy Proofing Paper 195g | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
24 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
42 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
60 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
Commercial Proofing Paper | 24 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 320 mm | - | - | Ja
36 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 320 mm | - | - | Ja
42 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 320 mm | - | - | Ja
Commercial RC Proofing 210gsm | 24 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
36 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
42 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
Semiglossy Proofing Paper 255g | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
24 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
42 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
60 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
Commercial RC Proofing 270gsm | 24 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
42 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
*1: Papier wird geschnitten, wenn Sie im Druckermenü die Option Ein für Geschnit. Ende gewählt haben. Wenn Sie für Geschnit. Ende die Option Automatisch gewählt haben, bestimmt der Drucker den Status der Vorderkante automatisch und schneidet das Papier nach Bedarf. Automatisch ist die Standardeinstellung für die meisten Papiertypen. *2: Mit "Nein" gekennzeichnetes Papier kann nicht zur Farbkalibrierung (d. h. zum Drucken der Einstellungsmuster) verwendet werden. Der Ausrichtungswert aus der Kalibrierung mit Papier, das mit "Ja" markiert ist, dient jedoch auch als Ausrichtungsbasis für diese Papiertypen.
Grafikpapier
Grafikpapier erweitert die Möglichkeiten für den Grossformat-Tintenstrahldruck. Es liefert eine angenehme, hochauflösende Bildqualität für verschiedene Anwendungen im Hochformat, Querformat und Wasserfarben für digitale Grafiken. Kanvas ist ein auf Polyester basierendes Gewebetuch mit einzigartiger Fühlung. Es ist in matt und halbglanz verfügbar und eignet sich am besten zur Wiedergabe von Ölfarben oder anderen Farben und Drucken von gemäldeartigen, digitalen Grafiken. Japanisches Papier Washi eignet sich für den Tintenstrahldruck und bietet gleichzeitig die traditionelle Washi-Fühlung und -Aussehen. Dieses Papier ist eine gute Wahl zur Gebung eines warmen Ambientes und einen irgendwie gedämpften Grafikeffekt auf Einkaufsort-Anzegen mit Wasserfarbenbildern, Tintenzeichnungen oder Grafiken mit einem asiatischen Touch. Angaben zum Produkt
Kategorie | Produktname | Typ | Bedienfeld | Druckertreiber | Schwarze Tinte | Empfehlte Umgebung | Schichtstoff
Fine Art-Foto-Papier | Fine Art-Foto-Papier (†) | Rolle | FineArt-Foto | FineArt-Foto | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80% | Nicht empfehlenswert
Photo Rag 188g | Rolle | FineArt-Foto | FineArt-Foto | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80% | Nicht empfehlenswert
Schweres Fine Art-Foto-Papier | Photo Rag 308g | Rolle | S. FineArt-Foto | Schweres FineArt-Foto | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80% | Nicht empfehlenswert
Texturiertes Fine Art-Papier | German Etching 310g | Rolle | FineArt textur. | FineArt texturiert | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80% | Nicht empfehlenswert
FineArt Wasserfarbe | - | Rolle | FineArt Wasserf | FineArt Wasserfarbe | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80% | Nicht empfehlenswert
FineArt Blockdruck | - | Rolle | FineArt Blockdr | FineArt Blockdruck | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80% | Nicht empfehlenswert
Prem Art Paper Smooth | Art paper smooth | Rolle | Prem Art P SMTH | Prem Art Paper Smooth | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80% | Nicht empfehlenswert
Art Paper Extra Smooth 250g | Art Paper Extra Smooth 250g | Rolle | Art Extr Smooth | Art Paper Extra Smooth 250g | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80% | Anwendbar
Prem Art Paper Embossed | Art paper embossed | Rolle | Prem Art P EMB | Prem Art Paper Embossed | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80% | Nicht empfehlenswert
Water Res Art Canvas | Water Resistant Paper Art Canvas/9172 | Rolle | Wat Res Art CVS | Water Res Art Canvas | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 40-60% | Nicht empfehlenswert
Kanevas matt | Canvas Artist 340g | Rolle | Kanevas matt | Kanevas matt | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-60% | Nicht empfehlenswert
Japanisches Papier Washi | - | Rolle | Jap. Pap. Washi | Japanisches Papier Washi | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80% | Nicht empfehlenswert
Vorsichtsmaßnahmen Wenn die Druckqualität in Priorität liegt, stellen Sie das Automatische Schnittfunktion aus und halten Sie den Drucker nach dem Drucken an. Wir empfehlen, das Dokument mit der Hand zu halten damit das Dokument nicht herunterfällt und bevor Sie die Taste Stop für das Schneiden zu verwenden, und dann Papier Schneiden. FineArt Blockdruck Fine Art Blockdruck-Papier ist nicht in allen Fällen für den randlosen Druck an allen vier Seiten geeignet. Es eignet sich nur für den randlosen Druck an zwei Seiten. Vor dieser Art des randlosen Drucks müssen Sie jedoch Trennstaubverm. im Menü HAUPTMENÜ auf Ein setzen. Details dazu entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch für des Druckers. Kanevas matt Schneiden Sie mögliche Fransen an der Kante mit einer Schere oder einem ähnlichen Gegenstand ab. Die Fasern an einer ausgefransten Kante können zu Verwicklungen im Drucker und damit zu einer Fehlfunktion führen.
Rollenangaben
Kategorie | Größe | Randloses Drucken | Auto Ausschneiden | Medien- aufnahme- einheit | Tinten- trocknungs- zeit | Entnahme von vorgeschnittenem Papier | Vorderkante-Vorschnittlänge | Farbkalibrierung (*2)
Beim Einlegen von Papier (*1) | Beim randlosen Drucken
Normale Luftfeuchtigkeit | Niedrige/Hohe Luftfeuchtigkeit | Normale Luftfeuchtigkeit | Niedrige/Hohe Luftfeuchtigkeit
Fine Art-Foto-Papier | 24 Zoll (*3) | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
36 Zoll (*4) | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
44 Zoll (*4) | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
Schweres Fine Art-Foto-Papier | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Ja
44 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Ja
Texturiertes Fine Art-Papier | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
44 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
FineArt Wasserfarbe | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | 60 Sek. | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | 60 Sek. | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | 60 Sek. | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
FineArt Blockdruck | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | 60 Sek. | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | 60 Sek. | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | 60 Sek. | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
Prem Art Paper Smooth | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 150 mm | 150 mm | - | - | Nein
24 Zoll | Ja (nur beidseitig) | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 150 mm | 150 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Ja (nur beidseitig) | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 150 mm | 150 mm | - | - | Nein
Art Paper Extra Smooth 250g | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 150 mm | 150 mm | - | - | Ja
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | Ja
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | Ja
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 150 mm | 150 mm | - | - | Ja
Prem Art Paper Embossed | 17 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
24 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
36 Zoll | Ja | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Nein
Water Res Art Canvas (*5) | 17 Zoll | Nein | Ausgabeschnitt | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 200 mm | - | - | Nein
24 Zoll | Ja (nur beidseitig) | Ausgabeschnitt | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 200 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Ja (nur beidseitig) | Ausgabeschnitt | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 200 mm | - | - | Nein
42 Zoll | Ja (nur beidseitig) | Ausgabeschnitt | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 200 mm | - | - | Nein
60 Zoll | Nein | Ausgabeschnitt | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 200 mm | - | - | Nein
Kanevas matt | 36 Zoll | Ja (nur beidseitig) | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 200 mm | - | - | Nein
44 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 200 mm | - | - | Nein
50 Zoll | Nein | Ja | Ja | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 200 mm | - | - | Nein
Japanisches Papier Washi | 17 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
24 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
42 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
*1: Papier wird geschnitten, wenn Sie im Druckermenü die Option Ein für Geschnit. Ende gewählt haben. Wenn Sie für Geschnit. Ende die Option Automatisch gewählt haben, bestimmt der Drucker den Status der Vorderkante automatisch und schneidet das Papier nach Bedarf. Automatisch ist die Standardeinstellung für die meisten Papiertypen. *2: Mit "Nein" gekennzeichnetes Papier kann nicht zur Farbkalibrierung (d. h. zum Drucken der Einstellungsmuster) verwendet werden. Der Ausrichtungswert aus der Kalibrierung mit Papier, das mit "Ja" markiert ist, dient jedoch auch als Ausrichtungsbasis für diese Papiertypen. *3: Nur für Fine Art-Foto-Papier. *4: Nur für Photo Rag 188g. *5: Standardmäßig ist NaheEnde RllRnd auf 20mm im Drucker eingestellt. Sie können diesen aber auch auf 5mm ändern. Wenn Sie 5mm festlegen, verwenden Sie den Drucker unter den empfohlenen Umgebungsbedingungen, um die besten Ergebnisse zu erhalten.
CAD-Papier
Dieses Papier ist für den CAD-Grafik-Druck (Linienzeichnung) eine gute Wahl. CAD-Pauspapier ist dünnes, durchsichtiges Papier, das zum Farbdrucken verwendet werden kann. CAD-Durchsicht-Mattfilm bietet eine hohe Abmessungsstabilität und kann für den Hochpräzisionsdruck, wie z.B. die Masterzeichnung, verwendet werden. Angaben zum Produkt
Kategorie | Produktname | Typ | Bedienfeld | Druckertreiber | Schwarze Tinte | Empfehlte Umgebung | Schichtstoff
CAD-Pauspapier | - | Rolle | CAD-Pauspapier | CAD-Pauspapier | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80% | Nicht empfehlenswert
CAD-Durchsicht-Mattfilm | - | Rolle | CAD-Mattfilm | CAD-Durchsicht-Mattfilm | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80% | Nicht empfehlenswert
CAD-Klarsicht-Film | - | Rolle | CAD-Klars.-Film | CAD-Klarsicht-Film | BK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-60% | Nicht empfehlenswert
Standard Paper1569B 80g | Standard Paper1569B 80g | Rolle | Standard P 80g | Standard Paper1569B 80g | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 30-80% | Anwendbar
Standard Paper1570B 90g | Standard Paper1570B 90g | Rolle | Standard P 90g | Standard Paper1570B 90g | MBK | Temperatur 15-30°C Luftfeuchtigkeit 10-80% | Anwendbar
Vorsichtsmaßnahmen CAD-Pauspapier Papier ein Blatt nach dem anderen aus der Ausgabeablage entfernen. Druckoberfläche weder berühren noch die Blätter übereinander legen, bevor die Tinte getrocknet ist. Verwendung von CAD-Durchsicht-Mattfilm und CAD-Pauspapier vermeiden, wenn dieses feucht werden könnten. CAD-Klarsicht-Film Wenn Sie die automatische Erkennung für verbleibendes Rollenpapier mit CAD-Klarsicht-Film verwenden, schneiden Sie den Bereich des Films, der den Mediennamen oder anderen Text enthält, vor dem Druck manuell ab.
Rollenangaben
Kategorie | Größe | Randloses Drucken | Auto Ausschneiden | Medien- aufnahme- einheit | Tinten- trocknungs- zeit | Entnahme von vorgeschnittenem Papier | Vorderkante-Vorschnittlänge | Farbkalibrierung (*2)
Beim Einlegen von Papier (*1) | Beim randlosen Drucken
Normale Luftfeuchtigkeit | Niedrige/Hohe Luftfeuchtigkeit | Normale Luftfeuchtigkeit | Niedrige/Hohe Luftfeuchtigkeit
CAD-Pauspapier | 24 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
A2 | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
A1 | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
A0 | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
CAD-Durchsicht-Mattfilm | 36 Zoll | Nein | Ausgabeschnitt | Nein | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
A1 | Nein | Ausgabeschnitt | Nein | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
A0 | Nein | Ausgabeschnitt | Nein | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
CAD-Klarsicht-Film | 36 Zoll | Nein | Ausgabeschnitt | Nein | Aus | Erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
Standard Paper1569B 80g | 24 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
42 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
Standard Paper1570B 90g | 17 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
24 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
36 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
42 Zoll | Nein | Ja | Nein | Aus | Nicht erforderlich | 100 mm | 100 mm | - | - | Nein
*1: Papier wird geschnitten, wenn Sie im Druckermenü die Option Ein für Geschnit. Ende gewählt haben. Wenn Sie für Geschnit. Ende die Option Automatisch gewählt haben, bestimmt der Drucker den Status der Vorderkante automatisch und schneidet das Papier nach Bedarf. Automatisch ist die Standardeinstellung für die meisten Papiertypen. *2: Mit "Nein" gekennzeichnetes Papier kann nicht zur Farbkalibrierung (d. h. zum Drucken der Einstellungsmuster) verwendet werden. Der Ausrichtungswert aus der Kalibrierung mit Papier, das mit "Ja" markiert ist, dient jedoch auch als Ausrichtungsbasis für diese Papiertypen.
Typ: | Zeigt den Papiertyp an. Die Eigenschaften werden in einer separaten Tabelle entsprechend des Typs angegeben.
Bedienfeld: | Zeigt die Papiertypen an, welche mit Rollmedientyp und Einzelblatttyp ausgewählt wurden, die Optionen werden auf dem Bedienfeld eingegeben.
Druckertreiber: | Zeigt die mit Medientyp ausgewählten Papiertypen des Druckertreibers an.
Schwarze Tinte: | Zeigt die verwendeten Schwarztintentypen an.
Empfehlte Umgebung: | Zeigt die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereiche zur Verwendung von Papier an.
Schichtstoff: | Zeigt an, ob herkömmlicher Kaltschichtstoff verwendet werden kann.
Randloses Drucken: | Zeigt an, ob Randloses Drucken möglich ist.
Auto Ausschneiden: | Zeigt das Verfahren zum Schneiden von Papier.
Medienaufnahmeeinheit: | Zeigt an, dass die Medienaufnahmeeinheit nicht verwendet werden kann.
Tintentrocknungszeit: | Zeigt die Tintentrocknungszeit bei der Verwendung eines Schneidwerkzeugs an. Stellen Sie die Drucker-Tintentrocknungszeit entsprechend der Tabelle ein.
Entnahme von vorgeschnittenem Papier: | "Erforderlich" wird für Papiertypen angegeben, bei denen Sie Schnittreste entfernen müssen, wenn die Vorderkante geschnitten wird. Entfernen Sie die Schnittreste vor dem Druck von der Walze bzw. aus dem Ausgabestapler.
Vorderkante-Vorschnittlänge: | Zeigt die Länge der vorzuschneidenden Vorderkante.
Farbkalibrierung: | Gibt an, ob sich das Papier für die Farbkalibrierung eignet.
Vorsichtsmaßnahmen: | Zeigt die Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen für jeden Papiertyp an.
Die hierin bereitgestellte Information gilt ab Ende August 2008 und kann jederzeit geändert werden.
Zum Kauf vom Papier, kontaktieren Sie Ihren Druckeranbieter.
Copyright Canon Inc. 2008