| iPF9010S/iPF9110 용지 참조 가이드 |  |

| 이 용지 참조 가이드에서는 캐논 iPF9010S/iPF9110에서 인쇄할 수 있는 용지에 대해 설명합니다. 프린터 및 용지를 사용하기 전에 용지와 함께 제공되는 취급 설명서, 이 가이드 및 프린터의 사용자 설명서를 주의 깊게 읽고 최적의 조건으로 사용하여 주십시오.

>프린터 조작 정보
용지 세트 및 절단 방법 등 프린터 조작에 관한 자세한 내용은 사용자 설명서을 참조하십시오.
>용지 참조 가이드의 업데이트 정보
용지 참조 가이드는 Media Configuration Tool의 버전을 업데이트하면 자동으로 업데이트됩니다. [imagePROGRAF 지원 정보]에서 imagePROGFAF 전용 사이트에 연결해서 Media Configuration Tool의 최신 버전을 다운로드하십시오.
>캐논 순정 용지 정보
상품명에 [†]가 붙어 있는 용지는 캐논 순정 전용 용지 제품으로 지정된 용지입니다. 캐논 순정 용지 이외의 용지에 대해서는 용지와 함께 제공되는 취급 설명서를 확인하시고, 궁금한 점은 각 용지 제조업체에 문의하십시오.
>용지의 취급
모든 용지는 벗겨지거나 찢어지지 않도록 주의하여 취급하십시오. 장갑의 착용을 권장합니다. 인쇄면에 손의 땀이나 유분이 묻지 않도록 주의하십시오. 인쇄 품질이 떨어질 수 있습니다. 인쇄 후에는 잉크가 충분히 건조된 뒤에 취급하십시오. 또한 건조시킬 때에는 용지가 겹치지 않도록 각각 분리해서 건조시키는 것이 좋습니다. 인쇄 후에는 인쇄물의 표면에 손이 닫지 않도록 주의하여 취급하십시오. 안료 잉크는 특성상 문지르거나 긁으면 잉크가 벗겨질 수 있습니다. 용지는 습도 등의 변화에 따라 늘어나거나 줄어들 수 있습니다. 사용 환경에 충분히 적응시킨 후에 사용하십시오. 사용 후, 환경의 변화가 예상될 경우에는 프린터에서 분리한 다음 봉투에 넣어 보관하십시오.
>롤 용지를 세트하는 경우
롤 용지 끝부분이 고르게 정리되어 있지 않거나 먼지 또는 테이프 자국이 있으면 급지 불량의 원인이 됩니다. 롤 용지의 끝부분이 말려 있으면 말린 부분을 잘 펴서 세트하십시오.
>롤 용지 배출 정보
배출된 용지의 상태에 따라 그 다음 용지가 제대로 배출되지 않거나 손상될 경우가 있으므로 1장씩 꺼내십시오.
>용지 종류를 선택할 수 없는 경우
조작 패널, 프린터 드라이버에서 프린터에 세트한 용지 종류를 선택할 수 없는 경우에는「검정 잉크」란에「BK」라고 표시된 용지는 특수1부터 순서대로 5까지를, 「MBK」라고 표시된 용지는 특수6부터 순서대로 10까지를 시도하십시오.
>잉크 건조에 시간이 걸리는 롤 용지의 절단 방법 정보(배출 시 절단)
「롤 용지 사양」의「자동 절단」란에「배출 시 절단」이라고 기재된 용지는 잉크 건조가 느린 용지입니다. 인쇄 후에 자동 절단되어 인쇄물이 낙하하면 인쇄면이 맞닿아 잉크가 벗겨질 경우가 있습니다. 인쇄물이 떨어지지 않도록 손으로 잡고 배출 시 절단하십시오. 조작에 관한 자세한 내용은 프린터 사용자 설명서를 참조하십시오.
>컬러 캘리브레이션
컬러 캘리브레이션은 각 프린트 헤드의 차이점이나 인쇄 환경에 따라 바뀌는 색상의 흔들림을 보정하는 기능입니다. 「컬러 캘리브레이션」란에「불가능」라고 기재된 용지는 컬러 캘리브레이션의 실행(조정용 패턴)에는 사용할 수 없습니다만, 「가능」라고 기재된 용지에서 조정한 보정값은 적용됩니다. 조작에 관한 자세한 내용은 프린터 사용자 설명서를 참조하십시오.
>사용 환경 정보
권장 환경 이외의 환경에서 사용할 경우 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다. 그러므로 권장 사용 환경 범위 내에서 인쇄하십시오. <습도가 낮은 환경(30% 이하)> 용지가 말리거나 접힘 용지와 프린터 헤드가 접촉되기 쉬운 상태가 되어 인쇄면 또는 프린터 헤드가 손상될 수 있음 절단한 인쇄물이 프린터에 붙어 잘 떨어지지 않음(필름 계열의 미디어) 용지가 프린터에 붙어 반송 불량 상태가 되므로 정상적으로 배출되지 않음(필름 계열의 미디어) 인쇄 비뚤어짐이 발생함(필름 계열의 미디어) <습도가 높은 환경(60% 이상)> 인쇄물이 건조되지 않음 인쇄된 용지 표면의 기복(凹凸)이 심해짐 깔끔하게 절단되지 않음(옷감 계열의 미디어) 테두리 없이 인쇄에서 여백이 남는다
일반 용지
학교의 연구 발표 등에 사용하기 위한 컬러 인쇄나 식순 등을 출력하기 위한 모노 인쇄 등 다용도로 활용할 수 있습니다. 가격이 저렴하므로 시험 출력용으로도 사용할 수 있습니다. 일반 용지(고품질)는 백색도가 높은 두꺼운 잉크젯 용지입니다. 제품 사양
범주 | 상품명 | 형태 | 조작 패널 | 프린터 드라이버 | 검정 잉크 | 권장 환경 | 라미네이트
일반 용지 | 일반 용지 (†) | 롤 용지 | 일반 용지 | 일반 용지 | MBK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％ | 적용 가능
일반 용지(고품질) | 일반 용지(고품질) (†) | 롤 용지 | 일반 용지 고품질 | 일반 용지(고품질) | MBK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％ | 적용 가능
일반 용지(고발색) | - | 롤 용지 | 일반 용지 고발색 | 일반 용지(고발색) | MBK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％ | 적용 가능
사용 시 주의 사항 일반 용지 및 일반 용지(고품질)는 물에 젖기 쉬운 환경에서는 사용하지 마십시오.
롤 용지 사양
범주 | 크기 | 테두리 없이 인쇄 | 자동 절단 | 감기 장치 | 잉크 건조 시간 | 선단 프레컷 용지의 제거 | 선단 프레컷 길이 | 컬러 캘리브레이션 (*2)
용지 세트 시 (*1) | 4변 테두리 없이 인쇄 시
상습일 때 | 저습ㆍ고습일 때 | 상습일 때 | 저습ㆍ고습일 때
일반 용지 | 24인치 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
36인치 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
일반 용지(고품질) | 24인치 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
36인치 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
42인치 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
일반 용지(고발색) | 24인치 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
36인치 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
A2 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
A1 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
A0 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
*1: 프린터 메뉴에서 선단 프레컷을 온으로 설정한 경우에 절단됩니다. 선단 프레컷을 자동으로 설정한 경우, 용지의 앞쪽 끝부분의 상태를 자동으로 판별하여 필요에 따라 절단합니다. 일부 용지를 제외하면 공장 출하 시에는 자동로 설정되어 있습니다. *2: 「불가능」라고 기재된 용지는 컬러 캘리브레이션의 실행(조정용 패턴)에는 사용할 수 없습니다만, 「가능」라고 기재된 용지에서 조정한 보정값은 적용됩니다.
재생지
폐지의 펄프 배합률이 70% 이상인 재생지입니다. CAD 프레젠테이션 자료, 간단한 포스터, POP, 전단지 등 광범위한 출력에 활용할 수 있습니다. 제품 사양
범주 | 형태 | 조작 패널 | 프린터 드라이버 | 검정 잉크 | 권장 환경 | 라미네이트
일반 용지 | 롤 용지 | 일반 용지 | 일반 용지 | MBK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％ | 적용 가능
재생 코팅지 | 롤 용지 | 재생 코팅지 | 재생 코팅지 | MBK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％ | 적용 가능
사용 시 주의 사항 일반 용지 는 물에 젖기 쉬운 환경에서는 사용하지 마십시오.
롤 용지 사양
범주 | 크기 | 테두리 없이 인쇄 | 자동 절단 | 감기 장치 | 잉크 건조 시간 | 선단 프레컷 용지의 제거 | 선단 프레컷 길이 | 컬러 캘리브레이션 (*2)
용지 세트 시 (*1) | 4변 테두리 없이 인쇄 시
상습일 때 | 저습ㆍ고습일 때 | 상습일 때 | 저습ㆍ고습일 때
일반 용지 | 24인치 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
36인치 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
A2 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
A1 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
A0 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
재생 코팅지 | 24인치 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
36인치 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
42인치 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
*1: 프린터 메뉴에서 선단 프레컷을 온으로 설정한 경우에 절단됩니다. 선단 프레컷을 자동으로 설정한 경우, 용지의 앞쪽 끝부분의 상태를 자동으로 판별하여 필요에 따라 절단합니다. 일부 용지를 제외하면 공장 출하 시에는 자동로 설정되어 있습니다. *2: 「불가능」라고 기재된 용지는 컬러 캘리브레이션의 실행(조정용 패턴)에는 사용할 수 없습니다만, 「가능」라고 기재된 용지에서 조정한 보정값은 적용됩니다.
코트 용지
종이를 바탕으로 만든 코팅 용지입니다. 선화, 지도, 퍼스화, 프레젠테이션 자료 등의 출력에 적절합니다. 중 코팅지는 그래픽을 중심으로 하는 풀 컬러 이미지를 선명하게 인쇄할 수 있습니다. 광고용 POP 등 다양한 활용이 가능합니다. 특수 중량 코팅용지는 코팅이 보다 두껍게 처리되어 텍스쳐 용지와 촉감이 비슷합니다. 프리미엄 무광택 용지는 색채를 폭넓게 재현하는 매우 두꺼운 고해상도의 코트 용지입니다. 비치지 않는 안정적인 화질을 재현하며 감촉이 부드러운 용지로서 [사진ㆍ화인 아트]에서 [고해상도 포스터ㆍPOP 등의 게시물]에 이르기까지 폭넓게 이용할 수 있습니다. 제품 사양
범주 | 상품명 | 형태 | 조작 패널 | 프린터 드라이버 | 검정 잉크 | 권장 환경 | 라미네이트
코트 용지 | 코트 용지 (†) | 롤 용지 | 코트 용지 | 코트 용지 | MBK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％ | 적용 가능
중 코팅지 | 중 코팅지 (†) | 롤 용지 | 중 코팅지 | 중 코팅지 | MBK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％ | 적용 가능
특수 중량 코팅용지 | - | 롤 용지 | 특별후형 코팅지 | 특수 중량 코팅용지 | MBK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％ | 적용 가능
프리미엄 무광택 용지 | 프리미엄 무광택 용지 (†) | 롤 용지 | 프리미엄 매트 | 프리미엄 무광택 용지 | MBK | 온도 15~30℃ 습도 40~80％ | 적용 가능
컬러 코팅 용지 | - | 롤 용지 | 컬러 코팅 용지 | 컬러 코팅 용지 | MBK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％ | 적용 가능
사용 시 주의 사항 인쇄 품질이 특히 중요한 경우에는 자동 절단 기능을 해제하고 인쇄 종료 후에 프린터의 작동을 중지하십시오. 인쇄물이 떨어지지 않도록 손으로 잡고 Stop 키를 눌러 절단하는 것이 좋습니다. 코트 용지 배출된 용지의 상태에 따라 그 다음 용지가 제대로 배출되지 않는 경우가 있습니다. 이때는 1장씩 꺼내십시오.
롤 용지 사양
범주 | 크기 | 테두리 없이 인쇄 | 자동 절단 | 감기 장치 | 잉크 건조 시간 | 선단 프레컷 용지의 제거 | 선단 프레컷 길이 | 컬러 캘리브레이션 (*2)
용지 세트 시 (*1) | 4변 테두리 없이 인쇄 시
상습일 때 | 저습ㆍ고습일 때 | 상습일 때 | 저습ㆍ고습일 때
코트 용지 | 24인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
36인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
중 코팅지 | 24인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
36인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
42인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
50인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
A2 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
A1 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
A0 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
B2 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
B1 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
특수 중량 코팅용지 | 24인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 320mm | 100mm | 320mm | 불가능
36인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 320mm | 100mm | 320mm | 불가능
42인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 320mm | 100mm | 320mm | 불가능
프리미엄 무광택 용지 (*3) | 17인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
24인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
36인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
42인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
60인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
컬러 코팅 용지 | 24인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 250mm | - | - | 불가능
36인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 250mm | - | - | 불가능
*1: 프린터 메뉴에서 선단 프레컷을 온으로 설정한 경우에 절단됩니다. 선단 프레컷을 자동으로 설정한 경우, 용지의 앞쪽 끝부분의 상태를 자동으로 판별하여 필요에 따라 절단합니다. 일부 용지를 제외하면 공장 출하 시에는 자동로 설정되어 있습니다. *2: 「불가능」라고 기재된 용지는 컬러 캘리브레이션의 실행(조정용 패턴)에는 사용할 수 없습니다만, 「가능」라고 기재된 용지에서 조정한 보정값은 적용됩니다. *3: 공장 출하 시의 프린터 설정에서는 롤용지 선단여백이 20mm로 설정되어 있습니다만, 5mm로 설정을 변경할 수도 있습니다. 5mm로 설정할 경우에는 권장 환경 내에서 사용하는 것이 좋습니다.
포토 용지
포토 광택 용지는 일반 카메라로 촬영한 사진에 사용되는 인화지와 같은 광택감이 있어 사진 영상을 고해상도로 인쇄하고자 할 경우에 적합합니다. 수지 코팅 가공으로 잉크 흡수로 인한 종이 구김이 발생하지 않아 잘 펴진 상태로 인쇄가 마무리됩니다. 포토 반광택 용지는 반사율을 낮춘 백색 광택 용지입니다. 번들거리는 느낌이 없으며, 부드럽고 차분한 인쇄를 실현합니다. 조명에 의한 반사가 적으므로 전시회용 패널이나 프레젠테이션 자료, POP 등에 적합합니다. 제품 사양
범주 | 상품명 | 형태 | 조작 패널 | 프린터 드라이버 | 검정 잉크 | 권장 환경 | 라미네이트
포토 광택 용지 (*1) | 포토 광택 용지 (†) | 롤 용지 | 포토 광택 용지 | 포토 광택 용지 | BK | 온도 15~30℃ 습도 30~80％ | 적용 가능
포토 반광택 용지 (*1) | 포토 반광택 용지 (†) | 롤 용지 | 포토 반광택 용지 | 포토 반광택 용지 | BK | 온도 15~30℃ 습도 30~80％ | 적용 가능
프리미엄 광택 용지 200 (*1) | 프리미엄 광택 용지 200 (†) | 롤 용지 | 프리미엄광택200 | 프리미엄 광택 용지 200 | BK | 온도 15~30℃ 습도 30~80％ | 적용 가능
프리미엄 반광택 용지 200 (*1) | 프리미엄 반광택 용지 200 (†) | 롤 용지 | 프리미엄반광200 | 프리미엄 반광택 용지 200 | BK | 온도 15~30℃ 습도 30~80％ | 적용 가능
중량 광택 포토2 | - | 롤 용지 | 중량 광택포토 2 | 중량 광택 포토2 | BK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％ | 적용 가능
중량 반광택 포토2 | - | 롤 용지 | 중량 반광택포토2 | 중량 반광택 포토2 | BK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％ | 적용 가능
프리미엄 광택 용지 280 (*1) | 프리미엄 광택 용지 280 (†) | 롤 용지 | 프리미엄광택280 | 프리미엄 광택 용지 280 | BK | 온도 15~30℃ 습도 30~80％ | 적용 가능
프리미엄 반광택 용지 280 (*1) | 프리미엄 반광택 용지 280 (†) | 롤 용지 | 프리미엄반광280 | 프리미엄 반광택 용지 280 | BK | 온도 15~30℃ 습도 30~80％ | 적용 가능
포토 반광택 광고 (*1) | - | 롤 용지 | 포토반광택광고 | 포토 반광택 광고 | BK | 온도 15~30℃ 습도 30~60％ | 적용 가능
*1: 주변 밝기 매칭 모드에서 사용할 수 있는 용지입니다. 주변 밝기 매칭 모드에 관한 자세한 내용은 프린터 사용자 설명서를 참조하십시오.
롤 용지 사양
범주 | 크기 | 테두리 없이 인쇄 | 자동 절단 | 감기 장치 | 잉크 건조 시간 | 선단 프레컷 용지의 제거 | 선단 프레컷 길이 | 컬러 캘리브레이션 (*2)
용지 세트 시 (*1) | 4변 테두리 없이 인쇄 시
상습일 때 | 저습ㆍ고습일 때 | 상습일 때 | 저습ㆍ고습일 때
포토 광택 용지 | 10인치 | 가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
14인치 | 가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
24인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
36인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
42인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
A1 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
A0 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
B2 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
포토 반광택 용지 | 10인치 | 가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
14인치 | 가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
24인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
36인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
42인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
A1 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
A0 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
B2 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
프리미엄 광택 용지 200 | 17인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
24인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
36인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
42인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
60인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
프리미엄 반광택 용지 200 | 17인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
24인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
36인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
42인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
60인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
중량 광택 포토2 | 17인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
24인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
36인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
44인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
50인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
60인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
중량 반광택 포토2 | 17인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
24인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
36인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
44인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
50인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
60인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
프리미엄 광택 용지 280 | 10인치 | 가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
17인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
24인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
36인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
42인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
50인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
60인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
프리미엄 반광택 용지 280 | 10인치 | 가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
17인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
24인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
36인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
42인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
50인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
60인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
포토 반광택 광고 | 17인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
24인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
36인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
42인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
*1: 프린터 메뉴에서 선단 프레컷을 온으로 설정한 경우에 절단됩니다. 선단 프레컷을 자동으로 설정한 경우, 용지의 앞쪽 끝부분의 상태를 자동으로 판별하여 필요에 따라 절단합니다. 일부 용지를 제외하면 공장 출하 시에는 자동로 설정되어 있습니다. *2: 「불가능」라고 기재된 용지는 컬러 캘리브레이션의 실행(조정용 패턴)에는 사용할 수 없습니다만, 「가능」라고 기재된 용지에서 조정한 보정값은 적용됩니다.
합성 용지
디스플레이용 포스터에 적합한 폴리프로필렌 계열 필름을 사용한 경제성이 뛰어난 합성 용지입니다.라미네이트 가공을 하면 실외 전시용으로도 사용할 수 있습니다. 제품 사양
범주 | 형태 | 조작 패널 | 프린터 드라이버 | 검정 잉크 | 권장 환경 | 라미네이트
합성 용지 | 롤 용지 | 합성 용지 | 합성 용지 | MBK | 온도 15~30℃ 습도 30~80％ | 적용 가능
점착 합성 용지 | 롤 용지 | 점착 합성 용지 | 점착 합성 용지 | MBK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％ | 적용 가능
사용 시 주의사항 인쇄 품질이 특히 중요한 경우에는 자동 절단 기능을 해제하고 인쇄 종료 후에 프린터의 작동을 중지하십시오. 인쇄물이 떨어지지 않도록 손으로 잡고 Stop 키를 눌러 절단하는 것이 좋습니다. 점착 합성 용지 점착 합성 용지가 세트되어 있을 때, 앞쪽 끝부분이 들떠 있으면 프린트 헤드에 점착 성분이 묻어 고장의 원인이 됩니다. 이 경우에는 앞쪽 끝부분을 자르는 등의 방법으로 들떠 있는 부분을 정리하십시오.
롤 용지 사양
범주 | 크기 | 테두리 없이 인쇄 | 자동 절단 | 감기 장치 | 잉크 건조 시간 | 선단 프레컷 용지의 제거 | 선단 프레컷 길이 | 컬러 캘리브레이션 (*2)
용지 세트 시 (*1) | 4변 테두리 없이 인쇄 시
상습일 때 | 저습ㆍ고습일 때 | 상습일 때 | 저습ㆍ고습일 때
합성 용지 | 24인치 | 불가능 | 가능 | 가능 (*3) | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
36인치 | 불가능 | 가능 | 가능 (*3) | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
42인치 | 불가능 | 가능 | 가능 (*3) | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
50인치 | 불가능 | 가능 | 가능 (*3) | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
점착 합성 용지 | 24인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
36인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
42인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
50인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
*1: 프린터 메뉴에서 선단 프레컷을 온으로 설정한 경우에 절단됩니다. 선단 프레컷을 자동으로 설정한 경우, 용지의 앞쪽 끝부분의 상태를 자동으로 판별하여 필요에 따라 절단합니다. 일부 용지를 제외하면 공장 출하 시에는 자동로 설정되어 있습니다. *2: 「불가능」라고 기재된 용지는 컬러 캘리브레이션의 실행(조정용 패턴)에는 사용할 수 없습니다만, 「가능」라고 기재된 용지에서 조정한 보정값은 적용됩니다. *3: 되감기 장치는 습도 60% 이하에서 사용하십시오.
필름
광택감이 있는 반투명 필름 표면에 인쇄하고 뒤쪽에서 조명을 비춥니다. 실내 장식용 전광판이나 선명한 디스플레이로 활용할 수 있습니다. 제품 사양
범주 | 상품명 | 형태 | 조작 패널 | 프린터 드라이버 | 검정 잉크 | 권장 환경 | 라미네이트
백 라이트 필름 | 백 라이트 필름 (†) | 롤 용지 | 백 라이트 필름 | 백 라이트 필름 | MBK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％ | 적용 가능
백프린트 필름 | - | 롤 용지 | 백프린트 필름 | 백프린트 필름 | BK | 온도 15~30℃ 습도 30~80％ | 적용 가능
사용 시 주의 사항 백 라이트 필름 은 인쇄면이 물에 젖기 쉬운 환경에서는 사용하지 마십시오. 미디어가 물에 젖을 수 있는 환경에서는 인쇄 후에 라미네이트 등 적절한 가공 과정을 거친 후에 미디어를 사용하십시오. 백 라이트 필름 에 인쇄할 경우에는 프린터 드라이버의 인쇄 품질을 표준 또는 고품질로 설정하십시오. 인쇄물에 얼룩이 발생할 경우에는 백 라이트를 비추면 얼룩이 감소합니다.
롤 용지 사양
범주 | 크기 | 테두리 없이 인쇄 | 자동 절단 | 감기 장치 | 잉크 건조 시간 | 선단 프레컷 용지의 제거 | 선단 프레컷 길이 | 컬러 캘리브레이션 (*2)
용지 세트 시 (*1) | 4변 테두리 없이 인쇄 시
상습일 때 | 저습ㆍ고습일 때 | 상습일 때 | 저습ㆍ고습일 때
백 라이트 필름 | 24인치 | 불가능 | 배출 시 절단 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 150mm | - | - | 불가능
36인치 | 불가능 | 배출 시 절단 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 150mm | - | - | 불가능
42인치 | 불가능 | 배출 시 절단 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 150mm | - | - | 불가능
백프린트 필름 | 24인치 | 불가능 | 배출 시 절단 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 150mm | - | - | 불가능
36인치 | 불가능 | 배출 시 절단 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 150mm | - | - | 불가능
44인치 | 불가능 | 배출 시 절단 | 가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 150mm | - | - | 불가능
*1: 프린터 메뉴에서 선단 프레컷을 온으로 설정한 경우에 절단됩니다. 선단 프레컷을 자동으로 설정한 경우, 용지의 앞쪽 끝부분의 상태를 자동으로 판별하여 필요에 따라 절단합니다. 일부 용지를 제외하면 공장 출하 시에는 자동로 설정되어 있습니다. *2: 「불가능」라고 기재된 용지는 컬러 캘리브레이션의 실행(조정용 패턴)에는 사용할 수 없습니다만, 「가능」라고 기재된 용지에서 조정한 보정값은 적용됩니다.
옷감
깃발 등을 만들 때 적합한 옷감입니다. 단기간 실외 게시가 가능합니다. 제품 사양
범주 | 상품명 | 형태 | 조작 패널 | 프린터 드라이버 | 검정 잉크 | 권장 환경 | 라미네이트
방염 옷감 | 방염 옷감 (†) | 롤 용지 | 방염 옷감 | 방염 옷감 | MBK | 온도 15~30℃ 습도 10~60％ | 권장하지 않음
직물 배너 | - | 롤 용지 | 직물 배너 | 직물 배너 | MBK | 온도 15~30℃ 습도 30~60％ | 권장하지 않음
폰지천 | - | 롤 용지 | 폰지천 | 폰지천 | MBK | 온도 15~30℃ 습도 10~60％ | 권장하지 않음
사용 시 주의 사항 끝부분이 흐트러진 경우, 흐트러진 부분을 가위 등으로 확실하게 절단하십시오. 끝부분이 흐트러지면 본체 내부에 섬유가 감겨 고장의 원인이 될 수 있습니다.
롤 용지 사양
범주 | 크기 | 테두리 없이 인쇄 | 자동 절단 | 감기 장치 | 잉크 건조 시간 | 선단 프레컷 용지의 제거 | 선단 프레컷 길이 | 컬러 캘리브레이션 (*2)
용지 세트 시 (*1) | 4변 테두리 없이 인쇄 시
상습일 때 | 저습ㆍ고습일 때 | 상습일 때 | 저습ㆍ고습일 때
방염 옷감 | 24인치 | 가능 2변 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 200mm | - | - | 불가능
36인치 | 가능 2변 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 200mm | - | - | 불가능
42인치 | 가능 2변 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 200mm | - | - | 불가능
50인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 200mm | - | - | 불가능
59인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 200mm | - | - | 불가능
직물 배너 | 36인치 | 가능 2변 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 350mm | 450mm | - | - | 불가능
42인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 350mm | 450mm | - | - | 불가능
50인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 350mm | 450mm | - | - | 불가능
59인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 350mm | 450mm | - | - | 불가능
폰지천 (*3) | 42인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
50인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
*1: 프린터 메뉴에서 선단 프레컷을 온으로 설정한 경우에 절단됩니다. 선단 프레컷을 자동으로 설정한 경우, 용지의 앞쪽 끝부분의 상태를 자동으로 판별하여 필요에 따라 절단합니다. 일부 용지를 제외하면 공장 출하 시에는 자동로 설정되어 있습니다. *2: 「불가능」라고 기재된 용지는 컬러 캘리브레이션의 실행(조정용 패턴)에는 사용할 수 없습니다만, 「가능」라고 기재된 용지에서 조정한 보정값은 적용됩니다. *3: 공장 출하 시의 프린터 설정에서는 롤용지 선단여백이 20mm로 설정되어 있습니다만, 5mm로 설정을 변경할 수도 있습니다. 5mm로 설정할 경우에는 권장 환경 내에서 사용하는 것이 좋습니다.
교정 용지
교정 용지는 교정용 오프셋 인쇄의 컬러 재현 영역을 처리하므로 인쇄 시 완성도가 높은 색감을 얻을 수 있습니다. 인쇄 업무 등 컬러 교정 출력에 가장 적합합니다. 제품 사양
범주 | 형태 | 조작 패널 | 프린터 드라이버 | 검정 잉크 | 권장 환경 | 라미네이트
교정 용지 (*1) | 롤 용지 | 교정 용지 | 교정 용지 | BK | 온도 15~30℃ 습도 30~80％ | 권장하지 않음
사용 시 주의 사항 인쇄 품질이 특히 중요한 경우에는 자동 절단 기능을 해제하고 인쇄 종료 후에 프린터의 작동을 중지하십시오. 인쇄물이 떨어지지 않도록 손으로 잡고 Stop 키를 눌러 절단하는 것이 좋습니다. 되감기 장치에 용지를 장착한 상태로 장시간 방치해 두면 인쇄 품질에 영향을 줄 수 있습니다. 장시간 사용하지 않을 경우에는 프린터에서 분리해 두는 것이 좋습니다. 장시간 장착해 둔 상태에서 인쇄를 할 경우에는 Online 키를 눌러 오프라인 모드로 전환한 다음 ▼ 키를 눌러 용지를 50mm 정도 이송한 후 인쇄를 시작하십시오.
*1: 주변 밝기 매칭 모드에서 사용할 수 있는 용지입니다. 주변 밝기 매칭 모드에 관한 자세한 내용은 프린터 사용자 설명서를 참조하십시오.
롤 용지 사양
범주 | 크기 | 테두리 없이 인쇄 | 자동 절단 | 감기 장치 | 잉크 건조 시간 | 선단 프레컷 용지의 제거 | 선단 프레컷 길이 | 컬러 캘리브레이션 (*2)
용지 세트 시 (*1) | 4변 테두리 없이 인쇄 시
상습일 때 | 저습ㆍ고습일 때 | 상습일 때 | 저습ㆍ고습일 때
교정 용지 | 17인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
24인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
36인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
42인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
*1: 프린터 메뉴에서 선단 프레컷을 온으로 설정한 경우에 절단됩니다. 선단 프레컷을 자동으로 설정한 경우, 용지의 앞쪽 끝부분의 상태를 자동으로 판별하여 필요에 따라 절단합니다. 일부 용지를 제외하면 공장 출하 시에는 자동로 설정되어 있습니다. *2: 「불가능」라고 기재된 용지는 컬러 캘리브레이션의 실행(조정용 패턴)에는 사용할 수 없습니다만, 「가능」라고 기재된 용지에서 조정한 보정값은 적용됩니다.
아트지
대형 잉크젯 인쇄에서 폭넓은 인쇄를 수행할 수 있는 아트 계열 용지입니다. 인물화, 풍경화, 수채화 등에서 디지털 아트 작품까지 부드러운 질감의 고해상도 화질을 재현합니다. 캔버스는 소재감이 독특한 폴리에스테르 직물을 재료로 한 옷감입니다. 매트 유형과 반광택 유형이 있으며 유화 등의 회화 복제용 및 회화조의 디지털 아트 작품 출력에 가장 적합합니다. 일본 용지 와시는 잉크젯 인쇄에 적합할 뿐 아니라 일본 용지의 독특한 느낌도 살릴 수 있습니다. 수채화, 수묵화, 일본풍의 그림 또는 상품 선전용 POP 등 따뜻하고 부드러운 느낌이 필요한 연출에 적합합니다. 제품 사양
범주 | 상품명 | 형태 | 조작 패널 | 프린터 드라이버 | 검정 잉크 | 권장 환경 | 라미네이트
화인 아트 포토 용지 | 화인 아트 포토 용지 (†) | 롤 용지 | 화인아트 포토 | 화인 아트 포토 | MBK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％ | 권장하지 않음
Photo Rag 188g | 롤 용지 | 화인아트 포토 | 화인 아트 포토 | MBK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％ | 권장하지 않음
화인 아트 중량 포토 용지 | Photo Rag 308g | 롤 용지 | 화인아트중량포토 | 화인 아트 중량 포토 | MBK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％ | 권장하지 않음
화인 아트 텍스쳐 용지 | German Etching 310g | 롤 용지 | 화인 아트 텍스쳐 | 화인 아트 텍스쳐 | MBK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％ | 권장하지 않음
화인아트 수채 | - | 롤 용지 | 화인아트 수채 | 화인아트 수채 | MBK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％ | 권장하지 않음
화인아트 판화 | - | 롤 용지 | 화인아트 판화 | 화인아트 판화 | MBK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％ | 권장하지 않음
캔버스 매트 | Canvas Artist 340g | 롤 용지 | 캔버스 매트 | 캔버스 매트 | MBK | 온도 15~30℃ 습도 10~60％ | 권장하지 않음
일본 용지 와시 | - | 롤 용지 | 일본 용지 와시 | 일본 용지 와시 | MBK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％ | 권장하지 않음
사용 시 주의 사항 인쇄 품질이 특히 중요한 경우에는 자동 절단 기능을 해제하고 인쇄 종료 후에 프린터의 작동을 중지하십시오. 인쇄물이 떨어지지 않도록 손으로 잡고 Stop 키를 눌러 절단하는 것이 좋습니다. 화인아트 판화 아트지의 화인아트 판화는 4변 테두리 없이 인쇄의 이미지를 보증할 수 없습니다. 테두리 없이 인쇄는 2변 테두리 없이 인쇄만 지원합니다. 단, 2변 테두리 없이 인쇄의 경우에는 메인 메뉴에서 컷 부스러기 경감을 온으로 설정하십시오. 자세한 내용은 프린터 사용자 설명서를 참조하십시오. 캔버스 매트 끝부분이 흐트러진 경우, 흐트러진 부분을 가위 등으로 확실하게 절단하십시오. 끝부분이 흐트러지면 본체 내부에 섬유가 감겨 고장의 원인이 될 수 있습니다.
롤 용지 사양
범주 | 크기 | 테두리 없이 인쇄 | 자동 절단 | 감기 장치 | 잉크 건조 시간 | 선단 프레컷 용지의 제거 | 선단 프레컷 길이 | 컬러 캘리브레이션 (*2)
용지 세트 시 (*1) | 4변 테두리 없이 인쇄 시
상습일 때 | 저습ㆍ고습일 때 | 상습일 때 | 저습ㆍ고습일 때
화인 아트 포토 용지 | 24인치 (*3) | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
36인치 (*4) | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
44인치 (*4) | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
화인 아트 중량 포토 용지 | 17인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
24인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
36인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 가능
44인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 가능
화인 아트 텍스쳐 용지 | 17인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
24인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
36인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
44인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
화인아트 수채 | 17인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 60초 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
24인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 60초 | 불필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
36인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 60초 | 불필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
화인아트 판화 | 17인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 60초 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
24인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 60초 | 불필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
36인치 | 가능 | 가능 | 가능 | 60초 | 불필요 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 불가능
캔버스 매트 | 36인치 | 가능 2변 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 200mm | - | - | 불가능
44인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 200mm | - | - | 불가능
50인치 | 불가능 | 가능 | 가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 200mm | - | - | 불가능
일본 용지 와시 | 17인치 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
24인치 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
36인치 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
42인치 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
*1: 프린터 메뉴에서 선단 프레컷을 온으로 설정한 경우에 절단됩니다. 선단 프레컷을 자동으로 설정한 경우, 용지의 앞쪽 끝부분의 상태를 자동으로 판별하여 필요에 따라 절단합니다. 일부 용지를 제외하면 공장 출하 시에는 자동로 설정되어 있습니다. *2: 「불가능」라고 기재된 용지는 컬러 캘리브레이션의 실행(조정용 패턴)에는 사용할 수 없습니다만, 「가능」라고 기재된 용지에서 조정한 보정값은 적용됩니다. *3: 「화인 아트 포토 용지」만. *4: 「Photo Rag 188g」만.
CAD 전용
CAD 도면(선화) 출력에 적합한 용지입니다. CAD 투사 용지는 컬러 인쇄가 가능한 얇은 반투명 용지입니다. CAD 반투명 매트 필름은 치수 안정성이 뛰어나 마스터 도면 등 정밀도가 높은 출력에 적합한 반투명 필름입니다. 제품 사양
범주 | 형태 | 조작 패널 | 프린터 드라이버 | 검정 잉크 | 권장 환경 | 라미네이트
CAD 투사 용지 | 롤 용지 | CAD 투사 용지 | CAD 투사 용지 | MBK | 온도 15~30℃ 습도 30~80％ | 권장하지 않음
CAD 반투명 매트 필름 | 롤 용지 | CAD 매트 필름 | CAD 반투명 매트 필름 | MBK | 온도 15~30℃ 습도 10~80％ | 권장하지 않음
CAD 클리어 필름 | 롤 용지 | CAD 클리어 필름 | CAD 클리어 필름 | BK | 온도 15~30℃ 습도 30~60％ | 권장하지 않음
사용 시 주의 사항 CAD 투사 용지 종이배출 트레이에서 용지를 1장씩 꺼내십시오. 잉크가 마를 때까지 인쇄면에 손을 대거나 인쇄면이 겹쳐지지 않도록 주의하십시오. CAD 반투명 매트 필름 및 CAD 투사 용지는 물에 젖기 쉬운 환경에서는 가급적 사용하지 않는 것이 좋습니다. CAD 클리어 필름 CAD 클리어 필름에서 롤 용지 잔량 검출 기능을 사용할 경우에는 인쇄 전에 미디어 이름 등의 문자열 부분을 수동으로 절단하십시오.
롤 용지 사양
범주 | 크기 | 테두리 없이 인쇄 | 자동 절단 | 감기 장치 | 잉크 건조 시간 | 선단 프레컷 용지의 제거 | 선단 프레컷 길이 | 컬러 캘리브레이션 (*2)
용지 세트 시 (*1) | 4변 테두리 없이 인쇄 시
상습일 때 | 저습ㆍ고습일 때 | 상습일 때 | 저습ㆍ고습일 때
CAD 투사 용지 | 24인치 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
36인치 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
A2 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
A1 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
A0 | 불가능 | 가능 | 불가능 | 해제 | 불필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
CAD 반투명 매트 필름 | 36인치 | 불가능 | 배출 시 절단 | 불가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
A1 | 불가능 | 배출 시 절단 | 불가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
A0 | 불가능 | 배출 시 절단 | 불가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
CAD 클리어 필름 | 36인치 | 불가능 | 배출 시 절단 | 불가능 | 해제 | 필요 | 100mm | 100mm | - | - | 불가능
*1: 프린터 메뉴에서 선단 프레컷을 온으로 설정한 경우에 절단됩니다. 선단 프레컷을 자동으로 설정한 경우, 용지의 앞쪽 끝부분의 상태를 자동으로 판별하여 필요에 따라 절단합니다. 일부 용지를 제외하면 공장 출하 시에는 자동로 설정되어 있습니다. *2: 「불가능」라고 기재된 용지는 컬러 캘리브레이션의 실행(조정용 패턴)에는 사용할 수 없습니다만, 「가능」라고 기재된 용지에서 조정한 보정값은 적용됩니다.
형태: | 용지 형태를 나타냅니다. 각 형태에 따른 특성은 별도의 표에 기재되어 있습니다.
조작 패널: | 조작 패널의 롤용지 종류, 커트지 종류의 각 설정에서 선택할 수 있는 용지 종류를 나타냅니다.
프린터 드라이버: | 프린터 드라이버의 용지 종류 에서 선택할 수 있는 용지 종류입니다.
검정 잉크: | 사용하는 검정 잉크 종류를 나타냅니다.
권장 환경: | 용지를 사용할 수 있는 적정 온도 및 습도 범위를 나타냅니다.
라미네이트: | 일반적인 콜드 라미네이트 적용 여부를 나타냅니다.
테두리 없이 인쇄: | 테두리 없이 인쇄 가능 여부를 나타냅니다.
자동 절단: | 용지의 절단 방법을 기재했습니다.
감기 장치: | 감기 장치의 사용 여부를 나타냅니다.
잉크 건조 시간: | 커터 사용 시 잉크 건조 시간을 나타냅니다. 이 표에 맞게 프린터의 잉크 건조 시간을 설정하십시오.
선단 프레컷 용지의 제거: | 선단 프레컷 용지를 반드시 제거해야 하는 용지에는「필요」라고 표시됩니다. 프린터의 플래튼이나 바스켓 속에 남아 있는 선단 프레컷 용지를 제거한 후에 인쇄하십시오.
선단 프레컷 길이: | 롤 용지 선단 프레컷 길이를 나타냅니다.
컬러 캘리브레이션: | 컬러 캘리브레이션의 대응/비대응을 나타냅니다.
사용 시 주의 사항: | 각 용지 사용 시 주의 사항 및 사용 제한 사항에 대한 설명입니다.
본 내용은 2008년 8월말 현재의 기재사항입니다.변경될 수 있으므로 주의하십시오.
용지 구입에 관한 사항은 프린터 구입처에 문의하십시오.
Copyright Canon Inc. 2008