| Guía de referencia del papel iPF9010S/iPF9110 (para UE) |  |

| Esta guía describe los tipos de papel que se pueden imprimir con el imagePROGRAF iPF9010S/iPF9110 de Canon. Antes de usar la impresora y el papel, lea en su totalidad esta guía, el manual de instrucciones facilitado con el papel y el Manual del usuario de la impresora para utilizarlos en condiciones óptimas.

> Disponibilidad local del papel en esta guía
Esta guía incluye información sobre el papel que se vende en UE. Según dónde se encuentre es posible que algunos papeles en la guía no estén disponibles localmente.
> Operaciones de la impresora
Para ver instrucciones sobre cómo cargar o cortar papel, o sobre otras operaciones de la impresora, consulte el Manual del usuario.
> Actualización de la Guía de referencia del papel
La Guía de referencia del papel se actualiza automáticamente al actualizar Media Configuration Tool. Para descargar la versión más reciente de Media Configuration Tool, vaya al sitio Web de imagePROGRAF desde la Información de soporte de imagePROGRAF.
> Papel genuino de Canon
Los tipos de papel marcados con "†" en el nombre del producto son los especificados como papeles genuinos de Canon. Para otros papeles, diríjase a los respectivos fabricantes, que encontrará en los manuales de instrucciones facilitados con los papeles.
> Manipulación del papel
Manipule el papel con cuidado de no rozarlo ni dañarlo. Es recomendable usar guantes para manejar el papel. Mantenga la superficie de impresión limpia de sudor o grasa de las manos, ya que esto puede afectar a la calidad de la impresión. Después de la impresión, deje secar bien la tinta. Recomendamos mantener los documentos impresos separados, no apilados, hasta que estén secos. Manipule las copias impresas con cuidado de no tocar la superficie impresa. Por su naturaleza, las tintas pigmentadas podrían desprenderse si se rozan o se rayan. El papel puede dilatarse o contraerse debido a cambios de humedad o de otros factores ambientales. Antes de usar el papel, deje tiempo suficiente para que se ajuste al ambiente. Después de usarlo, retire el papel de la impresora si se espera que se produzcan cambios ambientales, y guárdelo en la bolsa.
> Carga del rollo de papel
Los bordes del rollo de papel desalineados, las manchas y las marcas de cinta pueden dar lugar a una alimentación incorrecta del papel. Si el borde del rollo de papel está ondulado, estire el borde ondulado antes de cargar el rollo.
> Expulsión del papel en rollo
Según el estado del papel después de la expulsión, es posible que las hojas expulsadas impidan la expulsión de la hoja siguiente o que dañen otras hojas. Retire hoja a hoja una vez expulsada.
> Si no se puede seleccionar el papel
Si el tipo de papel cargado no se puede seleccionar en el panel de control o en el controlador de la impresora, pruebe a especificar papel para el que se indique "BK" en la columna Tinta negra como papel especial (Espec. 1 a Espec. 5), o pruebe a especificar papel para el que se indique "MBK" como Espec. 6 a Espec. 10.
> Opciones de corte para rollos en los que la tinta tarda en secarse (Corte con expulsión)
La tinta tarda más en secarse en los papeles para los que se seleccione "Corte con expulsión" en Corte automático en la sección Especificaciones del rollo. Si usa el corte automático después de imprimir y el documento se cae, la tinta puede borrarse de la superficie impresa. Sujete el documento después de la impresión, mientras espera a que la impresora lo corte. Si desea obtener instrucciones detalladas, consulte el Manual de usuario de la impresora.
> Calibración del color
La calibración del color es una función que compensa los cambios en el color debidos a la variación individual entre los Cabezal de impresión o al entorno de impresión, garantizando una mejor consistencia en el color. Aunque el papel etiquetado con "No" en la columna Calibración del color no puede usarse para realizar la calibración del color (es decir, para imprimir los patrones para el ajuste), el valor de ajuste de la calibración usando papel etiquetado con "Sí" se usará también como base para el ajuste para estos tipos de papel. Si desea obtener instrucciones detalladas, consulte el Manual de usuario de la impresora.
> Ambiente operativo
Si utiliza la impresora en ambientes distintos del recomendado, pueden surgir los siguientes problemas: Imprima en el ambiente operativo recomendado. <Ambiente de baja humedad (menos de 30%)> El papel se ondula o se arruga. La probabilidad de que el papel y el cabezal de impresión entren en contacto es mayor, lo cual hace que se raye la superficie de impresión y que se dañe el cabezal de impresión. El material impreso cortado se pega a la impresora y no se desprende (soporte película). El papel se pega a la impresora, haciendo imposible su transferencia e impidiendo su expulsión normal (soporte película). Impresión desigual (soporte película) <Ambiente de humedad elevada (más de 60%)> El material impreso no se seca. Superficie del papel ondulada No se puede cortar de manera atractiva (soporte tejido). Quedan márgenes debidos a la impresión sin bordes.
Papel normal
Fácilmente aplicable para la impresión en color de una presentación de proyecto o la impresión monocromática del programa de una ceremonia escolar. Gracias a su bajo coste, también es aplicable a la impresión de prueba. Papel normal (alta calidad) es un papel grueso excepcionalmente blanco diseñado para la impresión por chorro de tinta. Especificaciones del producto
Categoría | Tipo | Panel de control | Controlador de impresora | Tinta negra | Ambiente recomendado | Laminado
Papel normal | Rollo de papel | Papel normal | Papel normal | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-80% | Aplicable
Papel normal (alta calidad) | Rollo de papel | Pap. nor. AC | Papel normal (alta calidad) | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-80% | Aplicable
Papel normal (Alto nivel) | Rollo de papel | Papel norm. AN | Papel normal (Alto nivel) | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-80% | Aplicable
Precauciones Evite utilizar Papel normal y Papel normal (alta calidad) en entornos donde el papel pueda humedecerse.
Especificaciones del rollo
Categoría | Tamaño | Impresión sin bordes | Corte automático | Unidad de recogida de papel | Tiempo de secado de la tinta | Retirada del extremo de papel precortado | Longitud de precorte del extremo | Calibración del color (*2)
Al cargar el papel (*1) | En la Impresión sin bordes en 4 lados
Humedad normal | Humedad baja/alta | Humedad normal | Humedad baja/alta
Papel normal | 24 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Papel normal (alta calidad) | 24 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Papel normal (Alto nivel) | 24 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
A2 | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
A1 | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
A0 | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
*1: El papel se corta cuando se ha seleccionado Encender en PreCort.filoPap en el menú de la impresora. Si ha seleccionado Automático en PreCort.filoPap, la impresora determinará el estado del borde inicial y cortará automáticamente el papel según sea necesario. Automático es la configuración predeterminada para la mayoría de los tipos de papel. *2: El papel etiquetado con "No" no puede usarse para realizar la calibración del color (es decir, para imprimir los patrones para el ajuste). No obstante, el valor de ajuste de la calibración usando papel etiquetado con "Sí" se usará también como base para el ajuste para estos tipos de papel.
Papel reciclado
Papel reciclado con una proporción de mezcla del 70% de pulpa de papel usado. Este papel versátil sirve para diversas aplicaciones, como CAD, gráficos de presentación, pósteres sencillos, anuncios comerciales de punto de venta y hojas volantes o folletos de propaganda. Especificaciones del producto
Categoría | Tipo | Panel de control | Controlador de impresora | Tinta negra | Ambiente recomendado | Laminado
Papel normal | Rollo de papel | Papel normal | Papel normal | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-80% | Aplicable
Papel revestido reciclado | Rollo de papel | Pap.rev.recicl. | Papel revestido reciclado | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-80% | Aplicable
Precauciones Evite usar Papel normal cuando esté mojado.
Especificaciones del rollo
Categoría | Tamaño | Impresión sin bordes | Corte automático | Unidad de recogida de papel | Tiempo de secado de la tinta | Retirada del extremo de papel precortado | Longitud de precorte del extremo | Calibración del color (*2)
Al cargar el papel (*1) | En la Impresión sin bordes en 4 lados
Humedad normal | Humedad baja/alta | Humedad normal | Humedad baja/alta
Papel normal | 24 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
A2 | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
A1 | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
A0 | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Papel revestido reciclado | 24 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
*1: El papel se corta cuando se ha seleccionado Encender en PreCort.filoPap en el menú de la impresora. Si ha seleccionado Automático en PreCort.filoPap, la impresora determinará el estado del borde inicial y cortará automáticamente el papel según sea necesario. Automático es la configuración predeterminada para la mayoría de los tipos de papel. *2: El papel etiquetado con "No" no puede usarse para realizar la calibración del color (es decir, para imprimir los patrones para el ajuste). No obstante, el valor de ajuste de la calibración usando papel etiquetado con "Sí" se usará también como base para el ajuste para estos tipos de papel.
Papel revestido
Papel revestido basado en papel. El papel revestido es una buena opción para dibujos de líneas, mapas, planos en perspectiva y gráficos de presentación. Papel revestido grueso produce una impresión de gráficos nítidos e imágenes a todo color. Tiene amplia gama de aplicaciones, como los anuncios comerciales de venta. Papel revestido extra grueso es más grueso que el papel revestido grueso normal, con una textura que lo distingue. Papel Premium mate es un papel revestido extra grueso mate de alta resolución que ofrece una amplia reproducibilidad del color. No hace reflejos y da una sensación y un aspecto de placidez, es aplicable a trabajos desde fotografía y obras de bellas artes hasta pósteres de alta resolución y anuncios comerciales de punto de venta. Especificaciones del producto
Categoría | Nombre del producto | Tipo | Panel de control | Controlador de impresora | Tinta negra | Ambiente recomendado | Laminado
Papel revest. | - | Rollo de papel | Papel revest. | Papel revest. | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-80% | Aplicable
Papel revestido grueso | - | Rollo de papel | Revest. Grueso | Papel revestido grueso | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-80% | Aplicable
Papel revestido extra grueso | - | Rollo de papel | Pap.rev.ex.grue | Papel revestido extra grueso | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-80% | Aplicable
Papel Premium mate | - | Rollo de papel | Premium mate | Papel Premium mate | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 40-80% | Aplicable
Papel revestido de color | - | Rollo de papel | Pap.revest.col. | Papel revestido de color | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-80% | Aplicable
Matte Coated Paper 90gsm | Matte Coated Paper 90gsm | Rollo de papel | Matte Coated 90 | Matte Coated Paper 90gsm | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-80% | Aplicable
Matt Coated Paper | Matt Coated Paper 9171 | Rollo de papel | Matt Coated P | Matt Coated Paper | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-80% | Aplicable
Matt Coated Paper 140g | Matt Coated Paper 140g | Rollo de papel | Matt Coat 140g | Matt Coated Paper 140g | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-80% | Aplicable
Extra Matt Coated Paper | Matt Coated Paper 7215 | Rollo de papel | Extra Matt Coat | Extra Matt Coated Paper | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-80% | Aplicable
Opaque Paper | Opaque paper White | Rollo de papel | Opaque Paper | Opaque Paper | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-80% | Aplicable
Hi Res Graphic Paper | High Resolution Graphic paper Self ADH | Rollo de papel | Hi Res Gra P | Hi Res Graphic Paper | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-80% | Aplicable
Hi Res Barrier Paper | High Resolution Barrier Paper | Rollo de papel | Hi Res BarrierP | Hi Res Barrier Paper | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-80% | Aplicable
Photo Realistic Paper 210g | Photo Realistic Paper 210g | Rollo de papel | Photo Realistic | Photo Realistic Paper 210g | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-80% | Aplicable
Precauciones Si su prioridad es la calidad de impresión, desactive la función de corte automático y pare la impresora después de imprimir. Recomendamos sostener el documento con las manos para evitar que se caiga antes de pulsar la tecla Stop y cortar el papel. Papel revest. Según el estado del papel después de la expulsión, es posible que las hojas expulsadas impidan la expulsión de la hoja siguiente. Retire hoja a hoja una vez expulsada.
Especificaciones del rollo
Categoría | Tamaño | Impresión sin bordes | Corte automático | Unidad de recogida de papel | Tiempo de secado de la tinta | Retirada del extremo de papel precortado | Longitud de precorte del extremo | Calibración del color (*2)
Al cargar el papel (*1) | En la Impresión sin bordes en 4 lados
Humedad normal | Humedad baja/alta | Humedad normal | Humedad baja/alta
Papel revest. | 24 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Papel revestido grueso | 24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
A2 | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
A1 | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
A0 | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
B2 | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
B1 | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
Papel revestido extra grueso | 24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | No
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | No
Papel Premium mate (*3) | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
60 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
Papel revestido de color | 24 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 250 mm | - | - | No
36 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 250 mm | - | - | No
Matte Coated Paper 90gsm | 24 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Matt Coated Paper | 24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
Matt Coated Paper 140g | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
60 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Extra Matt Coated Paper | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | - | - | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | No
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | No
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | - | - | No
60 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | - | - | No
Opaque Paper | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | - | - | Sí (*4)
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Sí (*4)
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Sí (*4)
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | Sí (*4)
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | - | - | Sí (*4)
60 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | - | - | Sí (*4)
Hi Res Graphic Paper | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
60 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Hi Res Barrier Paper | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | - | - | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | No
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | No
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | - | - | No
60 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | - | - | No
Photo Realistic Paper 210g | 10 pulg. | Sí | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | No
14 pulg. | Sí | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | No
17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | - | - | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | No
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | 100 mm | 320 mm | No
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | - | - | No
60 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 320 mm | - | - | No
*1: El papel se corta cuando se ha seleccionado Encender en PreCort.filoPap en el menú de la impresora. Si ha seleccionado Automático en PreCort.filoPap, la impresora determinará el estado del borde inicial y cortará automáticamente el papel según sea necesario. Automático es la configuración predeterminada para la mayoría de los tipos de papel. *2: El papel etiquetado con "No" no puede usarse para realizar la calibración del color (es decir, para imprimir los patrones para el ajuste). No obstante, el valor de ajuste de la calibración usando papel etiquetado con "Sí" se usará también como base para el ajuste para estos tipos de papel. *3: Por defecto, Mar.rol.ext.cer en la impresora se establece en 20mm, pero puede cambiarlo a 5mm. Si especifica 5mm, para obtener los mejores resultados, utilice la impresora en las condiciones ambientales recomendadas. *4: Se puede realizar la calibración de color sólo en el iPF9110.
Papel fotográfico
Papel satinado de foto para fotos hechas con halide de plata es adecuado para imágenes fotográficas de alta resolución. Este papel lleva un revestimiento de resina que evita los problemas de absorción de tinta y garantiza un acabado liso. Papel semisatinado de foto es papel satinado con relativamente poca blancura y reflejo. El acabado suave de este papel es apagado, para que tenga un brillo mínimo. Gracias a su baja reflectividad, es una buena opción para paneles y gráficos de presentación en exposiciones, o para anuncios comerciales de punto de venta. Especificaciones del producto
Categoría | Nombre del producto | Tipo | Panel de control | Controlador de impresora | Tinta negra | Ambiente recomendado | Laminado
Papel satinado de foto (*1) | - | Rollo de papel | Pap. sat. foto | Papel satinado de foto | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-80% | Aplicable
Papel semisatinado de foto (*1) | - | Rollo de papel | Pap semisat fot | Papel semisatinado de foto | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-80% | Aplicable
Papel Premium satinado 200 (*1) | Papel Premium satinado 200 (†) | Rollo de papel | Prem. Sat. 200 | Papel Premium satinado 200 | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-80% | Aplicable
Papel Premium semisatinado 200 (*1) | Papel Premium semisatinado 200 (†) | Rollo de papel | Prem.Semis. 200 | Papel Premium semisatinado 200 | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-80% | Aplicable
Foto satinado grueso 2 | - | Rollo de papel | Foto sat grs 2 | Foto satinado grueso 2 | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-80% | Aplicable
Foto semisatinado grueso 2 | - | Rollo de papel | Foto smsa grs 2 | Foto semisatinado grueso 2 | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-80% | Aplicable
Papel Premium satinado 280 (*1) | Papel Premium satinado 280 (†) | Rollo de papel | Prem. Sat. 280 | Papel Premium satinado 280 | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-80% | Aplicable
Papel Premium semisatinado 280 (*1) | Papel Premium semisatinado 280 (†) | Rollo de papel | Prem.Semis. 280 | Papel Premium semisatinado 280 | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-80% | Aplicable
Poster foto semisatinado (*1) | - | Rollo de papel | Pos foto semisa | Poster foto semisatinado | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-60% | Aplicable
Glossy Photographic Paper 190gsm (*1) | Photo Quality Paper Glossy 190gsm | Rollo de papel | GlossyPhoto 190 | Glossy Photographic Paper 190gsm | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-60% | Aplicable
Instant Dry Papers Glossy 200g (*1) | Economy Glossy Photo Paper 200g | Rollo de papel | Inst Dry Glossy | Instant Dry Papers Glossy 200g | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-60% | Aplicable
Glossy Photographic Paper 240gsm | Photo Quality Paper Glossy 240gsm | Rollo de papel | GlossyPhoto 240 | Glossy Photographic Paper 240gsm | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-60% | Aplicable
Photo paper High Glossy 250g | Photo paper High Glossy 250g | Rollo de papel | Photo Hi Glossy | Photo paper High Glossy 250g | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-60% | Aplicable
Glossy Photographic Paper 270gsm | Photo Quality Paper Glossy 270gsm | Rollo de papel | GlossyPhoto 270 | Glossy Photographic Paper 270gsm | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-60% | Aplicable
HW Glossy Photo Paper | Photo Quality Paper Glossy 300gsm | Rollo de papel | HW Gloss Photo | HW Glossy Photo Paper | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-60% | Aplicable
Satin Photographic Paper 190gsm (*1) | Photo Quality Paper Satin 190gsm | Rollo de papel | SatinPhoto 190 | Satin Photographic Paper 190gsm | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-60% | Aplicable
Instant Dry Papers Satin 200g (*1) | Economy Satin Photo Paper 200g | Rollo de papel | Inst Dry Satin | Instant Dry Papers Satin 200g | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-60% | Aplicable
Photo paper Satin 240g | Photo paper Satin 240g | Rollo de papel | Photo Satin | Photo paper Satin 240g | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-60% | Aplicable
Satin Photographic Paper 240gsm | Photo Quality Paper Satin 240gsm | Rollo de papel | SatinPhoto 240 | Satin Photographic Paper 240gsm | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-60% | Aplicable
Photo paper Semi Matt 250g | Photo paper Semi Matt 250g | Rollo de papel | Photo Semi Matt | Photo paper Semi Matt 250g | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-60% | Aplicable
Photo paper Pearl 260g | Photo paper Pearl 260g | Rollo de papel | Photo Pearl | Photo paper Pearl 260g | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-80% | Aplicable
Satin Photographic Paper 270gsm | Photo Quality Paper Satin 270gsm | Rollo de papel | SatinPhoto 270 | Satin Photographic Paper 270gsm | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-60% | Aplicable
HW Satin Photo Paper | Photo Quality Paper Glacier 300gsm | Rollo de papel | HW Satin Photo | HW Satin Photo Paper | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-60% | Aplicable
*1: Este papel puede usarse en el Modo de concordancia con la luz ambiental. Para ver información detallada sobre el Modo de concordancia con la luz ambiental, consulte el Manual de usuario de la impresora.
Especificaciones del rollo
Categoría | Tamaño | Impresión sin bordes | Corte automático | Unidad de recogida de papel | Tiempo de secado de la tinta | Retirada del extremo de papel precortado | Longitud de precorte del extremo | Calibración del color (*2)
Al cargar el papel (*1) | En la Impresión sin bordes en 4 lados
Humedad normal | Humedad baja/alta | Humedad normal | Humedad baja/alta
Papel satinado de foto | 10 pulg. | Sí | Sí | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
14 pulg. | Sí | Sí | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
A2 | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
A1 | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
A0 | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
B2 | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
Papel semisatinado de foto | 10 pulg. | Sí | Sí | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
14 pulg. | Sí | Sí | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
A2 | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
A1 | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
A0 | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
B2 | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
Papel Premium satinado 200 | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
60 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
Papel Premium semisatinado 200 | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
60 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
Foto satinado grueso 2 | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
44 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
60 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
Foto semisatinado grueso 2 | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
44 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
60 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
Papel Premium satinado 280 | 10 pulg. | Sí | Sí | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
60 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
Papel Premium semisatinado 280 | 10 pulg. | Sí | Sí | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
60 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
Poster foto semisatinado | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
Glossy Photographic Paper 190gsm | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
60 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
Instant Dry Papers Glossy 200g | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
60 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Glossy Photographic Paper 240gsm | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
60 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
Photo paper High Glossy 250g | 10 pulg. | Sí | Sí | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
14 pulg. | Sí | Sí | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
16 pulg. | Sí | Sí | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
60 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Glossy Photographic Paper 270gsm | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
60 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
HW Glossy Photo Paper | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
60 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Satin Photographic Paper 190gsm | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
60 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
Instant Dry Papers Satin 200g | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
60 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Photo paper Satin 240g | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
60 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Satin Photographic Paper 240gsm | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
60 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
Photo paper Semi Matt 250g | 10 pulg. | Sí | Sí | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
14 pulg. | Sí | Sí | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
16 pulg. | Sí | Sí | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
60 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Photo paper Pearl 260g | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
60 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Satin Photographic Paper 270gsm | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
60 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
HW Satin Photo Paper | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
42 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
60 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
*1: El papel se corta cuando se ha seleccionado Encender en PreCort.filoPap en el menú de la impresora. Si ha seleccionado Automático en PreCort.filoPap, la impresora determinará el estado del borde inicial y cortará automáticamente el papel según sea necesario. Automático es la configuración predeterminada para la mayoría de los tipos de papel. *2: El papel etiquetado con "No" no puede usarse para realizar la calibración del color (es decir, para imprimir los patrones para el ajuste). No obstante, el valor de ajuste de la calibración usando papel etiquetado con "Sí" se usará también como base para el ajuste para estos tipos de papel.
Papel sintético
Papel sintético muy económico que usa una película de polipropileno, un material adecuado para pósteres. Se puede colocar en exteriores si se lamina. Especificaciones del producto
Categoría | Tipo | Panel de control | Controlador de impresora | Tinta negra | Ambiente recomendado | Laminado
Papel sintético | Rollo de papel | Papel sintético | Papel sintético | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-80% | Aplicable
Papel sintético adhesivo | Rollo de papel | Papel sint. Adh | Papel sintético adhesivo | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-80% | Aplicable
Precauciones Si su prioridad es la calidad de impresión, desactive la función de corte automático y pare la impresora después de imprimir. Recomendamos sostener el documento con las manos para evitar que se caiga antes de pulsar la tecla Stop y cortar el papel. Papel sintético adhesivo Si el borde delantero del Papel sintético adhesivo se curva hacia arriba, el adhesivo puede pegarse al cabezal de impresión y dañarlo. En este caso, tome las medidas necesarias para enderezar el papel, como por ejemplo cortar el borde delantero.
Especificaciones del rollo
Categoría | Tamaño | Impresión sin bordes | Corte automático | Unidad de recogida de papel | Tiempo de secado de la tinta | Retirada del extremo de papel precortado | Longitud de precorte del extremo | Calibración del color (*2)
Al cargar el papel (*1) | En la Impresión sin bordes en 4 lados
Humedad normal | Humedad baja/alta | Humedad normal | Humedad baja/alta
Papel sintético | 24 pulg. | No | Sí | Sí (*3) | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36 pulg. | No | Sí | Sí (*3) | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42 pulg. | No | Sí | Sí (*3) | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
50 pulg. | No | Sí | Sí (*3) | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Papel sintético adhesivo | 24 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
*1: El papel se corta cuando se ha seleccionado Encender en PreCort.filoPap en el menú de la impresora. Si ha seleccionado Automático en PreCort.filoPap, la impresora determinará el estado del borde inicial y cortará automáticamente el papel según sea necesario. Automático es la configuración predeterminada para la mayoría de los tipos de papel. *2: El papel etiquetado con "No" no puede usarse para realizar la calibración del color (es decir, para imprimir los patrones para el ajuste). No obstante, el valor de ajuste de la calibración usando papel etiquetado con "Sí" se usará también como base para el ajuste para estos tipos de papel. *3: La unidad de recogida de papel puede utilizarse con una humedad máxima del 60%.
Película
Se imprime sobre el anverso satinado y translúcido, iluminado desde atrás, es aplicable para letreros iluminados en interiores y anuncios llamativos. Especificaciones del producto
Categoría | Nombre del producto | Tipo | Panel de control | Controlador de impresora | Tinta negra | Ambiente recomendado | Laminado
Película para luz posterior | Película para luz posterior (†) | Rollo de papel | Pelíc. luz post | Película para luz posterior | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-80% | Aplicable
Película para impr. en dorso | - | Rollo de papel | Pel impr dorso | Película para impr. en dorso | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-80% | Aplicable
Uni Opaque Backlit Film | Universal Opaque White Film | Rollo de papel | Opaq Backlit F | Uni Opaque Backlit Film | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-60% | Aplicable
Roll-Up Film | Pop-up Gloss Film | Rollo de papel | Roll-Up Film | Roll-Up Film | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-60% | Aplicable
Precautions Evite usar Película para luz posterior cuando esté mojada la superficie de impresión. Si el soporte se va a utilizar en un ambiente húmedo, lamínelo o realice otros tratamientos apropiados después de impresión. Cuando imprima en Película para luz posterior, establezca Cal. impr. en Estándar o Alta en el controlador de la impresora. La impresión puede parecer desigual, pero este efecto se suaviza con la iluminación posterior.
Especificaciones del rollo
Categoría | Tamaño | Impresión sin bordes | Corte automático | Unidad de recogida de papel | Tiempo de secado de la tinta | Retirada del extremo de papel precortado | Longitud de precorte del extremo | Calibración del color (*2)
Al cargar el papel (*1) | En la Impresión sin bordes en 4 lados
Humedad normal | Humedad baja/alta | Humedad normal | Humedad baja/alta
Película para luz posterior | 24 pulg. | No | Corte con expulsión | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 150 mm | - | - | No
36 pulg. | No | Corte con expulsión | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 150 mm | - | - | No
42 pulg. | No | Corte con expulsión | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 150 mm | - | - | No
Película para impr. en dorso | 24 pulg. | No | Corte con expulsión | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 150 mm | - | - | No
36 pulg. | No | Corte con expulsión | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 150 mm | - | - | No
44 pulg. | No | Corte con expulsión | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 150 mm | - | - | No
Uni Opaque Backlit Film | 24 pulg. | No | Corte con expulsión | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36 pulg. | No | Corte con expulsión | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42 pulg. | No | Corte con expulsión | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
50 pulg. | No | Corte con expulsión | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Roll-Up Film | 24 pulg. | No | Corte con expulsión | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36 pulg. | No | Corte con expulsión | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42 pulg. | No | Corte con expulsión | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
50 pulg. | No | Corte con expulsión | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
*1: El papel se corta cuando se ha seleccionado Encender en PreCort.filoPap en el menú de la impresora. Si ha seleccionado Automático en PreCort.filoPap, la impresora determinará el estado del borde inicial y cortará automáticamente el papel según sea necesario. Automático es la configuración predeterminada para la mayoría de los tipos de papel. *2: El papel etiquetado con "No" no puede usarse para realizar la calibración del color (es decir, para imprimir los patrones para el ajuste). No obstante, el valor de ajuste de la calibración usando papel etiquetado con "Sí" se usará también como base para el ajuste para estos tipos de papel.
Tejido
Adecuado para títulos. El tejido se puede colocar en exteriores por poco tiempo. Especificaciones del producto
Categoría | Nombre del producto | Tipo | Panel de control | Controlador de impresora | Tinta negra | Ambiente recomendado | Laminado
Paño incombustible | Paño incombustible (†) | Rollo de papel | Paño incombust. | Paño incombustible | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-60% | No recomendado
Título de tela | - | Rollo de papel | Título de tela | Título de tela | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-60% | No recomendado
Título de tela fina | - | Rollo de papel | Tít tela fina | Título de tela fina | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-60% | No recomendado
Scrim Banner | Scrim Banner | Rollo de papel | Scrim Banner | Scrim Banner | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-80% | Aplicable
Adhensive Matt Vinyl Stretch | Adhesive Matt Stretch Vinyl/9173 | Rollo de papel | Adhesstre Vinyl | Adhensive Matt Vinyl Stretch | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-80% | Aplicable
Precauciones Con unas tijeras o un instrumento similar, corte todas las rebabas de los bordes. Las fibras de un borde deshilachado pueden engancharse en la impresora y ocasionar un mal funcionamiento.
Especificaciones del rollo
Categoría | Tamaño | Impresión sin bordes | Corte automático | Unidad de recogida de papel | Tiempo de secado de la tinta | Retirada del extremo de papel precortado | Longitud de precorte del extremo | Calibración del color (*2)
Al cargar el papel (*1) | En la Impresión sin bordes en 4 lados
Humedad normal | Humedad baja/alta | Humedad normal | Humedad baja/alta
Paño incombustible | 24 pulg. | Sí (sólo dos lados) | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 200 mm | - | - | No
36 pulg. | Sí (sólo dos lados) | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 200 mm | - | - | No
42 pulg. | Sí (sólo dos lados) | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 200 mm | - | - | No
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 200 mm | - | - | No
59 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 200 mm | - | - | No
Título de tela | 36 pulg. | Sí (sólo dos lados) | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 350 mm | 450 mm | - | - | No
42 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 350 mm | 450 mm | - | - | No
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 350 mm | 450 mm | - | - | No
59 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 350 mm | 450 mm | - | - | No
Título de tela fina (*3) | 42 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Scrim Banner | 24 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
60 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Adhensive Matt Vinyl Stretch | 24 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
*1: El papel se corta cuando se ha seleccionado Encender en PreCort.filoPap en el menú de la impresora. Si ha seleccionado Automático en PreCort.filoPap, la impresora determinará el estado del borde inicial y cortará automáticamente el papel según sea necesario. Automático es la configuración predeterminada para la mayoría de los tipos de papel. *2: El papel etiquetado con "No" no puede usarse para realizar la calibración del color (es decir, para imprimir los patrones para el ajuste). No obstante, el valor de ajuste de la calibración usando papel etiquetado con "Sí" se usará también como base para el ajuste para estos tipos de papel. *3: Por defecto, Mar.rol.ext.cer en la impresora se establece en 20mm, pero puede cambiarlo a 5mm. Si especifica 5mm, para obtener los mejores resultados, utilice la impresora en las condiciones ambientales recomendadas.
Papel de prueba
El papel de prueba se permite soportar una gama de reproducción de color para la impresión de pruebas en offset, produciendo colores comparables al acabado de impresión. Es especialmente apropiado para la impresión de pruebas en color para tareas de impresión. Especificaciones del producto
Categoría | Nombre del producto | Tipo | Panel de control | Controlador de impresora | Tinta negra | Ambiente recomendado | Laminado
Papel de prueba (*1) | - | Rollo de papel | Pap. de prueba | Papel de prueba | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-80% | No recomendado
Glossy Proofing Paper 195g (*1) | Professional Proof and Photo Glossy 195g | Rollo de papel | Glossy Proofing | Glossy Proofing Paper 195g | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-60% | No recomendado
Semiglossy Proofing Paper 195g (*1) | Professional Proof and Photo Semiglossy 195g | Rollo de papel | SemiGlProof 195 | Semiglossy Proofing Paper 195g | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-60% | No recomendado
Commercial Proofing Paper (*1) | Proofing Paper Glossy 200gsm | Rollo de papel | Comm Proofing | Commercial Proofing Paper | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-80% | No recomendado
Commercial RC Proofing 210gsm | Proofing Paper Glossy 210gsm | Rollo de papel | RC Proofing 210 | Commercial RC Proofing 210gsm | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-60% | No recomendado
Semiglossy Proofing Paper 255g (*1) | Professional Proof and Photo Semiglossy 255g | Rollo de papel | SemiGlProof 255 | Semiglossy Proofing Paper 255g | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-80% | No recomendado
Commercial RC Proofing 270gsm | Proofing Paper Glossy 270gsm | Rollo de papel | RC Proofing 270 | Commercial RC Proofing 270gsm | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-60% | No recomendado
Precauciones Si su prioridad es la calidad de impresión, desactive la función de corte automático y pare la impresora después de imprimir. Recomendamos sostener el documento con las manos para evitar que se caiga antes de pulsar la tecla Stop y cortar el papel. Si deja el papel cargado en la unidad de recogida de papel durante periodos prolongados, la calidad de impresión puede disminuir. Recomendamos que retire el papel de la impresora si no tiene previsto imprimir durante un periodo prolongado. Si desea imprimir durante un largo periodo dejando el papel cargado, pulse el botón Online para poner la impresora fuera de línea. A continuación, pulse la tecla ▼ para introducir el papel unos 50 mm y empiece a imprimir.
*1: Este papel puede usarse en el Modo de concordancia con la luz ambiental. Para ver información detallada sobre el Modo de concordancia con la luz ambiental, consulte el Manual de usuario de la impresora.
Especificaciones del rollo
Categoría | Tamaño | Impresión sin bordes | Corte automático | Unidad de recogida de papel | Tiempo de secado de la tinta | Retirada del extremo de papel precortado | Longitud de precorte del extremo | Calibración del color (*2)
Al cargar el papel (*1) | En la Impresión sin bordes en 4 lados
Humedad normal | Humedad baja/alta | Humedad normal | Humedad baja/alta
Papel de prueba | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
24 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
36 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
42 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
Glossy Proofing Paper 195g | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
60 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Semiglossy Proofing Paper 195g | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
60 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Commercial Proofing Paper | 24 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 320 mm | - | - | Sí
36 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 320 mm | - | - | Sí
42 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 320 mm | - | - | Sí
Commercial RC Proofing 210gsm | 24 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
36 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
42 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
Semiglossy Proofing Paper 255g | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
60 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Commercial RC Proofing 270gsm | 24 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
*1: El papel se corta cuando se ha seleccionado Encender en PreCort.filoPap en el menú de la impresora. Si ha seleccionado Automático en PreCort.filoPap, la impresora determinará el estado del borde inicial y cortará automáticamente el papel según sea necesario. Automático es la configuración predeterminada para la mayoría de los tipos de papel. *2: El papel etiquetado con "No" no puede usarse para realizar la calibración del color (es decir, para imprimir los patrones para el ajuste). No obstante, el valor de ajuste de la calibración usando papel etiquetado con "Sí" se usará también como base para el ajuste para estos tipos de papel.
Papel bellas artes
Papel para bellas artes que amplía las posibilidades de la impresión de gran formato por chorro de tinta. Proporciona una calidad de imagen plácida y de alta resolución en diversas aplicaciones desde retrato, paisaje y acuarela hasta creaciones digitales. La lona es un tejido de poliéster con un tacto especial. Disponible en los tipos mate y semisatinado, es especialmente adecuada para la reproducción de óleos y otras pinturas así como copias impresas de obras digitales de tipo pintura. El papel japonés Washi ofrece compatibilidad entre la idoneidad para la impresión por chorro de tinta y el aspecto y sensación tradicional del Washi. Este papel es una buena opción para transmitir una sensación de calidez y un efecto algo apagado en ilustraciones o anuncios comerciales de punto de venta que representen acuarelas, dibujos a tinta o ilustraciones con un toque asiático. Especificaciones del producto
Categoría | Nombre del producto | Tipo | Panel de control | Controlador de impresora | Tinta negra | Ambiente recomendado | Laminado
Papel de foto de bellas artes | Papel de foto de bellas artes (†) | Rollo de papel | Fot.bellas arte | Foto de bellas artes | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-80% | No recomendado
Photo Rag 188g | Rollo de papel | Fot.bellas arte | Foto de bellas artes | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-80% | No recomendado
Papel de foto bellas artes grueso | Photo Rag 308g | Rollo de papel | Fot.be.art.pes. | Foto bellas artes pesada | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-80% | No recomendado
Papel de bellas artes texturado | German Etching 310g | Rollo de papel | Be.artes text. | Bellas artes texturadas | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-80% | No recomendado
Acuarela bellas artes | - | Rollo de papel | AcuarBellasArt | Acuarela bellas artes | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-80% | No recomendado
Impresión bellas artes | - | Rollo de papel | ImpBellasArtes | Impresión bellas artes | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-80% | No recomendado
Prem Art Paper Smooth | Art paper smooth | Rollo de papel | Prem Art P SMTH | Prem Art Paper Smooth | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-80% | No recomendado
Art Paper Extra Smooth 250g | Art Paper Extra Smooth 250g | Rollo de papel | Art Extr Smooth | Art Paper Extra Smooth 250g | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-80% | Aplicable
Prem Art Paper Embossed | Art paper embossed | Rollo de papel | Prem Art P EMB | Prem Art Paper Embossed | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-80% | No recomendado
Water Res Art Canvas | Water Resistant Paper Art Canvas/9172 | Rollo de papel | Wat Res Art CVS | Water Res Art Canvas | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 40-60% | No recomendado
Mate de lona | Canvas Artist 340g | Rollo de papel | Mate de lona | Mate de lona | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-60% | No recomendado
Papel japonés Washi | - | Rollo de papel | Papel jap.Washi | Papel japonés Washi | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-80% | No recomendado
Precauciones Si su prioridad es la calidad de impresión, desactive la función de corte automático y pare la impresora después de imprimir. Recomendamos sostener el documento con las manos para evitar que se caiga antes de pulsar la tecla Stop y cortar el papel. Impresión bellas artes No se garantiza que el papel de tipo Impresión bellas artes sea compatible con la impresión sin bordes por los cuatro lados. Solamente es compatible con la impresión sin bordes en dos lados. No obstante, antes de este tipo de impresión sin bordes, establezca Red.Polvo Corte en Encender en el MENU PRINCIPAL. Para obtener información detallada, consulte el Manual del usuario de la impresora. Mate de lona Con unas tijeras o un instrumento similar, corte todas las rebabas de los bordes. Las fibras de un borde deshilachado pueden engancharse en la impresora y ocasionar un mal funcionamiento.
Especificaciones del rollo
Categoría | Tamaño | Impresión sin bordes | Corte automático | Unidad de recogida de papel | Tiempo de secado de la tinta | Retirada del extremo de papel precortado | Longitud de precorte del extremo | Calibración del color (*2)
Al cargar el papel (*1) | En la Impresión sin bordes en 4 lados
Humedad normal | Humedad baja/alta | Humedad normal | Humedad baja/alta
Papel de foto de bellas artes | 24 pulg. (*3) | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
36 pulg. (*4) | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
44 pulg. (*4) | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
Papel de foto bellas artes grueso | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | Sí
44 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | Sí
Papel de bellas artes texturado | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
44 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Acuarela bellas artes | 17 pulg. | No | Sí | Sí | 60 seg. | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | 60 seg. | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | 60 seg. | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
Impresión bellas artes | 17 pulg. | No | Sí | Sí | 60 seg. | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | 60 seg. | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | 60 seg. | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
Prem Art Paper Smooth | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 150 mm | 150 mm | - | - | No
24 pulg. | Sí (sólo dos lados) | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 150 mm | 150 mm | - | - | No
36 pulg. | Sí (sólo dos lados) | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 150 mm | 150 mm | - | - | No
Art Paper Extra Smooth 250g | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 150 mm | 150 mm | - | - | Sí
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | Sí
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | Sí
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 150 mm | 150 mm | - | - | Sí
Prem Art Paper Embossed | 17 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
36 pulg. | Sí | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | No
Water Res Art Canvas (*5) | 17 pulg. | No | Corte con expulsión | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 200 mm | - | - | No
24 pulg. | Sí (sólo dos lados) | Corte con expulsión | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 200 mm | - | - | No
36 pulg. | Sí (sólo dos lados) | Corte con expulsión | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 200 mm | - | - | No
42 pulg. | Sí (sólo dos lados) | Corte con expulsión | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 200 mm | - | - | No
60 pulg. | No | Corte con expulsión | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 200 mm | - | - | No
Mate de lona | 36 pulg. | Sí (sólo dos lados) | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 200 mm | - | - | No
44 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 200 mm | - | - | No
50 pulg. | No | Sí | Sí | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 200 mm | - | - | No
Papel japonés Washi | 17 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
*1: El papel se corta cuando se ha seleccionado Encender en PreCort.filoPap en el menú de la impresora. Si ha seleccionado Automático en PreCort.filoPap, la impresora determinará el estado del borde inicial y cortará automáticamente el papel según sea necesario. Automático es la configuración predeterminada para la mayoría de los tipos de papel. *2: El papel etiquetado con "No" no puede usarse para realizar la calibración del color (es decir, para imprimir los patrones para el ajuste). No obstante, el valor de ajuste de la calibración usando papel etiquetado con "Sí" se usará también como base para el ajuste para estos tipos de papel. *3: Sólo para Papel de foto de bellas artes. *4: Sólo para Photo Rag 188g. *5: Por defecto, Mar.rol.ext.cer en la impresora se establece en 20mm, pero puede cambiarlo a 5mm. Si especifica 5mm, para obtener los mejores resultados, utilice la impresora en las condiciones ambientales recomendadas.
Papel CAD
Este papel es una buena opción para la impresión de gráficos CAD (dibujos de líneas). Papel dibujo CAD es un papel fino, translúcido que se puede usar para la impresión en color. Película mate CAD ofrece una gran estabilidad dimensional que la hace adecuada para impresiones de alta precisión, como planos maestros. Especificaciones del producto
Categoría | Nombre del producto | Tipo | Panel de control | Controlador de impresora | Tinta negra | Ambiente recomendado | Laminado
Papel dibujo CAD | - | Rollo de papel | Papel dib. CAD | Papel dibujo CAD | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-80% | No recomendado
Película mate CAD | - | Rollo de papel | Pel. mate CAD | Película mate CAD | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-80% | No recomendado
Película clara CAD | - | Rollo de papel | Pel. clara CAD | Película clara CAD | BK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-60% | No recomendado
Standard Paper1569B 80g | Standard Paper1569B 80g | Rollo de papel | Standard P 80g | Standard Paper1569B 80g | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 30-80% | Aplicable
Standard Paper1570B 90g | Standard Paper1570B 90g | Rollo de papel | Standard P 90g | Standard Paper1570B 90g | MBK | Temperatura 15-30°C Humedad 10-80% | Aplicable
Precauciones Papel dibujo CAD Retire el papel de la bandeja de salida hoja a hoja. No toque la superficie de impresión ni ponga una hoja encima de otra antes de que la tinta se seque. Evite usar Película mate CAD y Papel dibujo CAD cuando estén mojados. Película clara CAD Si utiliza la detección automática del papel que queda en el rollo con Película clara CAD, corte manualmente, antes de imprimir, la parte de la película que incluye el nombre del soporte u otro texto.
Especificaciones del rollo
Categoría | Tamaño | Impresión sin bordes | Corte automático | Unidad de recogida de papel | Tiempo de secado de la tinta | Retirada del extremo de papel precortado | Longitud de precorte del extremo | Calibración del color (*2)
Al cargar el papel (*1) | En la Impresión sin bordes en 4 lados
Humedad normal | Humedad baja/alta | Humedad normal | Humedad baja/alta
Papel dibujo CAD | 24 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
A2 | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
A1 | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
A0 | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Película mate CAD | 36 pulg. | No | Corte con expulsión | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
A1 | No | Corte con expulsión | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
A0 | No | Corte con expulsión | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Película clara CAD | 36 pulg. | No | Corte con expulsión | No | Apagar | Obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Standard Paper1569B 80g | 24 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
Standard Paper1570B 90g | 17 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
24 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
36 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
42 pulg. | No | Sí | No | Apagar | No obligatorio | 100 mm | 100 mm | - | - | No
*1: El papel se corta cuando se ha seleccionado Encender en PreCort.filoPap en el menú de la impresora. Si ha seleccionado Automático en PreCort.filoPap, la impresora determinará el estado del borde inicial y cortará automáticamente el papel según sea necesario. Automático es la configuración predeterminada para la mayoría de los tipos de papel. *2: El papel etiquetado con "No" no puede usarse para realizar la calibración del color (es decir, para imprimir los patrones para el ajuste). No obstante, el valor de ajuste de la calibración usando papel etiquetado con "Sí" se usará también como base para el ajuste para estos tipos de papel.
Tipo: | Muestra el tipo de papel. Las propiedades se indican en una tabla diferente según el tipo.
Panel de control: | Muestra los tipos de papel seleccionados en , Tipo papel rol y Tipo hoja cort, las opciones configuradas en el panel de control.
Controlador de impresora: | Muestra los tipos de papel seleccionados en Tipo papel en el controlador de impresora.
Tinta negra: | Muestra los tipos de tinta negra utilizados.
Ambiente recomendado: | Muestra los intervalos de temperaturas y humedad para usar el papel.
Laminado: | Indica si es aplicable el laminado normal en frío.
Impresión sin bordes: | Indica si es posible la impresión sin bordes.
Corte automático: | Muestra el método de corte del papel.
Unidad de recogida de papel: | Indica que no se puede utilizar la unidad de recogida de papel.
Tiempo de secado de la tinta: | Muestra el tiempo de secado de la tinta cuando se usa el cortador. Configure el tiempo de secado de la tinta de la impresora de acuerdo con esta tabla.
Retirada del extremo de papel precortado: | Obligatorio se indica para papel del cual debe retirar los restos producidos al cortar el borde inicial. Quite estos restos de la platina o del apilador de salida antes de imprimir.
Longitud de precorte del extremo: | Indica la longitud de precorte del extremo del papel en rollo.
Calibración del color: | Indica si el papel se puede usar para la calibración del color.
Precauciones: | Muestra las precauciones y limitaciones para cada tipo de papel.
La información aquí ofrecida está vigente a fecha de agosto de 2008 y está sujeta a cambios en cualquier momento.
Para comprar papel, póngase en contacto con su distribuidor de impresoras.
Copyright Canon Inc. 2008