概述
您可以获取下列有关使用 Canon Driver Information Assist Service 的信息。
设备选项信息：
您可以获取有关安装到设备的选项（纸张纸盒、分页装订处理器等）的信息。
校准信息：
您可以在获取设备信息以及进行彩色打印时获取校准信息。
使用“部门ID管理”进行打印时的验证信息：
如果使用的是“部门ID管理”功能，打印时可以获取验证信息。
纸张信息：
您可以获取有关设备中注册的自定义纸张尺寸的信息。
加密支持信息
支持的服务
支持的操作系统服务
远程过程 (RPC)
TCP/IP NetBIOS 助手服务
工作站
如果操作系统中没有安装以上服务，或如果这些服务处于禁用状态，则无法启动 Canon Driver Information Assist Service。
支持的协议
UDP、TCP（“IPv4”和“IPv6”）
支持的设备连接
网络连接：TCP/IP 和 IPX（必须使用 PortSetTool 设置）
本地连接（32 位）：Centronics 和 USB
设备信息获取路由
Canon Driver Information Assist Service 获取设备信息所需的模块和获取此信息所用的路由，会因以下因素而有所不同。
打印机队列类型（本地打印机或网络打印机）
打印机连接方式（网络连接（LPR 等）或本地连接（LPT 或 USB））
服务器环境（终端服务器或 XenApp/Presentation 服务器）
本地打印机

网络连接 | 只能通过驱动程序获取信息
本地连接 | 同一台计算机上同时需要 Canon Driver Information Assist Service

网络打印机

服务器共享 | Canon Driver Information Assist Service 必须安装在打印服务器上
IPP 连接 | 只能通过驱动程序获取信息 （信息无法通过 IIS 获得）
SMB 连接 | 需要使用 PortSetTool 设置地址
NetWare 打印机 | 需要使用 PortSetTool 设置地址

PortSetTool 是用来为无法解析地址的端口设置地址的辅助工具。64 位计算机、Windows Vista、Windows Server 2008、Windows 7、Windows 8 和 Windows 8.1 不支持该工具。