端口设置安装
对于连接到网络或本地连接的设备，设置要使用的端口，然后安装驱动程序。您既可以使用现有的端口，还可以添加标准 TCP/IP 端口或网络打印机端口。

须知
确保启动计算机时以管理员组成员的身份登录。

注释
如果正在使用通过 TCP/IP 协议与网络连接的设备，那么可以自动搜索用于安装驱动程序的端口。有关指导说明，请参阅“网络连接”。

1.
启动安装程序 → 按照屏幕上的说明执行操作。
有关详细信息，请参阅“网络连接”的第 1 步到第 3 步。
2.
选择“手动设置要安装的端口” → 单击“下一步”。
3.
选择任何所需的项目 → 单击“下一步”。
“UFR II 打印机驱动程序”/“PCL 打印机驱动程序”/“PS3 打印机驱动程序”：选择要安装的驱动程序。
“继续安装打印机驱动程序”：如果已安装驱动程序，则会显示此内容。如有必要，选择一个要应用于现有驱动程序的过程。
“Canon Driver Information Assist Service”：如果尚未安装 Canon Driver Information Assist Service，则会显示此内容。如果您要在共享打印机环境中获取设备信息或使用“部门 ID 管理”功能，则在打印服务器中安装此服务。
如果显示以下消息框，请单击“是”或“否”。
“是”：Windows 防火墙将配置为解除对 Canon Driver Information Assist Service 连接的阻止，以便您可以获取设备信息或使用“部门 ID 管理”功能。
“否”：您将无法使用 Canon Driver Information Assist Service。
4.
从“打印机列表”中选择您要安装的设备 → 单击“添加”。
5.
验证您在第 4. 步中选择的设备是否已经添加到“要安装驱动程序的打印机列表” → 单击“下一步”。
要从列表中删除设备，请选择设备 → 单击“删除”。
6.
选择端口。
如果选择了多个设备，那么该对话框将再次出现，这样您就可以为其他设备选择不同的端口。
如果您要添加标准 TCP/IP 端口
如果您要添加网络打印机端口
如果要使用现有端口

注释
如果您不知道如何设置端口，请从“端口”中选择临时端口（如“LPT1”），然后单击“下一步”并继续执行第 7. 步。您可以在安装完成后设置正确的端口（请参阅“更改标准 TCP/IP 端口”）。

如果您要添加标准 TCP/IP 端口
单击“添加端口”。
在“添加端口”对话框中选择“Standard TCP/IP Port” → 单击“确定”。
在“添加标准 TCP/IP 打印机端口向导”中单击“下一步”。
在“打印机名称或 IP 地址”（或“主机名或IP地址”）中输入设备名称或其 IP 地址→ 单击“下一步”。
对于设备的名称，使用设备在网络上已知的名称。
“端口名称”会自动输入。如果需要，更改端口名称。
如果显示“需要额外端口信息”（或“需要额外端口信息”）对话框，请按照以下步骤之一操作。
返回到向导的上一屏幕→ 重新输入 “打印机名称或 IP 地址”（或“主机名或IP地址”)的信息 → 单击“下一步”。
为“设备类型”选择“标准” → 从下拉列表中选择“Canon Network Printing Device with P9100” → 单击“下一步”。
单击“完成” → 继续执行第 7. 步。

注释
如果您不知道设备名称或 IP 地址，请与网络管理员联系。 您从“需要额外端口信息”（或“需要额外端口信息”）对话框中“设备类型”下的“标准”下拉列表中选择的设备类型取决于您使用的打印机型号，可能与上面的设置有所不同。

如果您要添加网络打印机端口
单击“添加端口”。
在“添加端口”对话框中选择“网络” → 单击“确定”。
选择要使用的网络打印机 → 单击“确定” → 继续执行第 7. 步。
如果要使用现有端口
从“端口”中选择端口 → 继续执行第 7. 步。
7.
如果需要，更改“打印机名” → 选择“设置为默认值”将设备设置为默认设备 → 单击“下一步”。
要指定共享打印机设置，请选择“作为共享打印机使用”（请参阅“打印服务器设置”）。
如果您在第 6. 步中添加了网络打印机端口，则无法设置“打印机名”和“作为共享打印机使用”。
8.
验证“要安装驱动程序的打印机列表” → 单击“开始”。
如果显示以下屏幕，请单击“下一步”。
9.
单击“重新启动”（或“退出”）。
安装的设备显示在 Windows“控制面板”的“设备和打印机”（或“打印机和传真”或“打印机”）中。
驱动程序现已安装。