選取掃描器時的指定格式
本節說明選取掃描器時的特定格式與輸入範例。
指定格式包含 IP 位址（IPv4 或 IPv6 連線）指定方式及主機名稱指定方式。
IP 位址（IPv4 連線）
XXX.XXX.XXX.XXX
XXX：0 - 255 十進制數字
無法使用的字元：數字（0-9）及句點（.）
IP 位址（IPv6 連線）
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX：16 位元十六進制數字
無法使用的字元：數字（0-9）、字母（a-f 和 A-F）及冒號（:）
範例：3ae3:90a0:bd05:01d2:288a:1fc0:0001:10ee
如果每個區段的數字開頭為零，則可略過零開頭。
範例：f0f0:1:20:300:1000:100:20:3 = f0f0:0001:0020:0300:1000:0100:0020:0003
如果零區段持續不斷，則可指定 :: 加以略過。不過，這個略過動作僅限一個連續區段。
範例 1：1234:4567::9abc = 1234:4567:0000:0000:0000:0000:0000:9abc
範例 2：1234:4567::f1f2:0:0:9abc = 1234:4567:0000:0000:f1f2:0000:0000:9abc
指定主機名稱時
您可透過「主機名稱 + 子網域名稱 + 網域名稱」的形式指定主機名稱或僅指定「主機名稱」。
指定主機名稱 + 子網域名稱 + 網域名稱時：
範例：Server1234.canon.co.jp
僅指定主機名稱時：
範例：Server1234
注意
您也可以指定子網路（具有相同網路 ID 的網路）以外的 IP 位址及主機名稱。