Formatos designados al seleccionar el escáner
Aquí se describen formatos específicos y ejemplos de entradas al seleccionar el escáner.
Entre los formatos designados se encuentran el método de especificación mediante dirección IP (conexión IPv4 o IPv6) y el método de especificación mediante nombre de host.
Para las direcciones IP (conexión IPv4)
XXX.XXX.XXX.XXX
XXX: decimal 0 - 255
Caracteres utilizables: numerales (0-9) y decimales (,)
Para las direcciones IP (conexión IPv6)
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX: hexadecimal de 16 bits
Caracteres utilizables: numerales (0-9), letras (a-f y A-F) y dos puntos (:)
Ejemplo: 3ae3:90a0:bd05:01d2:288a:1fc0:0001:10ee
Si los numerales en cada sesión comienzan por ceros, se pueden omitir los ceros a la izquierda.
Ejemplo: f0f0:1:20:300:1000:100:20:3 = f0f0:0001:0020:0300:1000:0100:0020:0003
Si continúan las secciones de ceros, se pueden omitir especificando ::. No obstante, esta omisión está limitada a una continuación.
Ejemplo 1: 1234:4567::9abc = 1234:4567:0000:0000:0000:0000:0000:9abc
Ejemplo 2: 1234:4567::f1f2:0:0:9abc = 1234:4567:0000:0000:f1f2:0000:0000:9abc
Al especificar un nombre de host
Puede especificar el nombre de host en forma de "nombre de host + nombre de subdominio + nombre de dominio" o simplemente "nombre de host".
Cuando se ha especificado nombre de host + nombre de subdominio + nombre de dominio:
Ejemplo: Server1234.canon.co.jp
Al especificar solamente el nombre de host:
Ejemplo: Server1234
NOTA
También puede especificar una dirección IP y el nombre de host fuera de la subred (red con el mismo ID de red).