Escaneado utilizando el controlador
Aquí se explica el procedimiento para escanear utilizando el controlador.
NOTA
Si utiliza el controlador Color Network ScanGear 2 con el modo de compatibilidad de WIA-TWAIN, etc. del sistema operativo, se mostrará una IU que depende del sistema operativo y el procedimiento es diferente.
Requisitos
Confirme que se cumplen las siguientes condiciones. Lleve a cabo las operaciones de preparación.
Instalación del controlador
Seleccione el escáner con la Color Network ScanGear 2 Tool
Confirme que el escáner se encuentre en línea
Procedimientos
1.
Coloque el original en el dispositivo.
Si escanea desde el alimentador: coloque el original con la cara que se va a escanear hacia arriba.
Si escanea desde la bandeja: coloque el original con la cara que se va a escanear hacia abajo.
2.
Inicie el controlador Color Network ScanGear 2 desde una aplicación compatible con WIA o TWAIN del equipo.
En la aplicación, ejecute un comando para escanear una imagen → seleccione [Color Network ScanGear 2].
NOTA
El método para iniciar el controlador del escáner varía en función de la aplicación. Para obtener más información, consulte el manual de cada aplicación.
En función de la aplicación compatible con TWAIN, al seleccionar el controlador del escáner, es posible que se muestren dos controladores con el mismo nombre, un controlador compatible con TWAIN y un controlador compatible con WIA a través del modo de compatibilidad WIA-TWAIN.
3.
Establezca las funciones tal como se requiere en la hoja [Configuración básica].
Puede establecer funciones más detalladas en la hoja [Configuración avanzada] además de los elementos de la hoja [Configuración básica]. Para obtener una explicación de los ajustes, consulte la Ayuda.
4.
Si está escaneando desde la bandeja, haga clic en [Vista preliminar] → arrastre el ratón sobre la vista previa para especificar el rango de escaneado.
Se escanea el área rodeada por la línea de puntos. Se puede manipular el rango especificado de las siguientes maneras:
Arrastre el rango especificado para moverlo.
Arrastre los controles de las líneas de los marcos para cambiar el tamaño del rango.
Para cancelar el rango especificado, haga clic fuera del rango especificado.
Si se ha seleccionado [Automático] en [Tamaño original], no podrá utilizar [Vista preliminar].
5.
Haga clic en [Escanear].
IMPORTANTE
Después de hacer clic en [Escanear], hasta que se muestre el cuadro de diálogo que muestra el estado del progreso, no utilice el controlador Color Network ScanGear 2.
La imagen escaneada se muestra en la ventana de la aplicación.
Después de haber finalizado el escaneado, si el controlador Color Network ScanGear 2 no se cierra automáticamente, haga clic en [] (Cerrar).
Temas relacionados
Selección del escáner
Alternar entre el escáner en línea/fuera de línea
Cómo consultar la Ayuda