Scansione mediante il driver
Di seguito è illustrata la procedura di scansione mediante il driver.
NOTA
Se si utilizza il driver Color Network ScanGear 2 con la modalità di compatibilità WIA-TWAIN ecc., del sistema operativo, l'interfaccia visualizzata sarà quella del sistema operativo e la procedura sarà diversa.
Condizione preliminare
Verificare che le seguenti condizioni siano soddisfatte. Terminare le operazioni preliminari.
Installazione del driver
Selezionare lo scanner mediante il driver Color Network ScanGear 2 Tool
Verificare che lo scanner sia in stato in linea
Procedure
1.
Posizionare l'originale nella periferica.
Se si effettua la scansione dall'alimentatore: posizionare l'originale con il lato da acquisire rivolto verso l'alto.
Se si effettua la scansione dal piano di lettura: posizionare l'originale con il lato da acquisire rivolto verso il basso.
2.
Avviare il driver Color Network ScanGear 2 da un'applicazione conforme WIA o TWAIN sul computer.
Nell'applicazione eseguire il comando per l'acquisizione di un'immagine → selezionare [Color Network ScanGear 2].
NOTA
Il metodo di avvio del driver dello scanner varia a seconda dell'applicazione. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale di ciascuna applicazione.
Selezionando il driver dello scanner, a seconda dell'applicazione conforme TWAIN possono essere visualizzati due driver con lo stesso nome, ossia un driver conforme TWAIN e un driver conforme WIA, mediante la modalità di compatibilità WIA-TWAIN.
3.
Impostare le funzioni come indicato nella scheda [Impostazioni di base].
È possibile impostare più funzioni dettagliate nella scheda [Impostazioni avanzate] oltre alle voci nella scheda [Impostazioni di base]. Per la spiegazione delle impostazioni, consultare la guida.
4.
Se si effettua la scansione dal piano di lettura, fare clic su [Anteprima] → spostare il mouse sull'anteprima per specificare l'intervallo di scansione.
L'area con il bordo tratteggiato viene acquisita. È possibile modificare l'intervallo specificato nei seguenti modi.
Trascinare l'intervallo specificato per modificarlo.
Trascinare i quadratini di ridimensionamento sulle linee del framework per modificare le dimensioni dell'intervallo.
Per annullare l'intervallo specificato, fare clic all'esterno dell'intervallo.
Se è selezionata l'opzione [Auto] per [Dimensione originale], non è possibile utilizzare l'opzione [Anteprima].
5.
Fare clic su [Scansione].
IMPORTANTE
Dopo avere fatto clic su [Scansione], non utilizzare il driver Color Network ScanGear 2 finché viene visualizzata la finestra di dialogo indicante lo stato di avanzamento della scansione.
L'immagine acquisita viene visualizzata nella finestra dell'applicazione.
Al termine della scansione, se il driver Color Network ScanGear 2 non si chiude automaticamente, fare clic su [] (Chiudi).
Argomenti correlati
Selezione di uno scanner
Commutazione dello scanner nello stato in linea/non in linea
Come consultare la guida