スキャナー選択時の指定形式
スキャナーを選択する場合の指定形式と入力例を説明します。
指定形式には、IPアドレス（IPv4またはIPv6接続）で指定する方法とホスト名で指定する方法があります。
IPアドレス（IPv4接続）の場合
XXX.XXX.XXX.XXX
XXX：0～255の10進数
使用可能な文字：数字（0～9）、ピリオド（.）
IPアドレス（IPv6接続）の場合
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX：16ビットの16進数
使用可能な文字：数字（0～9）、英字（a～f、A～F）、コロン（:）
例）3ae3:90a0:bd05:01d2:288a:1fc0:0001:10ee
各セクション内の数字が0で始まる場合には、先行する0を省略することができます。
例）f0f0:1:20:300:1000:100:20:3 = f0f0:0001:0020:0300:1000:0100:0020:0003
0のセクションが連続する場合には、::で省略することができます。ただし、省略できるのは、連続する1箇所に限ります。
例 1）1234:4567::9abc = 1234:4567:0000:0000:0000:0000:0000:9abc
例 2）1234:4567::f1f2:0:0:9abc = 1234:4567:0000:0000:f1f2:0000:0000:9abc
ホスト名を指定する場合
「ホスト名+サブドメイン名＋ドメイン名」の形式、または「ホスト名」だけの形式のどちらかで指定します。
ホスト名＋サブドメイン名＋ドメイン名を指定したとき
例）Server1234.canon.co.jp
ホスト名だけ指定したとき
例）Server1234
メモ
サブネット（同一ネットワークIDを持つネットワーク）外のIPアドレスおよびホスト名も指定できます。