选择扫描仪时的指定格式
本部分介绍选择扫描仪时的特定格式和输入示例。
指定的格式可分为用 IP 地址指定（IPv4 或 PIv6 连接）及用主机名指定的方式。
对于 IP 地址（IPv4 连接）
XXX.XXX.XXX.XXX
XXX：0 - 255 十进制数
可用字符：数字（0-9）和句号（.）
对于 IP 地址（IPv6 连接）
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX：16位 十六进制
可用字符：数字（0-9）、字母（a-f 和 A-F）和冒号（：）
示例：3ae3:90a0:bd05:01d2:288a:1fc0:0001:10ee
如果每部分中数字以零开头，则开头的零可省去。
示例：f0f0:1:20:300:1000:100:20:3 = f0f0:0001:0020:0300:1000:0100:0020:0003
如果零的部分持续，可通过指定::来加以省略，不过仅限于单次延续。
示例1：1234:4567::9abc = 1234:4567:0000:0000:0000:0000:0000:9abc
示例2：1234:4567::f1f2:0:0:9abc = 1234:4567:0000:0000:f1f2:0000:0000:9abc
指定主机名时
可以“主机名+子域名+域名”或单独的“主机名”两种格式指定主机名。
指定主机名+子域名+域名时的示例：
示例：Server1234.canon.co.jp
仅指定主机名时的示例：
示例：Server1234
注释
也可指定子网（有相同网络 ID 的网络）之外的 IP 地址和主机名。