Commutazione dello scanner nello stato in linea/non in linea
Di seguito è illustrata la procedura per impostare la funzione dello scanner remoto nello stato in linea per l'uso della funzione scanner della periferica.
Per utilizzare altre funzioni, impostare la funzione di scansione sullo stato non in linea.
A seconda della periferica utilizzata, è possibile impostare lo stato automatico in linea/non in linea. Per informazioni dettagliate consultare il manuale della periferica.
Condizione preliminare
Verificare che le seguenti condizioni siano soddisfatte. Terminare le operazioni preliminari.
Installazione del driver
Verificare che nella schermata del menu principale della periferica sia visualizzato il pulsante [Scanner].
Se la schermata del menu principale non viene visualizzata, premere (menu principale).
Se il pulsante [Scanner] non viene visualizzato nella schermata del menu principale, premere [Mostra tutti].
Procedure
Per utilizzare la funzione di scansione
1.
Premere [Scanner] nella schermata del menu principale della periferica.
2.
Premere [Online].
Lo scanner è in linea.
Per utilizzare altre funzioni
1.
Premere [Scanner] nella schermata del menu principale della periferica.
2.
Premere [Offline] nella schermata dello scanner remoto.
Lo scanner è non in linea.
NOTA
Durante il trasferimento dei dati è possibile utilizzare altre funzioni, anche se lo scanner è in stato in linea.
Premendo [Offline] durante la scansione, viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede di confermare l'annullamento della scansione. Fare clic su [Sì] per interrompere la scansione e commutare lo scanner in stato non in linea.