Numérisation en utilisant le pilote
Voici la procédure à suivre pour numériser en utilisant le pilote.
REMARQUE
Si vous utilisez le pilote Color Network ScanGear 2 avec le mode de compatibilité WIA-TWAIN, etc. du système d'exploitation, une interface utilisateur, qui varie en fonction du système d'exploitation, s'affiche et la procédure est différente.
Condition préalable
Confirmez que les conditions suivantes sont remplies. Terminez les opérations de préparation.
Installation du pilote
Sélectionnez le scanner avec Color Network ScanGear 2 Tool
Confirmez que le scanner est en ligne.
Procédures
1.
Placez l'original dans l'appareil.
Pour numériser depuis le chargeur : placez l'original dans le chargeur avec la face à numériser vers le haut.
Pour numériser depuis le plateau : placez l'original dans le chargeur avec la face à numériser vers le bas.
2.
Démarrez le pilote Color Network ScanGear 2 à partir d'une application compatible avec WIA ou TWAIN.
Dans l'application, exécutez une commande pour numériser une image → sélectionnez [Color Network ScanGear 2].
REMARQUE
La méthode de démarrage du pilote du scanner varie selon l'application. Pour plus d'informations, consultez le manuel de chaque application.
Selon l'application compatible avec TWAIN, lorsque vous sélectionnez le pilote du scanner, deux pilotes avec le même nom, un pilote compatible avec TWAIN et un pilote compatible avec WIA via le mode de compatibilité WIA-TWAIN peuvent être affichés.
3.
Réglez les fonctions comme requis dans la feuille [Paramètres de base].
Vous pouvez régler des fonctions plus détaillées dans la feuille [Paramètres avancés] en plus des éléments de la feuille [Paramètres de base]. Pour plus d'informations sur les réglages, consultez l'aide.
4.
Si vous numérisez à partir du plateau, cliquez sur [Aperçu] → faites glisser la souris sur l'aperçu pour spécifier l'étendue de la numérisation.
La zone encadrée de lignes pointillées est numérisée. L'étendue spécifiée peut être réglée en utilisant l'une des méthodes suivantes.
Faites glisser l'étendue spécifiée pour la déplacer.
Faites glisser les poignées des lignes du cadre pour modifier la taille de l'étendue.
Pour annuler l'étendue spécifiée, cliquez en dehors de celle-ci.
Si [Automatique] est sélectionné pour [Format original], vous ne pouvez pas utiliser [Aperçu].
5.
Cliquez sur [Numériser].
IMPORTANT
Après avoir cliqué sur [Numériser], tant que la boîte de dialogue indiquant l'état de progression de la numérisation est affichée, n'utilisez pas le pilote Color Network ScanGear 2.
L'image numérisée est affichée dans la fenêtre de l'application.
Une fois la numérisation terminée, si le pilote Color Network ScanGear 2 n'est pas fermé automatiquement, cliquez sur [] (Fermer).
Rubriques associées
Sélection du scanner
Mise en ligne et hors ligne du scanner
Comment consulter l'aide