Mise en ligne et hors ligne du scanner
Voici la procédure à suivre pour mettre en ligne la fonction de scanner distant afin d'utiliser la fonction de scanner du périphérique.
Lorsque vous utilisez d'autres fonctions que la numérisation, définissez la fonction de numérisation sur Hors ligne.
Selon votre périphérique, vous pouvez définir la mise en ligne/hors ligne de façon automatique. Pour plus d'informations, consultez le manuel de votre périphérique.
Condition préalable
Confirmez que les conditions suivantes sont remplies. Terminez les opérations de préparation.
Installation du pilote
Confirmez l'affichage du bouton [Scanner] dans l'écran du menu principal du périphérique.
Si l'écran du menu principal ne s'affiche pas, appuyez sur (menu principal).
Si le bouton [Scanner] n'est pas affiché sur l'écran du menu principal, appuyez sur [Afficher tt].
Procédures
Pour utiliser la fonction de numérisation
1.
Appuyez sur [Scanner] dans l'écran du menu principal du périphérique.
2.
Appuyez sur [En ligne].
Le scanner est en ligne.
Pour utiliser d'autres fonctions que la numérisation
1.
Appuyez sur [Scanner] dans l'écran du menu principal du périphérique.
2.
Appuyez sur [Hors ligne] dans l'écran du scanner distant.
Le scanner est hors ligne.
REMARQUE
Lorsque des données sont transférées, vous pouvez utiliser d'autres fonctions même si le scanner est en ligne.
Si vous appuyez sur [Hors ligne] durant la numérisation, une boîte de dialogue de confirmation d'annulation de numérisation s'affiche. Cliquez sur [Oui] pour interrompre la numérisation et mettre le scanner hors ligne.