Alternar entre el escáner en línea/fuera de línea
Aquí se explica el procedimiento para configurar la función de escáner remoto en línea para utilizar la función del escáner en el dispositivo.
Al utilizar funciones diferentes a las de escaneado, establezca la función de escaneado en fuera de línea.
En función del dispositivo que está utilizando, puede establecerlo automáticamente en línea/fuera de línea. Para obtener más información, consulte el manual del dispositivo.
Requisitos
Confirme que se cumplen las siguientes condiciones. Lleve a cabo las operaciones de preparación.
Instalación del controlador
Confirme la visualización del botón [Escáner] en la pantalla del menú principal del dispositivo.
Si no aparece la pantalla del menú principal, pulse (menú principal).
Si no aparece el botón [Escáner] en la pantalla del menú principal, pulse [Mostrar todo].
Procedimientos
Para utilizar la función de escaneado
1.
Pulse [Escáner] en la pantalla del menú principal del dispositivo.
2.
Pulse [Conectar].
El escáner está en línea.
Para utilizar funciones diferentes a la función de escaneado
1.
Pulse [Escáner] en la pantalla del menú principal del dispositivo.
2.
Pulse [Desconectar] en la pantalla del escáner remoto.
El escáner está fuera de línea.
NOTA
Mientras se están transfiriendo los datos, puede utilizar otras funciones incluso si el escáner está en línea.
Si pulsa [Desconectar] mientras escanea, se mostrará un cuadro de diálogo de confirmación de la cancelación. Al hacer clic en [Sí] se interrumpirá el escaneado y se colocará el escáner fuera de línea.