将扫描仪切换到在线/离线
本部分说明在线设置远程扫描仪功能，以使用设备的扫描仪功能的步骤。
使用扫描以外功能时，将扫描功能设为离线。
根据所使用的设备，也可将扫描仪设置为自动在线/离线。有关详细信息，请参阅设备的手册。
前提条件
确认满足以下条件。完成准备操作。
驱动程序安装
确认在设备主菜单屏幕中显示[扫描仪]按钮。
如果未显示主菜单屏幕，按 （主菜单）。
如果[扫描仪]按钮未显示在主菜单屏幕上，按 [显示全部]。
步骤
若要使用扫描功能
1.
在设备主菜单屏幕中按[扫描仪]。
2.
按 [在线] 。
扫描仪已在线。
若要使用扫描功能以外的功能
1.
在设备主菜单屏幕中按[扫描仪]。
2.
在远程扫描仪屏幕中按[离线]。
扫描仪已离线。
注释
在数据传送期间，即使扫描仪在线，也可使用其他功能。
如果在扫描时按[离线]，将显示扫描取消确认对话框。单击[是]将停止扫描，并将扫描仪切换到离线。