インストールの準備と注意事項
ドライバーのインストールのために必要な準備作業、および、インストール時の注意事項を説明します。
インストーラーの入手
インストーラーは次のどちらかで入手できます。
ホームページからダウンロード（32bit版または64bit版）
キヤノンホームページ（http://canon.jp/）からSetup版ドライバーをダウンロードしてください。
付属のCD-ROM
スキャナー選択方法の決定
インストール完了後に表示されるスキャナー選択画面で選択したデバイスを、スキャナーとして使用できます。はじめてスキャナーを使用する場合は、次の内容を確認しておく必要があります。
スキャナーの選択方法
自動検索（サブネット（同一ネットワークIDを持つネットワーク）内にあるスキャナーが対象）
IPアドレスまたはホスト名を指定
スキャナー選択時の指定形式
IPアドレスまたはホスト名の確認、変更など、デバイスのネットワーク設定については、デバイスのマニュアルを参照してください。
認証機能の設定値（認証機能を使用できる場合）
重要
サブネット外にあるスキャナーをホスト名で検索するには、DNSにデバイスを登録し、逆引き設定しておく必要があります。登録されていない場合には、検索時間が長くなり、検索結果がIPアドレスで表示されます。DNSの設定については、デバイスのマニュアルを参照するか、ネットワーク管理者にご確認ください。
インストール時の注意事項
インストール時には、次の項目に注意してください。
［ユーザーアカウント制御］ダイアログボックスが表示された場合は、次の操作を行ってください。
管理者アカウントとしてログオンしているとき：［許可］または［続行］をクリック
標準ユーザーアカウントとしてログオンしているとき：管理者アカウントのパスワードを入力 → ［OK］をクリック
［Windows セキュリティ］ダイアログボックスが表示された場合は、［このドライバーソフトウェアをインストールします］をクリックしてください。
インストーラーを使用してドライバーをインストールすると、新規のドライバーをインストールすると同時に、既存のドライバーも更新されます。