Formati designati per la selezione dello scanner
Di seguito sono descritti i formati specifici ed esempi di input per la selezione dello scanner.
I formati designati includono il metodo di selezione tramite indirizzo IP (connessione IPv4 o IPv6) e il metodo di selezione tramite nome host.
Tramite indirizzi IP (connessione IPv4)
XXX.XXX.XXX.XXX
XXX: 0-255 numeri decimali
Caratteri consentiti: numeri (0-9) e punti (.)
Tramite indirizzi IP (connessione IPv6)
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX: numeri esadecimali a 16 bit
Caratteri consentiti: numeri (0-9), lettere (a-f e A-F) e due punti (:)
Esempio: 3ae3:90a0:bd05:01d2:288a:1fc0:0001:10ee
se i valori di ciascuna sessione iniziano con zeri, è possibile omettere gli zeri iniziali.
Esempio: f0f0:1:20:300:1000:100:20:3 = f0f0:0001:0020:0300:1000:0100:0020:0003
Se sono presenti altri zeri, è possibile ometterli indicando ::. Tuttavia, tale omissione è limitata a una serie continua.
Esempio 1: 1234:4567::9abc = 1234:4567:0000:0000:0000:0000:0000:9abc
Esempio 2: 1234:4567::f1f2:0:0:9abc = 1234:4567:0000:0000:f1f2:0000:0000:9abc
Tramite nome host
È possibile immettere il nome host specificandolo nella forma semplice "nome host" o nella forma "nome host + nome sotto-dominio + nome dominio".
Se è stato immesso nome host + nome sotto-dominio + nome dominio:
Esempio: Server1234.canon.co.jp
Se è stato immesso solo il nome host:
Esempio: Server1234
NOTA
È inoltre possibile specificare un indirizzo IP e un nome host esterni alla sottorete (rete avente lo stesso ID di rete).