Formats disponibles lors de la sélection du scanner
Voici une liste des formats et des exemples d'entrées disponibles lors de la sélection du scanner.
Parmi les formats disponibles, on trouve la méthode de spécification par adresse IP (connexion IPv4 ou IPv6) et la méthode de spécification par nom d'hôte.
Pour les adresses IP (connexion IPv4)
XXX.XXX.XXX.XXX
XXX : nombre décimal compris entre 0 et 255
Caractères acceptés : caractères numériques (0-9) et points (.)
Pour les adresses IP (connexion IPv6)
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX : hexadécimal 16 bits
Caractères acceptés : caractères alphanumériques (0-9, a-f et A-F) et deux-points (:)
Exemple : 3ae3:90a0:bd05:01d2:288a:1fc0:0001:10ee
Si les nombres de chaque session commencent par zéro, ces zéros peuvent être ignorés.
Exemple : f0f0:1:20:300:1000:100:20:3 = f0f0:0001:0020:0300:1000:0100:0020:0003
Si la section se poursuit par d'autres zéros, ils peuvent être ignorés en spécifiant ::. Cependant, ceci ne peut s'appliquer qu'à une seule continuation.
Exemple 1 : 1234:4567::9abc = 1234:4567:0000:0000:0000:0000:0000:9abc
Exemple 2 : 1234:4567::f1f2:0:0:9abc = 1234:4567:0000:0000:f1f2:0000:0000:9abc
Lors de la spécification d'un nom d'hôte
Vous pouvez spécifier le nom d'hôte sous la forme de « nom d'hôte + nom du sous-domaine + nom du domaine » ou simplement sous la forme « nom d'hôte ».
Si vous choisissez la forme « nom d'hôte + nom du sous-domaine + nom du domaine » :
Exemple : Server1234.canon.co.jp
Si vous choisissez la forme « nom d'hôte » :
Exemple : Server1234
REMARQUE
Vous pouvez également spécifier une adresse IP et un nom d'hôte hors du sous-réseau (réseau ayant le même ID de réseau).