| Método de Configuração da Comunicação Sem Fio
| A maneira mais segura de definir as configurações sem fio do dispositivo é conectá-lo ao PC com um cabo USB ou à rede com fio com cabo de rede padrão. Depois que a configuração for feita, o cabo poderá ser removido.
| Se você não puder conectar temporariamente o dispositivo de impressão/multifunção a uma rede com fio, deverá definir as configurações sem fio pelo painel de controle, consultando o "Guia de Configuração Rápida" para obter assistência. Outra maneira é redefinir temporariamente as configurações sem fio dos computadores (Ad-hoc), de modo que o dispositivo possa se comunicar com o dispositivo de impressão/multifunção desconfigurado. Isso significa que, por um curto período, o computador poderá ficar vulnerável a usuários sem fio não autorizados provenientes de áreas vizinhas. Esse método é recomendado somente para usuários avançados, pois requer algum conhecimento técnico sobre redes.