### 无线加密 - WEP

##### WEP 密钥

如果无线网络不使用加密 (WEP)，请单击下一步。

如果网络使用 WEP，请选择“启用数据加密”并提供 WEP 密钥信息。您输入的密钥必须和网上的密钥完全一致。

如果您不知道该 WEP 密钥，请与网络配置者联系，或查阅您的无线接入点 (WAP) 文档。

输入网络的 WEP 密钥。您输入的 WEP 密钥必须和网上现有的密钥完全一致。不要使用此屏幕创建新的 WEP 密钥。

如果在单击下一步后又出现了此屏幕，则表明输入的 WEP 密钥无效。重新输入 WEP 密钥，它必须和网上现有的密钥完全一致。

##### 多个 WEP 密钥

您的网络可以有多个 WEP 密钥。如果有多个密钥，必须使用打印机的内嵌 Web 服务器 (EWS) 来配置打印机的无线设置。单击取消，然后在所用打印机的文档中查阅有关 EWS 的信息。配置好无线设置后，重新运行安装向导。