### 已找到打印机

标识打印机屏幕上列出了所有在本地网络上找到的打印机（或多功能设备）。从列表中选择需要的打印机，然后单击下一步。

如果未列出您需要的打印机，尝试以下任一操作：

- 单击再次搜索...按钮，或者
- 单击取消按钮以退出。然后重新运行安装向导。

注：要安装不在本地网络的打印机，请参见在大型 IP 网络上添加打印机。

按下列字段标识列表中的打印机。“硬件地址”可能是标识打印机的最简单方法：

型号 | 标识打印机型号（例如，HP LaserJet 5000 系列）。如果无法标识该型号、打印机电源关闭或者未与任何打印机连接，则显示未知。对于 HP Jetdirect 外置式打印服务器，如果连接了打印机但无法对它进行标识，则显示以下信息： 并行：Centronics 打印机/绘图仪 USB（单向）：单向外围设备 USB（双向）：双向外围设备
硬件地址 | （也称作“站地址”或“MAC 地址”）。唯一地标识本地网络上的设备。对于 HP 打印机和有多个打印机端口的 HP Jetdirect 外置式打印服务器，可以增补一个端口号（端口 1、端口 2、端口 3）。该地址在打印服务器的配置（测试）页中列出。
IP 地址 | （网际协议）唯一地标识 TCP/IP 网络上的设备，并由网络管理员指定。当 HP Jetdirect 打印服务器接通电源但未在两分钟之内配置有效 IP 地址时，即自动指定默认 IP 地址 (192.0.0.192)。这一默认 IP 地址不是有效地址，但可用于标识新打印机。如果有多台打印机使用该默认地址，请查看“硬件地址”以标识正确的打印机。
IPX 地址 | （网际数据包交换）唯一地标识 IPX/SPX 网络上的设备。通常，将网络设备连接到网络并接通电源后，即会在网络设备上自行配置 IPX 地址。由于 IPX 地址由网络号和 LAN 硬件地址组成，因此您可以使用此地址来识别需要的设备。

注：如果某个字段条目被截断而您想要查看整个字段，则调整该字段的宽度。要进行调整，将光标放置在字段标题的边界处，然后单击并拖曳。

有关打印网络配置页的说明，请参阅随打印机提供的文档。

如果选定的打印机受 SNMP 团体名称或 Jetdirect 密码保护，则系统会提示您输入该团体的名称或密码。如果您的输入无效，则您不能使用该向导安装该打印机。

#### 有关详细信息，请参见：

网络打印术语词汇表