### 词汇表

## A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

## -A-

ARP
（地址解析协议）用来将 IP 地址转换为实际地址（称作 DLC 地址）的 TCP/IP 协议，例如以太网地址。希望获取实际地址的主机将 ARP 请求广播到 TCP/IP 网络上。网络上有需求的具有 IP 地址的主机然后用其实际的硬件地址加以响应。

文档顶部

## -B-

BootP
用于从网络服务器自动下载 IP 地址和其它 TCP/IP 参数的引导装载协议。当打印机（或 All-in-One 设备）接通电源后，HP Jetdirect 打印服务器广播引导请求。如果 BootP 服务器已妥当设置，它将在网络上把参数传输给 Jetdirect 打印服务器。另请参见 DHCP。

本地网络
本地网络是不超越路由器或网关的网络。如果计算机和打印机（或 All-in-One 设备）连接到本地网络，则它们连接在同一网络电缆段。

文档顶部

## -C-

CAB 文件
CAB（箱体）文件具有 .cab 扩展名，是创建用来保存大量已压缩文件的单一文件。

出厂默认设置，HP Jetdirect
请参见冷复位。

文档顶部

## -D-

DHCP
（动态主机配置协议）与 BootP 相似，自动从网络服务器下载 IP 地址。但是，DHCP 服务器保持其动态分配给请求设备的固定 IP 地址池，并只将一个 IP 地址借给打印服务器。任何时候只要打印机（或 All-in-One 设备）关闭后再接通电源，就不能保证会为 Jetdirect 打印服务器指定同一 IP 地址，尽管 DHCP 服务器会试图这样做。

打印 HP Jetdirect 测试页
要打印 HP Jetdirect 测试页，请参见 HP Jetdirect 硬件安装指南或打印机文档中的说明。对于 HP Jetdirect 外置式打印服务器，按一下打印服务器上的“测试”按钮。

打印队列对象
打印队列存储打印作业，直到打印服务器将作业传送给打印机。打印队列对象是打印队列的合理描述，用于保持打印队列属性（如指定服务队列的打印服务器和打印机）方面的信息。

打印服务器
请参见 HP Jetdirect 打印服务器。

打印机对象
在 Novell NetWare 网络上，打印机对象是实际打印机的逻辑代表，用于保持关于打印机属性方面的信息（如要服务的打印队列）。在 NetWare NDS 网络上，必须为每台打印机创建打印机对象。

打印机共享
打印机共享允许其他网络用户通过此台计算机打印到该打印机。该安装实用程序只支持 Windows 2000 和 Windows NT 4.0 上的打印机共享。必须在系统上启用服务器服务才能进行打印机共享。必须选择以下选项之一：

- 不共享：如果您不想要其他网络用户通过此计算机访问打印机，则选择此选项，将计算机设置为用于对等打印，
- 共享为：:选择此选项，将此计算机设置为客户－服务器打印服务器。将允许网络客户通过这台计算机给此打印机发送打印作业。

打印机名称
采用合适的打印机命名约定输入打印机的名称。此名称将用于系统的“打印机”文件夹中标识该打印机的打印机图标。要显示“打印机”文件夹，从 Windows 桌面上单击开始，然后选择设置，并单击打印机。

打印机驱动程序
控制打印机的程序。只要您打印文档，打印机驱动程序就会使用正确的控制命令对数据进行管理并将数据传送到打印机。大多数常用的操作系统都带有最普通类型打印机的打印机驱动程序，但您必须在使用打印机之前安装它们。您还可以从打印机生产商的网站下载更新的驱动程序。请参见 PCL 或 PostScript。

打印服务器对象
打印服务器是计算机或设备（如 HP Jetdirect 打印服务器），其职能是从打印队列检索后台打印作业并将它们传送给打印机。打印服务器对象是打印服务器的逻辑代表，用于保持打印服务器的属性（如要服务的打印机）方面的信息。

队列服务器模式
在“队列服务器模式”中，HP Jetdirect 打印服务器将卸下 Novell NetWare 打印服务器的功能。HP Jetdirect 打印服务器访问 NetWare 服务器上的打印队列，并将打印作业复制给打印机。不需要运行 Novell NetWare 打印服务器软件的专用计算机。

对等打印
参见 IPX 直接模式。

对象 (NDS)
对象是存储网络资源特性信息的 NDS 结构。对象可以代表实际的项目（如用户或打印机）或者逻辑项目（如组或打印队列）。NDS 对象帮助您组织和管理其他对象。

端口名称
端口名称对话框仅出现在 Windows NT 和 Windows 2000 中。仅在没有标选“设置网络通信模式”对话框中的“使用默认端口名称”，并且选择了 IP 或 IPX 通信模式时，才出现该对话框。

您可以给安装的打印机指定要创建网络端口的名称。端口名称用于识别打印机属性中的端口。

有效的端口名称可长达 63 个字符，并可由任何字符组成。在您的 PC 上，端口名称必须是唯一的。端口名称显示在汇总屏幕和测试页上。

文档顶部

## -E-

文档顶部

## -F-

文档顶部

## -G-

文档顶部

## -H-

HP Jetdirect 打印服务器
HP Jetdirect 打印服务器是将打印机直接连接到网络的 Hewlett-Packard 网络附件。直接网络连接允许位置更加灵活并获得最大的打印机（或 All-in-One 设备）性能。
HP Jetdirect 内置式打印机服务器卡用于具有输入/输出插槽的 HP 打印机。某些 HP Jetdirect 外置式打印服务器几乎可以用于任何具有并行端口的打印机，而其它 HP Jetdirect 打印服务器几乎可以用于任何带有 USB 端口的打印机。这两种类型的打印服务器支持所有通用的网络拓扑结构和协议。

文档顶部

## -I-

INF 文件
INF 文件具有 .inf 扩展名，并且存储有关设备的信息。它可以让安装程序了解设备的名称、需要复制哪些文件以及从哪里复制。

IP 地址
IP（网际协议）地址唯一地标识 TCP/IP 网络上的每台设备，此地址由网络管理员指定。它是一个 4 字节（32 位）的数字，形式为 n.n.n.n，此处的 n 是从 0 至 255 之间的一个数字，通常由网络管理员指定。
当 HP Jetdirect 打印服务器接通电源但未在两分钟之内配置有效 IP 地址时，即自动指定默认 IP 地址 (192.0.0.192)。该默认 IP 地址可能不是给定网络的有效地址，但可用于标识新打印机（或 All-in-One 设备）。但是，您必须为 TCP/IP 网络上的正确运行而指定有效的 IP 地址。如果有多台打印机使用该默认地址，请查看“硬件地址”以标识正确的打印机。

IP 主机名称
IP 主机名称是可用于替代打印机 IP 地址的友好（或易于识别的）名称。在设置网络上的名称服务器以将主机名映射到其相应的 IP 地址时，可使用 IP 主机名。如果在打印机上已经指定并配置了主机名（例如，printer1.marketing.com），则可指定主机名来标识打印机。

IPX 地址
IPX（网际数据包交换）地址唯一地标识 IPX/SPX 网络上的设备。IPX 地址由网络号和设备的 LAN 硬件地址组成（例如，00012345:001083AA42B7）。
对于与 HP Jetdirect 连接的打印机，在将该设备连接到网络并通电后会自动自行配置 IPX 地址。

IPX 封装和帧类型
由于 IPX 是网络层协议，所以必须由数据链接协议来载送（或封装）。数据链接协议允许多帧类型。帧的类型随帧内各个字段的定义方式不同而异。

- 对于以太网网络，可以使用四种不同的帧类型封装 IPX 通信：802.3 RAW、802.2、以太网 II 和以太网 SNAP。
- 对于令牌环网络，可以使用两种不同的帧类型封装 IPX 通信：令牌环 802.2 和令牌环 SNAP。

对于在 Novell NetWare 网络以“队列服务器”模式运行的 HP Jetdirect 打印服务器，必须配置特定的帧类型。如果将 HP Jetdirect 打印服务器设置为 FRAME TYPE = AUTO（帧类型＝自动）（默认），它会自行配置成检测到的第一个帧类型。此外，可以手动设置 HP Jetdirect 打印服务器的帧类型（例如，通过打印机的控制面板、Telnet、内嵌 Web 服务器或管理软件）。

对于使用直接模式（对等）打印的 HP Jetdirect 打印服务器，只要 HP Jetdirect 打印服务器设置了 FRAME TYPE = AUTO（帧类型＝自动）并且未在同一网络上就特定的 Novell NetWare 帧类型进行自行配置，即可在网络上使用不同的帧类型。

IPX 直接模式
设置每个客户计算机以直接打印到打印机（或 All-in-One 设备）。专用的服务器计算机并不用于控制将作业打印到打印机。

文档顶部

## -J-

Jetdirect 打印服务器
请参见 HP Jetdirect 打印服务器。

Jetdirect 密码
Jetdirect 密码由网络管理员指定，以限制对 HP Jetdirect 打印服务器上配置参数的访问。使用网络管理应用程序（如 HP Web Jetadmin）或其它工具来指定 Jetdirect 密码。

结合
结合是 NetWare 3.x 文件服务器专用的 Novell NetWare 数据库，NetWare 4.x 和 5.0 文件服务器可对其仿真。结合的特征在于它是代表网络资源（如打印机）的对象之平面式数据库。在 NetWare 4.x 中，分层式数据库（NDSNDS）设计用于替代结合。

卷，NetWare
卷是为用于 NetWare 文件系统之最高层而格式化的逻辑分区。NetWare 服务器被划分为一个或多个卷。各个卷可划分为包含子目录或文件的目录。在用户看来，卷与独立系统中的硬盘很相似。在 NetWare NDS 中，卷可驻留在单个硬盘上或跨越多个硬盘。

文档顶部

## -K-

客户-服务器打印
客户计算机将打印作业发送到控制各台打印机（或 All-in-One 设备）的使用的专用服务器计算机。

文档顶部

## -L-

LAN 硬件、MAC 或站地址
硬件地址，也叫做 MAC （介质访问控制）或站地址，是唯一标识网络上各节点或设备的链接层地址。按 IEEE 802.3 网络标准定义，它是一个 12 位的十六进制数字（例如，001083123ABC）。硬件地址由设备供应商指定。
HP 为每一个 HP Jetdirect 打印服务器分配一个唯一的硬件地址。通过打印 HP Jetdirect 测试页，可确定您的 HP Jetdirect 打印服务器的硬件地址。对于 HP Jetdirect 外置式打印服务器，地址也包括在打印服务器的标签上。

冷复位
在冷复位之前，建议打印一份打印机和 Jetdirect 打印服务器的测试页。
要将 HP Jetdirect 外置式打印服务器复位为出厂默认设置，请拔下电源线，然后重新连好电源线并按打印服务器上的“测试”按钮，等待打印服务器重新初始化。
要复位 HP Jetdirect 内置式打印服务器，请执行打印机（或 All-in-One 设备）的冷复位，并等待打印服务器重新初始化。（对于大多数 HP LaserJet 打印机型号，在接通电源时，按打印机控制面板上的“执行”按钮。对于其它打印机，参阅打印机手册。）
警告：复位打印机可能清除打印机的所有设置。

文档顶部

## -M-

名称服务器
名称服务器是网络上的计算机，用于映射（或分辨）有 IP 地址的主机名（计算机或打印服务器名）。“域名系统”（DNS）服务器和“Windows 因特网名称服务”（WINS）服务器是名称服务器的实例。

命名惯例，NetWare 对象
此实用程序限制 NetWare 打印服务器、打印机以及打印队列对象的名称为 7 位 ASCII（前 127 个）字符。请遵循这些准则：

- 字母 A 至 Z，仅大写
- 数字 0 至 9
- 有限的特殊字符，如下划线 _、括号 ( ) 或连字符 -
- 请勿使用下列特殊字符：* [ ] | \ / ? < > , " : ; 或空格
- 若前面有右斜杠（\）字符，则可用点（.）、加号（+）和等号（=）等字符。

打印队列名称可多达 47 个字符。

命名约定，打印机
命名打印机（或 All-in-One 设备）时，请遵守下列准则：

- 长度不超过 31 个字符
- 字母 A 至 Z，大写
- 字母 a 至 z，小写
- 数字 0 至 9
- 避免使用 ASCII 数值低于 32 或高于 127 的字符
- 不能使用逗号（,）

命名约定，共享名称
根据 Microsoft 的建议，名称应限制在 7 位 ASCII（前 127 个）字符。不允许有空格。请遵循这些准则：

- 字母 A 至 Z，大写
- 字母 a 至 z，小写
- 数字 0 至 9
- 有限的特殊字符： $ % ' - _ @ ~ ` ! ( ) { } . ^ # & + , ; = [ ]

默认网关
请参见网关。

文档顶部

## -N-

NDS
“Novell 目录服务” (NDS) 是关系数据库，它将网络资源逻辑地组织为分层式树结构中的对象。假定您有合适的权限，您可以访问这些网络资源而不管其实际位置如何。NDS 设计用于替代 Novell 结合。

文档顶部

## -O-

文档顶部

## -P-

PCL 打印机驱动程序
适合常规打印。适用于大多数文字处理、电子数据表和演示应用程序（如 Word、Excel 和 PowerPoint）。

PING
（数据包网际搜索）用来确定特定 IP 地址是否可访问的实用程序。搜索通过将数据包发送到指定地址并等待响应来进行。PING 主要用于解决因特网连接方面的问题。有许多免费和共享的 PING 实用程序可用于个人计算机。

PostScript 打印机驱动程序
适合特殊打印。适用于桌面排版和图形密集应用程序（如 Photoshop、PageMaker 和 FrameMaker）。

文档顶部

## -Q-

驱动程序
请参见打印机驱动程序、PCL 或 PostScript。

文档顶部

## -R-

文档顶部

## -S-

SNMP 团体名称
当用 SNMP 来改变打印机配置时，“SNMP 组团体名称”是一个必须提供的密码。如果选择的打印机（或 All-in-One 设备）有 SNMP 团体名称或受到 Jetdirect 密码保护， 则提示输入该团体名称。有效的团体名称最长可达 255 个字符。
注：当已经指定了一个非默认的“SNMP 组团体名称”时，才会提示您。网络管理员使用管理应用程序（如 HP Web Jetadmin）或其它工具来指定“SNMP 组团体名称”。

上下文，NDS
对象的 NDS 上下文为其在“NDS 目录”树中的路径名称（或位置）。和目录、子目录及文件结构一样，一个 NDS 对象的上下文将指定该对象所位于的容器对象分层式结构。然而，NDS 对象的路径名称通常指定为从该对象到“目录”树的根。输入对象的上下文时，可以使用键入或无键入格式。
例如，如果打印机 myprinter 的上下文为 mydepartment.mycompany：

- 键入完全合格的上下文是：OU=mydepartment.O=mycompany（其中 OU 为“组织单位”容器，O 为“团体”容器）。
- 无键入的条目为：mydepartment.mycompany.

文档顶部

## -T-

通信模式
通信模式描述将要用于打印到该打印机的网络类型和协议（TCP/IP、IPX/SPX）。

文档顶部

## -U-

文档顶部

## -V-

文档顶部

## -W-

网关
网关是连接两个不同的网络（例如，不同的通信协议、数据格式、结构或体系结构）的路由器或计算机。当网络划分为子网络时，经常使用网关将一个子网与另一个子网隔离，以便控制网络通信。
在 TCP/IP 网络上，各台网络设备经常用最接近网关的 IP 地址配置。如果网络上没有任何网关，则通常使用您计算机的 IP 地址。
有关详细信息，请参见在大型 IP 网络上添加打印机。

文档顶部

## -X-

文档顶部

## -Y-

硬件地址
请参见 LAN 硬件、MAC 或站地址

远程打印机模式
在“远程打印机模式”中，Novell NetWare 打印服务器的功能在计算机上，而 HP Jetdirect 打印服务器则单纯作为打印机使用。HP Jetdirect 打印服务器保持与 NetWare 打印服务器的开放式链接。运行专利软件的 NetWare 打印服务器将打印作业发送给打印机。

文档顶部

## -Z-

支持要求

- 系统：
  - 操作系统：Windows 95/98、Windows Me、Windows NT 4.0 或 Windows 2000 系统
    对于 Microsoft 网络：必须正在运行 Microsoft IP 或 IPX 协议和客户服务。
- 视频显示
  - 屏幕分辨率：最低要求VGA（640x480）
  - 颜色：最低要求256 种
  注：在查找打印机期间，根据系统的速度和网络的大小，可能出现性能上显著的变化。
- 打印机
  - 打印机必须通过支持的 HP Jetdirect 打印服务器连接到网络。要获取当前支持的 HP Jetdirect 打印服务器和解决方案的列表，请访问 HP 网站 (http://www.hp.com/go/support)。
  - 只要打印机驱动程序与该实用程序使用的“端口监视程序”软件兼容且支持 Microsoft 打印机安装文件格式（.INF），便可将安装实用程序用于 HP 以及非 HP 的打印机。
- 共享
  - 该向导仅支持 Windows XP、Windows NT 4.0 或 Windows 2000 上的打印机共享。
  - 必须在系统上启用服务器服务才能进行打印机共享。

直接模式
请参见 IPX 直接模式。

子网
共享公用地址部件的网络的一部分。在 TCP/IP 网络上，子网被定义为其 IP 地址具有相同前缀的所有设备。例如，其 IP 地址以 100.100.100. 起始的所有设备应属于同一个子网。将网络划分为子网，对于安全和性能均很重要。IP 网络使用子网掩码进行划分。

子网掩码
子网掩码是用于将 TCP/IP 网络划分为子网的机制（如果使用子网化）。子网化允许更有效地利用大型网络。子网掩码的形式与 IP 地址相似：n.n.n.n（此处的 n 是从 0 至 255 之间的一个数字）。如果尚未指定子网掩码，通常则使用指定给您计算机的子网掩码。
在应用于 IP 地址时，子网掩码指定用于标识网络/子网的 IP 地址部分和指定用于标识各个主机节点的部分。

文档顶部