### 网络配置选项

在该屏幕上，您有两个选择：

- 请为我配置网络设置。如果希望打印机安装向导自动配置 HP Jetdirect 打印服务器以在网络上工作，则选择此选项。 TCP/IP 和 IPX/SPX 协议支持此选项。如果 PC 上安装了这两种协议，向导会选择一种它认为最适合的协议。

在选择请为我配置网络设置后，将会得到一个确认画面，允许您查看自动配置设置。

还可以选择打印显示这些设置的测试页：在向导结束时打印测试页（在向导的最后一个屏幕上提供该选项），或者通过按下打印服务器上的配置（测试）按钮来打印 Jetdirect 测试页。

根据使用的协议，打印机安装向导将配置以下设置：

- TCP/IP（直接模式）：
  将会为您的 Jetdirect 打印服务器分配 IP 地址、子网掩码和默认网关地址。如果 Jetdirect 打印服务器尚无分配的 IP 地址，则其 IP 地址将为 169.254.x.x，其中 x 代表自动配置号码。该范围称为“自动专用 IP 地址 (APIPA)”范围。该配置将会保存在 Jetdirect 打印服务器上，软件将使用该信息在 PC 上为打印机创建端口。
- IPX（直接模式）：
  Jetdirect 卡已检测到的硬件地址（MAC 地址）和 IPX 网络号将用于在您的 PC 上为该打印机（或多功能设备）创建端口。

- 让我配置自己的网络设置如果要为 Jetdirect 打印服务器指定配置设置，请选择该选项。系统将要求您提供以下某些或全部项目：

- IP 地址
- 子网掩码
- 默认网关地址
- 硬件地址（MAC 地址）

此安装程序不支持在 Novell 服务器上安装打印机或创建打印机对象。它仅支持 Windows PC 和打印机之间直接模式的网络安装。要在 Novell 服务器上安装打印机和创建对象，请使用其它实用程序，如 Web Jetadmin、HP 安装网络打印机向导或象 Nwadmin 之类的 Novell 实用程序。

#### 有关详细信息，请参见

网络打印术语词汇表