### 按地址标识打印机

标识打印机屏幕可以让您按网络打印机的地址之一来直接指定网络打印机。选择并输入所需打印机的下列地址之一。然后单击下一步。

注：可以通过打印 HP Jetdirect 配置页来找到当前在打印机上配置的地址。

- 硬件地址。LAN 硬件地址（也称为“站地址”或 MAC 地址）唯一地标识本地网络上的设备。
- IP 地址。IP（网际协议）地址唯一地标识 TCP/IP 网络上的每台设备。它是一个 4 字节（32 位）的数字，形式为 n.n.n.n，此处的 n 是从 0 至 255 之间的一个数字，通常由网络管理员指定。从厂家发货时，HP Jetdirect 打印服务器假定了一个在通电两分钟之后使用的默认 IP 地址 192.0.0.192。这一默认 IP 地址不是有效地址，但可用以最初标识新打印机。然而，如果网络上已添加了多台新打印机，则不能保证您将找到正确的打印机。替而代之，建议按 LAN 硬件地址来标识打印机。如果没有启用该计算机上的 TCP/IP 协议，则停用这个字段。
- IP 主机名。IP 主机名是可用于替代打印机 IP 地址的友好（或易于标识的）名称。在网络上设置的名称服务器，可使用主机名映射到相应的 IP 地址。如果在打印机上已经分配并配置了主机名（例如，printer1.marketing.com），则可指定主机名来标识打印机。
- IPX 地址。IPX（网际数据包交换）地址唯一地标识 IPX/SPX 网络上的设备。通常，IPX 地址在网络设备连接网络并接通电源时，便自动在网络设备上自我配置。由于 IPX 地址包括网络号和 LAN 硬件地址，可以使用此地址来标识需要的打印机。如果没有启用该计算机上的 IPX 协议，则停用这个字段。

注：要设置不位于本地网络上的打印机，请参见在大型 IP 网络上添加打印机。

如果选定的打印机受 SNMP 团体名称或 Jetdirect 密码保护，则提示您输入该团体的名称或密码。如果您的输入无效，则您不能使用该向导安装该打印机。

#### 有关详细信息，请参见

网络打印术语词汇表