### 设置网络通信模式

在识别了打印机之后，必须指定打印机的通信模式，并为该模式设置合适的网络参数。

注：安装实用程序将检测您的系统设置，并尝试提供建议使用的通信模式，但是愿意的话，您可选取不同的模式。仅出现有效选项。您指定的参数值在完成了安装之后才配置在打印机上。

- Windows TCP/IP。如果您将在 TCP/IP 网络上使用该打印机，则必须用有效的 TCP/IP 参数配置该打印机。您的选项取决于检测到的 TCP/IP 设置：

  - 如果打印机尚无有效的 TCP/IP 设置：
    在提供的字段内输入有效的打印机 IP 地址、有效的子网掩码以及网关的有效 IP 地址。在分配数值前应当向网络管理员咨询。

    单击建议设置由安装实用程序自动输入 TCP/IP 参数。

    使用默认端口名称复选框（Windows NT、2000 和 XP）。选中该框以使用打印机的默认端口设置。如果不标选该框，则端口名称对话框将是设置网络通信模式向导屏幕之后的下一个向导屏幕。

    注意：如果要将打印机连接到其它网络，实用程序所建议的 TCP/IP 设置可能不是全局中唯一的，并可能会与其它设备冲突。在连接其他 TCP/IP 网络时务必小心。

  - 如果打印机已经有有效的 TCP/IP 设置：
    将会显示当前 TCP/IP 设置。要更改任何数值，请单击更改设置。

    注意：更改有效的 TCP/IP 设置可以阻止其他用户的访问。在更改有效设置以前，请咨询网络管理员。

    注：如果管理软件（如 HP Web Jetadmin）已经用密码保护 TCP/IP 参数，则将禁用更改设置按钮。

- Windows IPX/SPX。Windows IPX/SPX 通信模式应用于使用 IPX 协议的 Windows 网络。对于该通信模式，不需要任何的参数设置。单击下一步继续。

  使用默认端口名称复选框（仅 Windows NT、2000 和 XP）。标选该框以使用打印机的默认端口设置。如果不标选该框，则端口名称对话框将是设置网络通信模式向导屏幕之后的下一个向导屏幕。

#### 有关详细信息，请参见

网络打印术语词汇表