# Bantuan Pemasangan Jaringan

## Pengesetan Printer Lanjutan

Biasanya router nirkabel Anda akan menetapkan IP address (Alamat IP) (pengalamatan DHCP) secara otomatis ke semua perangkat pada jaringan nirkabel lokal Anda.

Jika Anda ingin menggunakan alamat IP Anda sendiri:

1. Buat alamat IP untuk printer Anda.

   - Format alamat IP printer Anda harus cocok dengan format gateway address (alamat gerbang) router Anda. Tiga segmen angka pertama pada kedua alamat harus sama, hanya angka terakhir yang berbeda. Lihat dokumentasi yang tersedia bersama router Anda, atau hubungi produsen router untuk mengetahui alamat gerbang router Anda.

   - Tiap perangkat pada jaringan nirkabel Anda harus memiliki alamat IP yang unik.

   - Alamat IP Anda harus berada dalam jangkauan yang ditentukan oleh router Anda. Lihat dokumentasi yang tersedia bersama router Anda, atau hubungi produsen router untuk mengetahui kisaran yang dapat dibuat alamat.

     Misalnya:

     Alamat gerbang router | 192.168.1.1
     Alamat IP Perangkat 1 | 192.168.1.100
     Alamat IP Perangkat 2 | 192.168.1.101
     Alamat IP printer Anda | 192.168.1.102

2. Di kolom IP Address (Alamat IP), masukkan alamat IP yang telah Anda buat untuk printer Anda.

3. Di kolom Subnet Mask (Mask Subjaringan), masukkan 255.255.255.0 kecuali Anda telah mengubahnya dari standar.

4. Di kolom Gateway (Gerbang), masukkan alamat gerbang untuk router nirkabel Anda.

5. Pilih Connect (Hubungkan) untuk menyimpan angka-angka ini dalam printer.

Jika Anda keliru mencapai layar "Advanced Printer Setup" (Pengesetan Printer Lanjutan), klik "Back" (Kembali) untuk kembali ke layar sebelumnya.

© Copyright HP Development Company, L.P.

http://www.hp.com