网络安装帮助

## 高级打印设置

通常，您的无线路由器会自动为您本地无线网络上的所有设备分配 IP 地址（DHCP 地址）。

如果您要使用自己的 IP 地址：

1. 为您的打印机创建一个 IP 地址。

   - 您打印机的 IP 地址的格式应该与您路由器的网关地址的格式相符。 这两个地址的前三个数字部分应该相同，只有最后一个数字是唯一的。 要找到您路由器网关的地址，请参阅您路由器附随的文档，或与您的路由器制造商联系。

   - 您无线网络中的每个设备必须拥有唯一的 IP 地址。

   - 您的 IP 地址应该在路由器指定的范围之内。 要找到可寻址范围，请参阅您路由器附随的文档，或与您的路由器制造商联系。

     例如：

     路由器的网关地址 | 192.168.1.1
     设备 1 的 IP 地址 | 192.168.1.100
     设备 2 的 IP 地址 | 192.168.1.101
     您打印机的 IP 地址 | 192.168.1.102

2. 在 IP 地址字段中，输入您为打印机创建的 IP 地址。

3. 在子网掩码字段中，输入 255.255.255.0，如果您已更改了该默认值，请输入更改后的值。

4. 在网关字段中，输入无线路由器的网关地址。

5. 选择继续将这些值存储在打印机中。

如果您误达“高级打印机设置”屏幕，请单击“上一步”返回上一个屏幕。

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.