Glosario

# Glosario

Servidor web integrado (EWS)

  El servidor web integrado (EWS) es una página web que se encuentra dentro de la impresora. Cuando tu impresora se conecta a una red, puedes utilizar el EWS para ver la información de estado, cambiar las configuraciones y controlar la impresora desde el computador. Puedes utilizar el servidor web integrado sin conexión a Internet, pero algunas características podrían no estar disponibles.

Dirección de la puerta de enlace

  Los routers inalámbricos tienen una dirección de puerta de enlace que consiste de una dirección de IP única asignada por el fabricante del router. La dirección de la puerta de enlace no cambiará a menos que tú lo hagas. Consulta la documentación que venía con el router o contacta al fabricante para descubrir la dirección de la puerta de enlace del router y cómo cambiarla.

Nombre de host

  Tu impresora tiene un nombre de host único que fue asignado por HP. Cuando te pidan el nombre del host, asegúrate de ingresarlo tal como aparece.

HP ePrint

  HP ePrint es un servicio gratuito de HP que te permite imprimir desde cualquier lugar donde puedas enviar un correo a tu impresora habilitada con HP ePrint. Solo envía tus documentos y fotos como archivos adjuntos al correo electrónico asignado a tu impresora cuando actives los servicios web. No se necesitan software o controladores adicionales. El software de la impresora HP te guiará en la configuración de HP ePrint. Utilizar ePrint, las aplicaciones de impresión y HP Connected, en conjunto con las impresoras HP conectadas a la web (de forma separada o colectiva en el "sistema ePrintCenter"), requiere una cuenta gratuita de HP Connected y aceptar los términos y condiciones en el sitio web de HP Connected.

Impresión Wi-Fi Direct

  Con la impresión Wi-Fi Direct, puedes imprimir de forma inalámbrica desde un computador o dispositivo móvil (como un smartphone, tablet u otros dispositivos con capacidad inalámbrica) sin conectarse a una red inalámbrica existente. Se necesita software de impresora HP para imprimir con una conexión Wireless Direct desde un computador. Se necesita una aplicación de impresión compatible para imprimir con Wi-Fi Direct desde un smartphone o tablet. Tras configurar tu impresora, podrás crear una conexión inalámbrica directa. Consulta la documentación de tu impresora para averiguar como activar la impresión Wi-Fi Direct.

Dirección IP

  Una dirección de protocolo de internet (dirección IP) es un identificador numérico único que la red asigna a un dispositivo conectado, por ejemplo una impresora. Una dirección IP válida se compone de cuatro números separados por puntos, por ejemplo 192.168.1.001. Todos los dispositivos en una red de área local tienen una dirección IP única que se le ha asignado. Esta asignación de dirección IP la suele hacer el router inalámbrico de forma automática y se llama direccionamiento DHCP. Puedes crear una dirección IP manual (o estática) para una impresora de red. La dirección estática de tu impresora debe coincidir con el formato de la dirección de la puerta de enlace de tu router.

Dirección MAC.

  El Control de Acceso a los Medios (MAC) o la dirección de hardware es un identificador asignado al hardware de red por HP en el proceso de fabricación. La dirección MAC se incluye en la Página de configuración de red y se encuentra impresa en la etiqueta con el número de serie de tu impresora.

Página de configuración de red

  La Página de configuración de red consiste de un informe de especificaciones de la impresora, por ejemplo Estados de red, tipo de conexión activa, número de serie, dirección MAC o de hardware, nombre de red (SSID), tipo de autentificación y dirección IP. Puede que necesites consultar la información en esta página para configurar o solucionar problemas de conexión de red en tu impresora HP.

Red privada virtual (VPN)

  Una red privada virtual es una red segura que utiliza infraestructura pública como el Internet para proporcionar acceso remoto a una red centralizada.

Nombre de red Inalámbrica (SSID)

  El nombre de red Inalámbrica o SSID (identificador de conjunto de servicios) es generado por el fabricante del router y no es un nombre único. Crea un nombre único para tu router para evitar la posibilidad de nombres repetidos con otra red.

Informe de prueba de red inalámbrica

  Si la impresora está conectada de forma inalámbrica a tu red, imprimir este reporte puede verificar la conexión de la red y proporcionar información de diagnóstico sobre la conexión.

Contraseña de conexión inalámbrica

  Una contraseña de conexión inalámbrica impide que invitados no deseados accedan a tu red inalámbrica. Los tipos más comunes de codificación son WEP y WPA. La clave WEP y la contraseña WPA distinguen entre mayúsculas y minúsculas; ingresa las letras en mayúsculas y minúsculas tal como deben ser.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.