تعليمات تثبيت الشبكة

## الإعداد المتقدم للطابعة

وبشكل نموذجي، سيقوم الموجه تلقائيًا بتخصيص عنوان IP (عنونة DHCP) لجميع الأجهزة الموجودة على الشبكة اللاسلكية المحلية.

إذا كنت تريد استخدام عنوان IP الخاص بك:

1. قم بإنشاء عنوان IP لطابعتك.

   - يجب أن يتطابق عنوان IP الخاص بالطابعة مع تنسيق عنوان بوابة الموجه. ينبغي أن تكون أول ثلاثة مقاطع من الأرقام واحدة، وينبغي أن يكون الرقم الأخير فقط هو الفريد. ارجع إلى الوثائق المرفقة مع الموجه، أو اتصل بجهة التصنيع للموجه للبحث عن عنوان بوابة الموجه.

   - يجب أن يكون لكل شبكة لاسلكية عنوان IP فريد.

   - يجب أن يكون عنوان IP ضمن النطاق المحدد بواسطة الموجه. ارجع إلى الوثائق المرفقة مع الموجه، أو اتصل بجهة التصنيع للموجه للبحث عن النطاق الذي يمكن عنونته.

     على سبيل المثال:

     عنوان بوابة الموجه | 192.168.1.1
     عنوان IP الخاص بالجهاز 1 | 192.168.1.100
     عنوان IP الخاص بالجهاز 2 | 192.168.1.101
     عنوان IP الخاص بطابعتك | 192.168.1.102

2. في الحقل عنوان IP‏, أدخل عنوان IP‏ الذي قمت بإنشائه لطابعتك.

3. في الحقل قناع الشبكة الفرعية أدخل 255.255.255.0‏, ما لم تقم بتغييره عن الافتراضي.

4. في الحقل البوابة، أدخل عنوان البوابة الخاص بالموجه اللاسلكي.

5. حدد متابعة لتخزين تلك القيم في الطابعة.

في حالة وصولك إلى شاشة "إعداد الطابعة المتقدم" عن طريق الخطأ, انقر فوق "السابق" للعودة إلى الشاشة السابقة.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.