Netzwerkinstallation – Hilfe

## Erweiterte Druckereinrichtung

Normalerweise wird von Ihrem Wireless-Router allen Geräten in Ihrem lokalen Wireless-Netzwerk automatisch eine IP-Adresse (DHCP-Adressierung) zugewiesen.

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie eine eigene IP-Adresse verwenden möchten:

1. Erstellen Sie eine IP-Adresse für Ihren Drucker.

   - Das Format der IP-Adresse des Druckers muss mit dem Format der Gateway-Adresse des Routers übereinstimmen. Die ersten drei Zahlensegmente beider Adressen müssen übereinstimmen, nur die letzte Zahl muss eindeutig sein. Schlagen Sie in der Dokumentation zu Ihrem Router nach oder kontaktieren Sie den Hersteller des Routers, um die Gateway-Adresse des Routers zu ermitteln.

   - Jedes Gerät in Ihrem Wireless-Netzwerk muss eine eindeutige IP-Adresse besitzen.

   - Die IP-Adresse muss sich in dem von Ihrem Router angegebenen Bereich befinden. Schlagen Sie in der Dokumentation zu Ihrem Router nach oder kontaktieren Sie den Hersteller des Routers, um den adressierbaren Bereich zu ermitteln.

     Beispiel:

     Gateway-Adresse des Routers | 192.168.1.1
     IP-Adresse von Gerät 1 | 192.168.1.100
     IP Adresse von Gerät 2 | 192.168.1.101
     IP-Adresse Ihres Druckers | 192.168.1.102

2. Geben Sie im Feld IP-Adresse die IP-Adresse ein, die für den Drucker erstellt wurde.

3. Geben Sie im Feld Subnetzmaske den Wert 255.255.255.0 ein, sofern der Standardwert nicht von Ihnen geändert wurde.

4. Geben Sie im Feld Gateway die Gateway-Adresse Ihres Wireless-Routers ein.

5. Wählen Sie Weiter aus, um diese Werte auf dem Drucker zu speichern.

Wenn die Anzeige „Erweiterte Druckereinrichtung“ versehentlich aufgerufen wurde, klicken Sie auf „Zurück“, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.