詞彙表

# 詞彙表

內嵌式 Web 伺服器 (EWS)

  嵌入式 Web 伺服器 (EWS) 是存在於打印機中的網頁。您的打印機連線至網絡時，您可以使用 EWS 從您的電腦檢視狀態資訊、變更設定和管理打印機。您可以在沒有互聯網連線的情況下使用內嵌式 Web 伺服器；但是某些功能可能無法使用。

閘道位址

  無線路由器有一個閘道位址，這是由路由器製造商指派的唯一 IP 位址。該閘道位址不會變更，除非您對其進行變更。請參閱路由器隨附的文件，或聯絡路由器製造商，以了解路由器的閘道位址是什麼以及如何變更。

主機名稱

  您的打印機具有由 HP 指派的唯一主機名稱。您被要求輸入主機名稱時，請確保您輸入的名稱與顯示的完全一致。

HP ePrint

  HP ePrint 是 HP 提供的免費服務，可讓您從任何可以傳送電子郵件的位置使用支援 HP ePrint 打印機打印。啟用 Web 服務，便能將文件和相片作為附件傳送至指派給您打印機的電子郵件地址。無需額外的軟件或驅動程式。HP 打印機軟件將指導您設定 HP ePrint。將 ePrint、打印應用程式和 HP Connected 與 HP 網絡連線打印機（單獨和統稱為「ePrintCenter 系統」）結合使用，需要一個免費的 HP Connected 帳戶，並且意味著同意 HP Connected 網站上的條款及細則。

Wi-Fi Direct 打印

  透過 Wi-Fi Direct 打印，您可以從電腦或流動裝置（例如智能手機、平板電腦或其他具有無線功能的裝置）進行無線打印，而無需連線至現有的無線網絡。從電腦透過 Wi-Fi Direct 打印進行打印需要 HP 打印機軟件。從智能手機或平板電腦透過 Wi-Fi Direct 打印需要相容的打印應用程式。設定打印機後，您將能夠建立 Wi-Fi Direct 連線。請參閱您的打印機文件，以了解如何啟用 Wi-Fi Direct 打印。

IP 位址

  互聯網協議 (IP) 位址是由網絡指派給連線裝置（例如打印機）的唯一數字標識符。有效的 IP 位址由四個數字組成，以句點分隔，例如 192.168.1.001。區域網絡上的所有裝置均獲指派唯一的 IP 位址。該 IP 位址指派通常由無線路由器自動完成，稱為 DHCP 尋址。您可以為網絡打印機建立手動（或靜態）IP 位址。打印機的靜態地址必須與路由器閘道位址的格式相符。

MAC 位址

  媒體存取控制 (MAC) 或硬件地址是 HP 在製造過程中指派給網絡硬件的標識符。MAC 位址包含在網絡組態頁面中，並打印在打印機的序號標籤上。

網絡組態頁面

  網絡組態頁面是打印機規格報告，例如網絡狀態、使用中的連線類型、序號、MAC 位址或硬件地址、網絡名稱 (SSID)、驗證類型和 IP 位址。為您的 HP 打印機設定網絡連線或對其進行疑難排解時，您可能需要參考此頁面上的資訊。

虛擬專用網絡 (VPN)

  虛擬專用網絡是一種安全網絡，使用互聯網之類的公共基礎設施來提供對集中式網絡的遠端存取。

無線網絡名稱 (SSID)

  預設無線網絡名稱或 SSID（服務集標識符）由路由器製造商建立，並非唯一的名稱。請為您的路由器建立唯一的名稱，以避免可能與另一個網絡名稱相同。

無線網絡測試報告

  如果打印機無線連接至您的網絡，打印此報告可以驗證網絡連線，還可以提供有關連線的診斷資訊。

無線密碼

  無線密碼可防止不受歡迎的外人存取您的無線網絡。最常見的加密類型是 WEP 和 WPA。WEP 密鑰和 WPA 密碼區分大小寫；輸入所定義的確切大小寫字母。

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.