עזרה בהגדרת רשת

## הגדרת מדפסת מתקדמת

בדרך כלל, הנתב האלחוטי יקצה באופן אוטומטי כתובת IP (הקצאת כתובות DHCP) לכל ההתקנים ברשת האלחוטית המקומית שלך.

אם ברצונך להשתמש בכתובת IP משלך:

1. צור כתובת IP עבור המדפסת.

   - על התבנית של כתובת ה-IP של המדפסת להיות תואמת לתבנית של כתובת השער של הנתב שלך. שלושת מקטעי המספרים הראשונים של שתי הכתובות חייבים להיות זהים, ורק המספר האחרון יהיה ייחודי. עיין בתיעוד המצורף לנתב, או פנה ליצרן הנתב כדי לגלות את כתובת השער של הנתב.

   - כל התקן המחובר לרשת האלחוטית שלך חייב להיות בעל כתובת IP ייחודית.

   - כתובת ה-IP שלך חייבת להיות בטווח המצוין על-ידי הנתב. עיין בתיעוד המצורף לנתב, או פנה ליצרן הנתב כדי לגלות את טווח הקצאת הכתובות האפשרי.

     לדוגמה:

     כתובת השער של הנתב | 192.168.1.1
     כתובת ה-IP של התקן 1 | 192.168.1.100
     כתובת ה-IP של התקן 2 | 192.168.1.101
     כתובת ה-IP של המדפסת | 192.168.1.102

2. בשדה כתובת IP‏, הזן את כתובת ה-IP שיצרת עבור המדפסת.

3. בשדה מסיכת רשת-משנה, הזן 255.255.255.0‏, אלא אם שינית ערך זה מברירת המחדל.

4. בשדה שער, הזן את כתובת השער של הנתב האלחוטי.

5. בחר באפשרות המשך כדי לשמור ערכים אלה במדפסת.

אם הגעת בטעות למסך "הגדרת מדפסת מתקדמת", לחץ על 'הקודם' כדי לחזור למסך הקודם.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.