網絡安裝說明

## 進階打印機設定

通常，您的無線路由器會自動為本機無線網絡上的所有裝置指派一個 IP 位址（DHCP 尋址）。

如果您想使用自己的 IP 位址：

1. 請為您的打印機建立一個 IP 位址。

   - 打印機 IP 位址的格式應與路由器閘道位址的格式相符。兩個地址的前三個數區隔應相同，只有最後一個數字應是唯一的。請參閱路由器隨附的文件，或聯絡路由器製造商以了解路由器的閘道位址。

   - 無線網絡上的每個裝置都應有唯一的 IP 位址。

   - 您的 IP 位址應在路由器指定的範圍內。請參閱路由器隨附的文件，或聯絡路由器製造商以了解可尋址範圍。

     例如：

     路由器閘道位址 | 192.168.1.1
     裝置 1 IP 位址 | 192.168.1.100
     裝置 2 IP 位址 | 192.168.1.101
     您的打印機 IP 位址 | 192.168.1.102

2. 在 IP 位址欄位中，輸入您為打印機建立的 IP 位址。

3. 在子網絡遮罩欄位中，輸入 255.255.255.0，除非您變更了預設值。

4. 在閘道欄位中，輸入您的無線路由器的閘道位址。

5. 選擇繼續，以將這些值儲存在打印機中。

如果您誤進入「進階打印機設定」畫面，請按一下「返回」以返回上一畫面。

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.