Aide relative à l'installation en réseau

## Configuration avancée de l'imprimante

En général, le routeur sans fil attribue automatiquement une adresse IP (adressage DHCP) à tous les périphériques se trouvant sur le réseau local sans fil.

Si vous voulez utiliser votre propre adresse IP :

1. Créez une adresse IP pour votre imprimante.

   - Le format de l'adresse IP de l'imprimante doit correspondre au format de l'adresse de passerelle du routeur. Les trois premiers segments numériques des deux adresses doivent être identiques ; seul le dernier chiffre est unique. Consultez la documentation accompagnant le routeur ou contactez le fabricant pour obtenir l'adresse de passerelle du routeur.

   - Chaque périphérique se trouvant sur le réseau sans fil doit disposer de sa propre adresse IP.

   - Votre adresse IP doit se trouver dans la plage spécifiée par le routeur. Consultez la documentation accompagnant le routeur ou contactez le fabricant pour obtenir la plage adressable.

     Par exemple :

     Adresse de la passerelle du routeur | 192.168.1.1
     Adresse IP du périphérique 1 | 192.168.1.100
     Adresse IP du périphérique 2 | 192.168.1.101
     Adresse IP de votre imprimante | 192.168.1.102

2. Dans le champ Adresse IP, entrez l'adresse IP créée pour l'imprimante.

3. Dans le champ Masque de sous-réseau, entrez 255.255.255.0, sauf si vous avez remplacé la valeur par défaut.

4. Dans le champ Passerelle, entrez l'adresse de passerelle de votre routeur sans fil.

5. Sélectionnez Connecter pour conserver ces valeurs dans l'imprimante.

Si vous avez accédé par erreur à l'écran « Configuration avancée de l'imprimante », cliquez sur « Précédent » pour revenir à l'écran précédent.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.