Sõnastik

# Sõnastik

Manustatud veebiserver (EWS)

  Manustatud veebiserver (EWS) on veebileht, mis asub printeris. Kui teie printer on võrguga ühendatud, saate kasutada EWS-i, et vaadata oleku teavet, muuta seadeid ja hallate printerit enda arvutist. Saate kasutada manustatud veebiserverit ilma internetiühenduseta. Kõik funktsioonid ei pruugi sellisel juhul siiski saadaval olla.

Lüüsi aadress

  Juhtmevabadel ruuteritel on lüüsi aadress, mis on kordumatu IP-aadress, mille on määranud ruuteri tootja. See lüüsi aadress ei muutu, kui te seda ise ei muuda. Vaadake ruuteriga kaasasolevaid dokumente või võtke ühendust ruuteri tootjaga, et saada teada, mis on teie ruuteri lüüsi aadress ja kuidas seda muuta.

Majutaja nimi

  Teie printeril on kordumatu majutaja nimi, mille on määranud HP. Kui teil palutakse sisestada majutaja nimi, veenduge, et sisestate selle täpselt nii, nagu see esitatud on.

HP ePrint

  HP ePrint on HP tasuta teenus, mis võimaldab teil printida teie HP ePrinti loaga printeris igal ajal ja igalt poolt, kust saate saata e-kirja. Saatke lihtsalt oma dokumendid ja fotod manustena oma printeri määratud e-posti aadressile, kui veebiteenused lubate. Lisatarkvara või -draivereid ei ole vaja. HP printeri tarkvara juhendab teid HP ePrinti seadistamisel. ePrinti, printimisrakenduste ja lahenduse HP Connected kasutamisel seoses HP veebiühendusega printeritega (eraldi ja ühiselt edaspidi ePrinti keskuse süsteem) nõuab tasuta veebilehe HP Connected kontot ja eeldab nõustumist veebilehe HP Connected tingimustega.

WiFi Directiga printimine

  WiFi Directiga printimise korral saate printida juhtmevabalt arvutist või mobiiliseadmest (nagu nutitelefon, tahvelarvuti või muu juhtmevaba võimekusega seade) ilma olemasoleva juhtmevaba võrguga ühendumata. Juhtmevabaks otseprintimiseks arvutist on vaja HP printeri tarkvara. Nutitelefonist või tahvelarvutist WiFi Directiga printides on vaja ühilduvat printimisrakendust. Pärast printeri seadistamist saate luua juhtmevaba otseühenduse. Vaadake oma printeri dokumentidest juhiseid selle kohta, kuidas lubada printimine WiFi Directiga.

IP-aadress

  Internetiprotokolli (IP) aadress on kordumatu numbriline tunnus, mille võrk määrab ühendatud seadmele, näiteks printerile. Kehtiv IP-aadress koosneb neljast arvust, mis on eraldatud punktidega, näiteks 192.168.1.001. Kõigil kohalikus võrgus olevatel seadmetel on neile määratud kordumatud IP-aadressid. Niisuguse IP-aadressi määrab tavaliselt juhtmevaba ruuter automaatselt ja seda nimetatakse DHCP aadressi määramiseks. Saate oma võrguühendusega printerile luua käsitsi (või staatiliselt) määratud IP-aadressi. Teie printeri staatiline aadress peab sobima teie ruuteri lüüsi aadressi vorminguga.

MACi aadress

  Meediumipöörduse juhtimise (MAC) või tarkvara aadress on HP poolt tootmise ajal võrgu riistvarale määratud tunnus. MACi aadress on olemas teie võrgu konfigureerimise lehel ja trükitud teie printeri seerianumbri sildile.

Võrgu konfigureerimise leht

  Võrgu konfigureerimise leht on printeri spetsifikatsioonide, näiteks võrgu oleku, aktiivse ühenduse tüübi, seerianumbri, MACI või riistvara aadressi, võrgu nime (SSID), autentimise tüübi ja IP-aadressi aruanne. Teil võib olla vaja vaadata selle lehe teavet, kui seadistate oma HP printeri võrguühendust või teete selle suhtes tõrkeotsingut.

Virtuaalne privaatvõrk (VPN)

  Virtuaalne privaatvõrk on turvaline võrk, mis kasutab avalikku infrastruktuuri nagu internet, et pakkuda kaugligipääsu kesksele võrgule.

Juhtmevaba võrgu nimi (SSID)

  Vaikimisi juhtmevaba võrgu nime ehk SSID (võrguidentifikaator) loob ruuteri tootja ja see ei ole kordumatu. Looge oma ruuterile kordumatu nimi, et vältida võimalust, kus sellel on sama nimi, mis mõnel teisel võrgul.

Juhtmevaba võrgu testi aruanne

  Kui printer on teie võrguga juhtmevabalt ühendunud, võib selle aruande printimine kinnitada võrguühenduse ja edastada ühenduse kohta diagnostilist teavet.

Juhtmevaba võrgu parool

  Juhtmevaba võrgu parool takistab soovimatutel välistel isikutel teie juhtmevabale võrgule ligi pääsemast. Kõige levinumad krüpteerimisviisid on WEP ja WPA. WEP-võti ja WPA-parool on tõstutundlikud. Sisestage suur- ja väiketähed täpselt vastavalt esitatule.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.