Nápověda k síťové instalaci

## Pokročilé nastavení tiskárny

Bezdrátový směrovač obvykle přiděluje IP adresu všem zařízením v místní bezdrátové síti (přidělování adres pomocí serveru DHCP).

Chcete-li použít vlastní IP adresu:

1. Zvolte IP adresu tiskárny.

   - Formát IP adresy tiskárny by se měl shodovat s formátem adresy brány směrovače. První tři číselné segmenty obou adres by se měly shodovat a pouze poslední číselný segment by měl být jedinečný. Informace, jak zjistit adresu brány směrovače, získáte v dokumentaci nebo u výrobce směrovače.

   - Každé zařízení v bezdrátové síti by mělo používat jedinečnou IP adresu.

   - IP adresa by se měla nacházet v rozsahu nastaveném ve směrovači. Informace, jak zjistit rozsah použitelných adres, získáte v dokumentaci nebo u výrobce směrovače.

     Například:

     Adresa brány směrovače | 192.168.1.1
     IP adresa zařízení 1 | 192.168.1.100
     IP adresa zařízení 2 | 192.168.1.101
     Adresa IP tiskárny | 192.168.1.102

2. Do pole IP adresa zadejte IP adresu, kterou jste pro tiskárnu zvolili.

3. Do pole Maska podsítě zadejte hodnotu 255.255.255.0 (pokud jste nezměnili výchozí nastavení).

4. Do pole Brána zadejte adresu brány bezdrátového směrovače.

5. Pokud chcete uložit tyto hodnoty do tiskárny, vyberte položku Pokračovat.

Pokud jste obrazovku „Pokročilé nastavení tiskárny“ otevřeli omylem, stisknutím tlačítka „Zpět“ se vraťte na předchozí obrazovku.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.