Hjälp vid nätverksinstallation

## Avancerade skrivarinställningar

Vanligen tilldelar den trådlösa routern automatiskt en IP-adress (DHCP-adressering) till alla enheter i det lokala trådlösa nätverket.

Om du vill använda din egen IP-adress:

1. Skapa en IP-adress för skrivaren.

   - Formatet för skrivarens IP-adress måste matcha formatet för routerns gatewayadress. De första tre siffersegmenten i de båda adresserna måste vara likadana, det är bara det sista segmentet som ska vara unikt. Gå till den dokumentation som medföljde routern eller kontakta tillverkaren av routern för att ta reda på routerns gatewayadress.

   - Varje enhet i det trådlösa nätverket måste ha en unik IP-adress.

   - Din IP-adress måste ligga inom det område som specificeras av routern. Gå till den dokumentation som medföljde routern eller kontakta tillverkaren av routern för att ta reda på routerns adressområde.

     Exempel:

     Routerns gatewayadress | 192.168.1.1
     IP-adress för enhet 1 | 192.168.1.100
     IP-adress för enhet 2 | 192.168.1.101
     Skrivarens IP-adress | 192.168.1.102

2. I fältet IP-adress skriver du den IP-adress som du skapat för skrivaren.

3. I fältet Nätmask anger du 255.255.255.0 såvida du inte ändrat detta värde från standardvärdet.

4. I fältet Gateway anger du den trådlösa routerns gatewayadress.

5. Välj Fortsätt för att spara dessa värden i skrivaren.

Om du har öppnat skärmen "Avancerade skrivarinställningar" av misstag klickar du på "Tillbaka" för att återgå till föregående skärm.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.