ネットワーク インストール ヘルプ

## 詳細プリンタ セットアップ

通常、ワイヤレス ルーターは、IP アドレス (DHCP アドレッシング) をローカル ワイヤレス ネットワーク上のすべてのデバイスに自動的に割り当てます。

固有の IP アドレスを使用する場合：

1. プリンターの IP アドレスを作成します。

   - プリンターの IP アドレスの形式は、ルーターのゲートウェイ アドレスの形式と一致している必要があります。 両方のアドレスの最初の 3 つの数字セグメントが同じで、最後の数字のみが一意である必要があります。 ルーターのゲートウェイ アドレスを見つけるには、ルーターに付属のマニュアルを参照するか、ルーターの製造メーカーに問い合わせてください。

   - ワイヤレス ネットワーク上の各デバイスは、一意の IP アドレスを持つ必要があります。

   - IP アドレスは、ルーターによって指定された範囲内にある必要があります。 アドレッシング範囲を見つけるには、ルーターに付属のマニュアルを参照するか、ルーターの製造メーカーに問い合わせてください。

     例：

     ルーターのゲートウェイ アドレス | 192.168.1.1
     デバイス 1 の IP アドレス | 192.168.1.100
     デバイス 2 の IP アドレス | 192.168.1.101
     プリンターの IPアドレス | 192.168.1.102

2. IP アドレス フィールドに、プリンターに対して作成した IP アドレスを入力します。

3. サブネット マスク フィールドに「255.255.255.0」と入力します (デフォルトから変更していない場合)。

4. ゲートウェイ フィールドにワイヤレス ルーターのゲートウェイ アドレスを入力します。

5. 続行 を選択してこれらの値をプリンタに保存します。

誤って [詳細プリンタ セットアップ] 画面に進んでしまった場合、[戻る] をクリックして 1 つ前の画面に戻ります。

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.