網路安裝說明

## 進階列印安裝

您的無線路由器通常會將 IP 位址 (DHCP 定址) 自動指派給您區域無線網路。

如果您要使用自己的 IP 位址：

1. 為您的印表機建立一個 IP 位址。

   - 您印表機的 IP 位址應符合您路由器閘道位址的格式。 這兩個位址的前三個數字區段應相同，只有最後一個數字是唯一的。 請參閱路由器隨附的文件，或與路由器製造商聯絡，以取得路由器的閘道位址。

   - 您無線網路上的每個裝置均應有唯一的 IP 位址。

   - IP 位址應在您路由器指定的範圍內。 請參閱路由器隨附的文件，或與路由器製造商聯絡，以取得可設定的位址範圍。

     例如：

     路由器閘道位址 | 192.168.1.1
     裝置 1 IP 位址 | 192.168.1.100
     裝置 2 IP 位址 | 192.168.1.101
     印表機 IP 位址 | 192.168.1.102

2. 在 IP 位址欄位中，輸入您為印表機建立的 IP 位址。

3. 在子網路遮罩欄位中，輸入 255.255.255.0（若需要變更此預設值，請另行輸入）。

4. 在閘道欄位中，輸入您無線路由器的閘道位址。

5. 選取繼續，以在印表機中儲存這些值。

如果您不慎進入「進階印表機設定」頁面，請按一下「上一步」即可返回上一個畫面。

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.