Ordlista

# Ordlista

Gatewayadress

  Trådlösa routrar har en gatewayadress, dvs. en unik IP-adress som routertillverkaren har tilldelat den. Denna gatewayadress ändras inte såvida du inte ändrar den själv. Gå till den dokumentation som medföljde routern eller kontakta tillverkaren av routern för att ta reda på vilken routerns gatewayadress är och hur du ändrar den.

HP ePrint

  HP ePrint är en gratistjänst från HP som gör att du kan skriva ut på din HP ePrint-beredda skrivare överallt där det går att skicka e-post. Det är bara att skicka dina dokument och foton som bilagor till den e-postadress som tilldelas din skrivare när du aktiverar webbtjänster. Du behöver inga extra program eller drivrutiner. HPs skrivarprogramvara vägleder dig genom konfigurationen av HP ePrint. Om du vill använda ePrint, apps för utskrift och HP Connected tillsammans med HPs webbanslutna skrivare (separat och kollektivt benämnda som "ePrintCenter-systemet") behöver du ett kostnadsfritt HP Connected-konto, vilket innebär att du godtar villkoren och bestämmelserna på HP Connected-webbplatsen.

Wi-Fi Direct

  Med Wi-Fi Direct kan du skriva ut trådlöst från en dator eller en mobil enhet (som en smartphone, en handdator eller någon annan enhet med trådlös funktion) utan att behöva ansluta till ett befintligt trådlöst nätverk. HPs skrivarprogramvara krävs för utskrift via trådlös direktutskrift från en dator. En kompatibel utskriftsapp krävs för att du ska kunna skriva ut med Wi-Fi Direct från en smart telefon eller handdator. När du har installerat skrivaren kan du skapa en trådlös direktanslutning. Gå till skrivardokumentationen om du vill veta hur du aktiverar Wi-Fi Direct.

Inbäddad webbserver (EWS)

  Den inbäddade webbservern (EWS) är en webbsida som finns i skrivaren. När skrivaren är ansluten till ett nätverk kan du använda EWS för att visa statusinformation, ändra inställningar och hantera skrivaren från din dator. Du kan använda den inbäddade webbservern utan att vara ansluten till internet; dock kanske vissa funktioner inte är tillgängliga.

IP-adress

  En IP-adress (Internet Protocol) är en unik numerisk identifierare som nätverket tilldelar en ansluten enhet som t.ex. en skrivare. En giltig IP-adress består av fyra siffersegment som skiljs åt med punkter, exempelvis 192.168.1.001. Varje enhet i ett lokalt näverk tilldelas en unik IP-adress. Denna IP-adresstilldelning sköts vanligen automatiskt av den trådlösa routern och kallas DHCP-adressering. Du kan skapa en manuell (eller statisk) IP-adress för en nätverksskrivare. Den statiska skrivaradressen måste ha samma format som routerns gatewayadress.

Konfigurationssidan för nätverket

  Konfigurationssidan för nätverket är en rapport som visar skrivarspecifikationer som t.ex. nätverksstatus, aktiv anslutningstyp, serienummer, MAC- eller maskinvaruadress, nätverksnamn (SSID), autentiseringstyp och IP-adress. Du kan behöva informationen på den här sidan när du konfigurerar eller felsöker en nätverksanslutning för din HP-skrivare.

Lösenord för trådlöst

  Ett lösenord för trådlöst hindrar ovälkomna gäster från att få tillgång till det trådlösa nätverket. De vanligaste typerna av kryptering är WEP och WPA. WEP- och WPA-lösenord är skiftlägeskänsliga; du måste ange dem på exakt samma sätt med små och stora bokstäver som när du först ställde in dem.

MAC-adress

  Maskinvaruadressen (eller Media Access Control-adressen, MAC) är en identifierare som HP tilldelar nätverksmaskinvaran under tillverkningen. MAC-adressen anges på konfigurationssidan för nätverket och står tryckt på skrivarens serienummeretikett.

Namn för trådlöst nätverk (SSID)

  Standardnamnet för det trådlösa nätverket eller SSID (Service Set Identifier) skapas av routertillverkaren och är inte ett unikt namn. Skapa ett unikt namn för din router om du vill undvika att ett annat nätverk har samma namn.

Test av trådlöst nätverk

  Om skrivaren är trådlöst ansluten till nätverket kan du genom att skriva ut denna rapport verifiera nätverksanslutningen och även få diagnostisk information om anslutningen.

Virtuellt privat nätverk (VPN)

  Ett virtuellt privat nätverk är ett skyddat nätverk som använder en publik infrastruktur som internet för att ge fjärrtillgång till ett centraliserat nätverk.

Värdnamn

  Skrivaren har ett unikt värdnamn som HP har tilldelat den. När du blir ombedd att ange värdnamnet ska du ange det exakt så som det ser ut.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.