Palīdzība saistībā ar tīkla instalāciju

## Printera papildu iestatīšana

Parasti jūsu bezvadu maršrutētājs automātiski piešķir IP adresi (DHCP adresēšana) visām ierīcēm jūsu lokālajā bezvadu tīklā.

Ja vēlaties izmantot savu IP adresi, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Izveidojiet savam printerim IP adresi.

   - Printera IP adreses formātam jāatbilst maršrutētāja vārtejas adreses formātam. Abu adrešu pirmajiem trīs numura segmentiem jābūt vienādiem; unikālam jābūt tikai pēdējam ciparam. Skatiet maršrutētāja komplektācijā iekļauto dokumentāciju vai sazinieties ar sava maršrutētāja ražotāju, lai uzzinātu sava maršrutētāja vārtejas adresi.

   - Katrai jūsu bezvadu tīklā savienotajai ierīcei ir jābūt unikālai IP adresei.

   - Jūsu IP adresei ir jābūt maršrutētāja norādītajā diapazonā. Skatiet maršrutētāja komplektācijā iekļauto dokumentāciju vai sazinieties ar sava maršrutētāja ražotāju, lai uzzinātu adresējamo diapazonu.

     Piemēram:

     Maršrutētāja vārtejas adrese | 192.168.1.1
     1. ierīces IP adrese | 192.168.1.100
     2. ierīces IP adrese | 192.168.1.101
     Jūsu printera IP adrese | 192.168.1.102

2. Laukā IP adrese ievadiet printerim izveidoto IP adresi.

3. Laukā Apakštīkla maska ievadiet 255.255.255.0, ja neesat mainījis noklusējuma iestatījumu.

4. Laukā Vārteja ievadiet sava bezvadu maršrutētāja vārtejas adresi.

5. Atlasiet Turpināt, lai saglabātu šīs vērtības printerī.

Ja kļūdas dēļ atvērāt ekrānu “Printera papildu iestatīšana”, noklikšķiniet uz “Atpakaļ”, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.