### Параметры конфигурации сети

В этом окне предлагается два варианта:

- Автоматическая настройка сетевых параметров. Если необходимо, чтобы мастер установки принтера автоматически выполнил настройку сервера печати HP Jetdirect для работы в существующей сети, выберите этот параметр. Этот параметр поддерживается как для протокола TCP/IP, так и для протокола IPX/SPX. Если на компьютере установлены оба протокола, мастер выберет наиболее подходящий.

  После выборе параметра Автоматическая настройка сетевых параметров появится экран подтверждения, который позволит просмотреть параметры автоматической настройки.

  Имеется также возможность распечатать пробную страницу, на которой будут отображены эти параметры. В конце работы мастера можно распечатать пробную страницу принтера (этот параметр можно выбрать на последнем экране мастера), либо распечатать пробную страницу Jetdirect, нажав кнопку конфигурации (тестирования) на сервере печати.

  В зависимости от используемого протокола мастер установки принтера выполнит следующие настройки:

  - TCP/IP (режим прямого доступа).
    Серверу печати Jetdirect будет назначен адрес IP, маска подсети и адрес шлюза по умолчанию. Если для сервера печати Jetdirect адрес IP еще не назначен, то в качестве адреса IP ему будет назначен 169.254.x.x (где вместо "x" будет подставлен автоматически сконфигурированный номер). Этот диапазон называется диапазоном автоматически назначаемых конфиденциальных адресов IP (Automatic Private IP Address - APIPA). Данная конфигурация будет храниться на сервере печати Jetdirect и будет использоваться при создании порта для этого принтера на персональном компьютере.
  - IPX (режим прямого доступа).
    Аппаратный адрес (адрес MAC) и номер сети IPX, которые обнаружены платой Jetdirect, будут использоваться при создании порта для этого принтера (или многофункционального устройства) на персональном компьютере.
- Собственная настройка сетевых параметров. Если необходимо вручную указать параметры конфигурации для сервера печати Jetdirect, выберите этот параметр. Будет запрошена (полностью или частично) следующая информация:
  - адрес IP;
  - маска подсети;
  - адрес шлюза по умолчанию;
  - аппаратный адрес (адрес MAC).

  Программа установки не поддерживает установку принтера или создание объекта принтера на серверах Novell. Установка принтера поддерживается только при наличии прямого сетевого соединения между принтером и компьютером с системой Windows. Для установки принтера и создания объектов на сервере Novell используйте другую утилиту, например, Web Jetadmin, Мастер установки сетевого принтера HP или утилиту Novell, например, NWadmin.

#### Для получения дополнительной информации см.:

Глоссарий терминов сетевой печати