### A számítógép és a nyomtató ellenőrzése

Az új HP nyomtatók bekapcsolásuk és inicializálásuk után az alábbi, gyári alapértelmezésű vezeték nélküli beállításokkal rendelkeznek. Gondoskodjon róla, hogy a számítógép vezeték nélküli beállításai megfeleljenek ezeknek a beállításoknak:

- Kommunikációs mód: Ad hoc
- Hálózat neve (SSID): hpsetup
- Biztonság: <letiltva>

> Megjegyzés: A hálózat nevében a kis- és nagybetűk eltérőnek számítanak. Ha „hpsetup” helyett „HPSETUP” nevet ad meg, nem tud majd kommunikálni a nyomtatóval.

Az új HP nyomtatókat csak a fenti vezeték nélküli hálózati beállításokkal rendelkező eszközök találják meg és tudnak velük kommunikálni.

Ha létrejött a vezeték nélküli kapcsolat, ezt kék jelzőfény jelzi a nyomtatón.

A Keresés újra lehetőségre kattintva vezeték nélküli módon kereshet.

A Nyomtató megadása cím szerint lehetőséggel konkrét IP-című nyomtatót kereshet.