### Alterar configurações de TCP/IP

Após ter identificado a sua impressora, você deve especificar um modo de comunicação para ela e configurar os parâmetros corretos de rede para esse modo.

Nota: O utilitário de instalação detectará as configurações do sistema e tentará apresentar as configurações de TCP/IP recomendadas. No entanto, você poderá alterar estas configurações se desejar. Os valores de parâmetros atribuídos não serão configurados na impressora até que você tenha concluído a instalação.

· Se a impressora não tiver configurações de TCP/IP válidas:
Digite um endereço IP válido para a impressora, uma máscara de sub-rede e um endereço IP válidos para o gateway, nos campos fornecidos. Você deve consultar o Administrador de rede antes de atribuir valores.

Clique em Sugerir configurações para que o utilitário de instalação insira automaticamente os parâmetros TCP/IP.

Caixa de seleção Usar nome da porta padrão (Windows NT, 2000 e XP). Marque essa caixa para usar as configurações de porta padrão para esta impressora. Se essa caixa não estiver marcada, a caixa de diálogo Nome da porta será a próxima tela do assistente.

ATENÇÃO: Se a impressora estiver destinada a uma conexão com outras redes, as configurações de TCP/IP sugeridas pelo utilitário poderão não ser exclusivas globalmente e poderão provocar conflitos com outros dispositivos. Tenha cuidado ao se conectar a outras redes TCP/IP.

· Se a impressora já tiver configurações de TCP/IP válidas:
As configurações de TCP/IP atuais serão exibidas.

ATENÇÃO: A alteração de configurações de TCP/IP válidas pode impedir o acesso de outros usuários. Consulte o Administrador da rede antes de alterar configurações válidas.

Nota: Se os parâmetros de TCP/IP estiverem protegidos por senha por meio de um software de gerenciamento, como o HP Web Jetadmin, os campos de entrada estarão acinzentados.

Caixa de seleção Usar nome de porta padrão (Windows NT, 2000 e XP somente). Marque essa caixa para usar as configurações de porta padrão para esta impressora. Se essa caixa não estiver marcada, a caixa de diálogo Nome da porta será a próxima tela de assistente.

#### Para obter mais informações:

Glossário de termos de impressão em rede