### Netzwerk-Kommunikationsmodus festlegen

Nach Ermittlung des gewünschten Druckers müssen Sie einen Kommunikationsmodus festlegen und die zugehörigen Netzwerkparameter konfigurieren.

Hinweis: Das Installationsprogramm erkennt Ihre Systemeinstellungen und stellt nach Möglichkeit einen empfohlenen Kommunikationsmodus zur Verfügung. Sie können aber auch jederzeit einen anderen Modus festlegen. Es werden nur gültige Optionen angezeigt. Die zugewiesenen Parameterwerte für den Drucker treten erst nach Abschluss der Installation in Kraft.

- TCP/IP unter Windows. Wenn der Drucker in einem TCP/IP-Netzwerk eingesetzt werden soll, müssen Sie ihn mit gültigen TCP/IP-Parametern konfigurieren. Welche Optionen zur Verfügung stehen, hängt von den erkannten TCP/IP-Einstellungen ab.

  - Wenn der Drucker keine gültigen TCP/IP-Einstellungen hat:
    Geben Sie in den vorgesehenen Feldern eine gültige IP-Adresse für den Drucker, eine gültige Teilnetzmaske und eine gültige IP-Adresse für das Gateway ein. Sprechen Sie sich mit dem Netzwerkadministrator ab, bevor Sie Werte zuweisen.

    Klicken Sie auf Einstellungen vorschlagen, wenn die TCP/IP-Parameter automatisch vom Installationsprogramm eingetragen werden sollen.

    Kontrollkästchen “Standardanschlussnamen verwenden” (nur unter Windows NT, XP und 2000). Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Standardanschlusseinstellungen für Ihren Drucker zu verwenden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, wird als nächstes Assistenten-Dialogfeld nach Netzwerk-Kommunikationsmodus festlegen das Dialogfeld Anschlussname angezeigt

    VORSICHT: Wenn der Drucker auch an andere Netzwerke angeschlossen wird, sind die vom Dienstprogramm vorgeschlagenen TCP/IP-Einstellungen u.U. nicht eindeutig und können mit anderen Geräten in Konflikt geraten. Deshalb ist bei der Verbindung mit anderen TCP/IP-Netzwerken Vorsicht geboten.

  - Wenn der Drucker bereits gültige TCP/IP-Einstellungen hat:
    Es werden die aktuellen TCP/IP-Einstellungen angezeigt. Wenn Sie einen Wert ändern möchten, klicken Sie auf Einstellungen ändern.

    VORSICHT: Durch Änderung der TCP/IP-Einstellungen kann der Zugang für andere Benutzer gesperrt werden. Wenden Sie sich deshalb vor einer Änderung gültiger Einstellungen an Ihren Netzwerkadministrator.

    Hinweis: Wenn die TCP/IP-Parameter von einer Management-Software, wie z.B. HP Web Jetadmin, durch ein Kennwort geschützt wurden, steht die Schaltfläche Einstellungen ändern nicht zur Verfügung.

- IPX/SPX unter Windows. Der Kommunikationsmodus "Windows IPX/SPX" gilt für Netzwerke unter Windows, die das IPX-Protokoll verwenden. Für diesen Kommunikationsmodus müssen keine Parameter eingestellt werden. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

  Kontrollkästchen "Standardanschlussnamen verwenden" (nur unter Windows NT, 2000 und XP) Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Standardanschlusseinstellungen für Ihren Drucker zu verwenden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, wird als nächstes Assistenten-Dialogfeld nach Netzwerk-Kommunikationsmodus festlegen das Dialogfeld Anschlussname angezeigt

#### Siehe auch:

Glossar zum Netzwerkdrucken