### Yazıcı Bağlantısını Kontrol Edin

Yazıcıya kablosuz olarak bağlanıyorsanız, yazıcının kablosuz işlev göstergesinin açık olduğundan emin olun (yazıcının kablosuz işlev göstergesi ile ilgili yardım sağlaması için yazıcınızla birlikte verilen belgelere bakın). Ardından, aşağıda açıklanan ekrandaki seçeneklerden birini seçin.

Bir ağ kablosu yoluyla bağlanıyorsanız, yazıcının arkasında bulunan ağ bağlantı noktası ışıklarını gözden geçirin:

Bağlantı ışığı bu durumdaysa... | Bunu yapın...
--- | ---
Açık ve yeşil | Sonra aşağıda açıklanan ekrandaki seçeneklerden birini seçin. Yazıcının Donanım adresini (MAC adresi), IP adresini veya aygıt adını (IP ana bilgisayar adı) öğrenmek için, ağ yapılandırma sayfasını yazdırın. Ağ yapılandırma sayfası yazdırmayla ilgili yönergeler için, yazıcıyla gelen belgelere bakın.
Kapalı | Ağ kablosunun hem yazıcıya hem de Kablosuz Erişim Noktası (WAP) veya bilgisayara düzgün şekilde takılı olduğundan emin olun. WAP'ın açık olduğundan emin olun. Yazıcının açık olduğundan emin olun. Bilgisayarın ağa bağlı olduğundan emin olun.

Yukarıdakileri doğruladıktan sonra, yazıcınızı yeniden aramak için bir yöntem seçin:

- Kurulum sihirbazının başka bir arama yapmasını sağlamak için Yeniden Ara'yı seçin.
- Yazıcının Donanım adresini (MAC adresi), IP adresini veya aygıt adını (IP ana bilgisayar adı) elle girmek isterseniz Yazıcıyı adresiyle belirt'i seçin.
- Ağa bağlı olmayan bir yazıcı için bir bağlantı noktasını yapılandırıyorsanız Ağda olmayan bir yazıcının ayarlarını gir'i seçin. Bu seçenekle ilgili daha fazla bilgi için yazıcınızla birlikte verilen belgelere bakın.