### Změna nastavení TCP/IP

Po určení tiskárny je nutné pro tiskárnu stanovit režim komunikace a nastavit příslušné parametry sítě pro tento režim.

Poznámka: Tento instalační nástroj zjistí nastavení systému a pokusí se doporučit nastavení TCP/IP, tato nastavení však můžete upravit. Hodnoty parametrů, které přiřadíte, neovlivní konfiguraci tiskárny, dokud nedokončíte instalaci.

· Pokud tiskárna nemá platné nastavení parametrů TCP/IP:
Do příslušných polí zadejte platnou adresu IP tiskárny, platnou masku podsítě a platnou adresu IP brány. Před provedením příslušného nastavení se poraďte se správcem sítě.

Po klepnutí na tlačítko Doporučit nastavení instalační nástroj automaticky nastaví parametry TCP/IP.

Použijte zaškrtávací políčko výchozího názvu portu (Windows NT, 2000 a XP). Pokud jej zaškrtnete, pro tiskárnu se nastaví výchozí nastavení portu. Pokud toto políčko nezaškrtnete, objeví se vedle obrazovky průvodce dialogové okno Název portu.

UPOZORNĚNÍ: Pokud bude tiskárna připojena k jiným sítím, nastavení TCP/IP doporučené instalačním programem nemusí být z globálního hlediska jedinečné a může dojít ke konfliktu s jinými zařízeními. Při připojování k jiným sítím TCP/IP postupujte opatrně.

· Pokud je tiskárna již nastavena s platnými parametry TCP/IP:
Budou zobrazena aktuální nastavení TCP/IP.

UPOZORNĚNÍ: Změna platných nastavení TCP/IP může zabránit jiným uživatelům v přístupu. Před změnou platných nastavení se poraďte se správcem sítě.

Poznámka: Jsou-li parametry TCP/IP chráněny heslem nastaveným v softwaru pro správu, např. v aplikaci HP Web Jetadmin, budou políčka pro vstup neaktivní.

Použijte zaškrtávací políčko výchozího názvu portu (pouze Windows NT , 2000 a XP). Pokud jej zaškrtnete, pro tiskárnu se nastaví výchozí nastavení portu. Pokud toto políčko nezaškrtnete, objeví se vedle obrazovky průvodce dialogové okno Název portu.

#### Další informace:

Slovníček pojmů síťového tisku